24시간진료실 32병동 임시이전 공사 내용(안)

□ 간호과 의견 내용 (첨부1. 해당 위치 참조)

A. 화장실 창문 렉산 샤시 설치

- 규격: 1,300*700 (mm), 렉산 8T

- 수량: 3개소 (화장실 2개소, 샤워실 1개소)

B. 병실 창문 렉산 샤시 설치

- 규격: 2,400*1,700 (mm), 렉산 8T

- 수량: 4개소

(여자병실 1개소, 남자병실 1개소, 간호사실 1개소, 면담·격리실 1개소)

C. 세면대, 세면경 철거

- 수량: 3개소

(여자병실 1개소, 남자병실 1개소, 면담·격리실 1개소)

D. 병실 미닫이문 철거

- 규격: 3,500*2,100 (mm)

- 수량: 2개소 (간호사실 1개소, 면담·격리실 1개소)

E. 방화문 설치

- 규격: 2,100*900 (mm)

- 수량: 3개소 (간호사실 1개소, 면담1개소, 격리실 1개소)

F. SGP칸막이 설치

- 설치면적:47㎡ (SGP규격: 900*2100*65)

- 위치: 진료대기 및 휴게실 공간 구획, 면담·격리실 공간 구획

G. SGP칸막이 양개문(주출입구) 설치

- 규격: 1,800*2,100*65 (mm)

- 수량: 1개소 (진료대기실 및 휴게실 1개소)

H. SGP칸막이 외개문 해체 및 설치

- 규격: 900*2,100*65 (mm)

- 수량: 1개소 (탕비실)

I. 간호사실 렉산 관찰창 설치

- 규격: 2,000*1,200 (mm)

- 수량: 1개소 (간호사실 1개소)

J. 강화유리문 도어락 설치 (외부출입구 측 유리문)

- 제품: 에버넷 디지털 도어락

- 수량: 2개소 (내부, 외부 유리문)

K. LED 천정등 설치

- 제품: 32병동 LED 천전등과 동일

- 수량: 4개 (탕비실 이용 통로)

CCTV 설치

- 수량: 10개소

- 위치: 여자병실(2개소), 남자병실(2개소), 면담실(1개소), 격리실(2개소), 진료대기 및 휴게실(3개소)

첨부1.

해당 위치

첨부2.

간호과 제출 도면