난지물재생센터 악취저감 추진실적 및 향후계획

□ 고양시에 위치한 서울시난지물재생센터에서는 인근 주민들이 악취로 인한 불편을 최소화하기 위해 2002년부터 악취저감 계획을 수립하여 추진하고 있음.

-  2002년도에 수처리시설 덮개설치 및 탈취설비공사를 완료

-  2006년도에 슬러지야적장 및 분뇨처리장 등에 Bio Filter 탈취기 7대를 설치하여 악취저감에 지속적으로 노력하여 왔으며

-  2009년부터 시작한 분뇨처리장 밀폐화 사업 및 악취저감시설 설치사업을 추진하였고

-  특히 2013년에는 사업비 600백만원으로 유입동 탈취시설인 UV광분해산화장치 (765㎥/분) 2대를 설치하여 악취제거에 만전을 기하고 있음.

□ 또한 인근 주민들과의 불신 해소 및 정보공개를 위해 서울시난지물재생센터 내에 악취측정장치 10대(부지경계선에 4대, 센터내부에 6대)를 설치하여 실시간으로 24시간 악취발생여부를 자체적으로 감시하고, 즉각적인 조치를 취할 수 있는 시스템을 구축하여 악취발생을 원천 봉쇄하고 있으며, 부지경계선에서 측정된 악취측정값을 전광판을 통하여 외부에 표출하고 있음.

□ 악취모니터링시스템을 통해 축적된 기상자료 및 악취발생 빈도를 분석하여 악취발생 우려 시설물을 역추적하고, 분석된 해당 악취발생 우려 시설물에 대한 정밀점검을 실시하여 악취발생 원인을 사전에 파악 조치하는 등 악취발생으로 인한 주민불편이 최소화 되도록 최선을 다하겠음.

- 아울러 악취측정모니터 값의 신뢰성 확보를 위해 고양시 및 서울시보건환경연구원 등과 협의하여 난지물재생센터에 대한 악취점검을 정기적으로 실시할 예정임.

□  향후에는 2013년에 실시한 환경부(한국환경공단)에서 실시한 공공환경시설 악취기술진단 결과와 서울시에서 계획 중인 난지물재생센터 환경개선사업 기본설계용역(2013.6 ~ 2014.4) 결과에 따라 악취저감 개선사업을 추진하여 악취 없는 서울시난지물재생센터로 거듭날 예정임.

<붙임> 악취모니터링시스템 구축 세부내용 1부.

<붙임>

□ 악취모니터링 측정망

□ 측정기 설치위치

○ 전광판 설치 장소 (1개소) : 정문 인접 도로변

○ 부지경계선 (4개소) : 분뇨투입동, 축산농가, 연못, 후문

○ 내부설치장소 (6개소)

▶ 수처리 계통(2개소) : #1, #2 처리장 초침

▶ 오니처리 계통(2개소) : #1, #2 처리장 농축조 및 소화조

▶ 위생처리장 (1개소) : 분뇨저류조 앞

▶ 음식물처리장(1개소) : 음식물처리장 입구 측면

□ 악취저감을 위한 모니터링 시스템 구성도

□ 악취측정 항목 : 복합악취 및 지정악취(황화수소, 암모니아)

○ 복합악취 (공기희석관능법)

구 분	배출허용기준(희석배수)
	공업지역	기타지역
복합악취	20 이하	15 이하

※ 공기희석관능법 : 악취가스를 순수공기로 판정원이 느끼지 못하는 농도까지 희석한 배수

○ 지정악취

구 분	배출허용기준(ppm)
	공업지역	기타지역
암모니아	2 이하	1 이하
황화수소	0.06 이하	0.02 이하

\