원 상 복 구 계 획 서

지하수법 제9조 4 제1항 및 동법시행령 부칙 제3항의 규정에 의하여 새로이 신고대상이 되는 아래의 지하수 개발․이용시설에 대하여 지하수법 시행령 제9조 4항에 따른 원상복구 절차 및 방법 등에 대한 계획서를 붙임과 제출합니다.

-  아       래  -

시공업체	주식회사 에너솔라		전화번호	02-2017-8070
주 소	강원도 춘천시 남산면 해오름길 117(302호)
개발위치	서울특별시 중랑구 신내로 156 (신내동)
용 도	지열냉난방 (수직밀폐형)	굴착깊이	200m	굴착지름	150mm

2019년    월     일

중랑구청장 귀하

■ 시설현황

용    도 : 지열이용 지중열 교환기 설치

굴착깊이 : 200 m

굴착지름 : 150 mm

■ 원상복구 절차 및 방법

주변환경검토		→	․ 주변환경 등 작업여건과 오염물질 유입 여부 점검
폐공제원조사		→	․ 지하수위, 케이싱의 구경, 심도, 재질 등을 조사
폐공내 이물질 제거		→	․ 공내에 이물질이 있는 경우 완전히 제거
불투수성재료 주입		→	․암반 대수층구간(또는 케이싱 미설치 하부구간)에 불투수성 재료 주입(벤토나이트 등)
케이싱 제거		→	․ 유압재키 등 장비를 이용하여 케이싱 인발
지표부 표면처리		→	․ 상부층까지 불투수성 재료 주입(벤토나이트 등)
주변정리		→	․ 주변 환경에 어울리게 주변정리 ․ 작업 중 발생한 케이싱, 폐자재는 운반하여 폐기처분

[3M]

[ 원상복구 전 ]                       [ 원상복구 후 ]

암반층 천공홀 구조도 및 되메움 모식도(케이싱 인발의 경우)