문서번호	물관리정책과-7131
결재일자	2014.5.9.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질정책팀장	물관리정책과장		물관리정책관
협 조

환경분야 리스크 경보발생 및 조치 결과 보고

2014. 5

도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	보건환경연구원 수질측정	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

환경분야 리스크 경보발생 및 조치결과 보고

자동측정중인 탄천지점의 총인(T-P)농도가 ‘주의단계’ 발령으로 (2.133mg/L, 5/5) 발생현황 및 원인, 조치사항을 보고 드림.

※ 총인 리스크 발령기준 : 주의 2~3mg/L, 경고 3mg/L이상

□ 발생개요

❍ 리스크명 : 수질오염사고(하천수질)가 발생할 위험

❍ 지 표 명 : 탄천측정소 총인 (송파구 가락동 509, 탄천빗물펌프장)

❍ 측정결과

- 탄천측정소 측정치

측정일자	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7
총인(mg/L)	0.762	0.800	2.133	1.546	1.197

□ 경보 발생원인

❍ 5/5 강남, 성남지역 강우가 없었으며, 성남수질복원센터 방류수 총인 측정자료 결과(1.698~1.672mg/L) 정상가동 확인

- 갈수기에 의한 하상변동에 따른 일시적 총인농도 증가로 추정

□ 대응사항

○ 경보발령에 따른 성남수질복원센터 방류수 총인자료 검토 (‘14.5.5~5.6)

- 경보발생 기간내 2mg/L이하 방류 확인

※ 5.6일 04시 이후 안정화되어 현장 채수 불가

□ 향후 조치사항

○ 초기 강우시 수질사고 대비 하천순찰 강화 (자치구, 시설관리공단)

○ 환경기초시설 운영관리 강화 및 주변 하천순찰 강화 (물재생센터, 빗물펌프장)

붙임 성남수질복원센터 방류수(TP) 현황 1부.