3/4분기 숙련도시험 실시계획

수도사업소 수질 분석 담당자의 측정·분석 능력 향상 및 측정·분석 결과의 신뢰도를 제고함으로써 수질의 안전성과 데이터 유효성을 확보하고자 함

Ⅰ		숙련도시험 개요

▢ 추진근거

□ 수돗물 수질검사관련 「수도법 개정」내용 및 업무처리 알림

: 수질과-1711호(2006.9.26.)

□ 측정분석 정도관리 추진일정 통보 : 수질과 67730-426호(1997.4.1.)

□ 맛·냄새물질 수질검사 신뢰도 향상방안 검토결과 통보

: 수질과-421호(2012.1.25.)

▢ 3/4분기 숙련도 시험 실시 계획

□ 대  상 : 8개 수도사업소 및 6개 아리수정수센터

□ 일  시 : 2014년 9월 16일(화)

※ 미생물 정도관리 시료의 취급 특이성으로 인하여 16일 시료 일괄배포 예정

□ 장  소 : 상수도연구원 아리수 탐구교실(본관 3층)

□ 항  목

구 분	숙련도 평가 항목
	수도사업소	아리수정수센터
무기금속	철, 구리	-
이화학	-	질산성질소
미생물	일반세균, 총대장균군, 대장균	일반세균, 총대장균군, 대장균

□ 진행방법

분기별 계획수립 및 통보	⇒	숙련도시험 표준시료 준비	⇒	표준시료 배부	⇒	시료분석 및 분석결과 송부	⇒	평가 및 결과보고
(연구원→사업소)		(연구원)		(연구원→사업소)		(사업소→연구원)		(연구원→사업소)

□ 평가방법

구 분	적 합			부적합
	매우만족	만족	보통	미 흡
철, 구리	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과
NO3-N	3% 이하	10% 이하	20% 이하	20% 초과
일반세균	30% 이하	40% 이하	50% 이하	50% 초과
총대장균군, 대장균	표준시료의 검사결과와 일치여부로 판정

※ 오차율 : 표준시료에 함유되어 있는 물질의 농도(참값)에 대한 측정값과 참값의 차의 비율

[오차율(%) =  × 100]

※ 숙련도시험 평가결과 “부적합”시 교육실시 후 재평가

Ⅱ		무기금속 분야

▢ 추진일정

□ 표준시료 배포 : 2014. 9. 16.(화)

□ 분석기간 : 2014. 9. 16. ∼ 9. 30.(수도사업소)

□ 분석결과 송부 : 2014. 10. 2. 까지

□ 분석항목 : 2항목 『철(Fe), 구리(Cu)』

□ 분석기기 : 분광광도계(DR series), ICP/AES

□ 배포시료(2점)

	100배 희석시 농도(mg/L)
기지시료(1점)	철(Fe) : 0.05
	구리(Cu) : 0.05
미지시료(1점)	철(Fe) : 0.05 ~ 0.50
	구리(Cu) : 0.04 ~ 1.50

▢ 분석방법

가. 표준시료의 수령, 보관 및 시험방법

∙ 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목별 종류 및 파손 여부를 공급 당일에 확인하고 이상이 있을 경우 즉시 교환해야하며, 운반 도중 파손할 경우 연구원(3146-1746, 정일용)으로 연락한다.

∙ 표준시료는 가능한 수령 즉시 실험하여야 하며, 즉시 실험하지 못할 경우에는 4℃ 이하의 냉암소에 보관한다. 단, 시료용기를 개봉한 상태에서는 즉시 실험한다.

∙ 시료는 먹는물수질공정시험기준에 의하여 분석하고 시약 및 기구 등의 오염에 주의한다.

∙ 지급받은 시료는 개봉 후 1 mL를 정확히 취하여 100 mL용량 플라스크에 넣고 증류수로 표선을 맞춘 다음 잘 흔들어 희석(100배)하고, 희석 후의 농도를 측정하여 그 결과를 표시한다.

나. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

∙ 최종결과는 <붙임 1>의 양식에 따라 총괄 기재하고, 항목별 측정 장비를 명시하여 송부한다.

∙ 분석 담당자란은 실제 그 항목을 측정한 사람의 정보를 <붙임 2>의 양식에 따라 기입한다.

∙ 분석결과는 0.00으로 표시한다.

▢ 행정사항

□ 사업소 수질측정직원 및 기기 담당직원은 표준시료를 9월 16일 기기보정 장소인 연구원 본관 3층 아리수탐구교실에서 배부 받기 바람, 부득이하게 시료를 배부 받지 못할 경우 연구원(3146-1739, 박호연)으로 연락 바람

□ 시료 분석결과는 10월 2일까지 시간 엄수하여 수질연구과로 공문 발송

Ⅲ		이화학 분야

▢ 추진일정

□ 표준시료 배포 : 2014. 9. 16.(화)

□ 분석기간 : 2014. 9. 16. ∼ 9. 30.(아리수정수센터)

□ 분석결과 송부 : 2014. 10. 2. 까지

□ 분석항목 : 1항목 『질산성질소』

□ 배포시료(1점)

	표준시료 농도 범위(mg/L)
미지시료(1점)	0.1 ~ 1.0

▢ 분석방법

가. 표준시료의 수령, 보관 및 시험방법

∙ 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목 및 파손 여부를 공급 당일 확인하고 이상이 있을 경우 교환하며, 운반도중 파손 시 연구원(3146-1745, 이경우)으로 연락하여야 한다.

• 표준시료는 수령 즉시 시험하여야 하며, 즉시 시험하지 못할 경우에는 4℃ 이하의 냉암소에 보관하여야 한다. 단, 시료용기를 개봉한 상태에 서는 즉시 시험하여야 한다.

• 시료는 수질오염 및 먹는물 공정시험기준에 의하여 시험하고, 시약 및 기구 등의 오염에 주의하여야 한다.

• 지급받은 시료를 개봉 후 10 mL를 정확히 취하여 1L 용량 플라스크에 넣고 증류수로 표선에 맞춘 다음 잘 흔들어 섞어서 희석(100배)하여, 희석 후의 농도를 측정하여 그 결과를 표시한다.

나. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

• 최종결과는 <붙임 1>에 총괄 기재하여 확인하고, 항목별 측정 장비를 명시한다.

• 시험 담당자란은 실제 그 항목을 측정하는 사람의 성명을 <붙임 2>에 기입한다.

• 시험결과는 붙임 양식에 따라 NO3-N은 0.000으로 표시한다.

▢ 행정사항

□ 사업소 수질측정직원 및 기기 담당직원은 표준시료를 9월 16일 기기보정 장소인 연구원 본관 3층 아리수탐구교실에서 배부 받기 바람, 부득이하게 시료를 배부 받지 못할 경우 연구원(3146-1739, 박호연)으로 연락 바람

□ 시료 분석결과는 10월 2일까지 시간 엄수하여 수질연구과로 공문 발송

Ⅳ		미생물 분야

▢ 추진일정

□ 표준시료 배포 : 2014. 9. 16.(화)

□ 분석기간 : 2014. 9. 16. ∼ 9. 22.(수도사업소 및 아리수정수센터)

□ 분석결과 송부 : 2014. 9. 23. 까지

□ 분석항목 : 3항목 『총대장균군, 대장균군, 일반세균』

□ 분석방법 : 먹는물수질공정시험기준

▢ 분석방법

가. 표준시료의 수령, 보관 및 시험방법

∙ 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목 및 파손 여부를 공급 당일 확인하고 이상이 있을 경우 교환하며, 운반도중 파손 시 연구원(3146-1787, 이은숙)으로 연락하여야 한다.

• 표준시료는 수령 즉시 시험하여야 한다.

• 시료는 수질오염 및 먹는물 공정시험기준에 의하여 시험하고, 시약 및 기구 등의 오염에 주의하여야 한다.

나. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

• 최종결과는 <붙임 1>에 총괄 기재하여 확인하고, 항목별 측정 장비를 명시한다.

• 시험 담당자란은 실제 그 항목을 측정하는 사람의 성명을 <붙임 2>에 기입한다.

▢ 행정사항

□ 사업소 수질측정직원 및 기기 담당직원은 표준시료를 9월 16일 기기보정 장소인 연구원 본관 3층 아리수탐구교실에서 배부 받기 바람

□ 미생물 정도관리 시료 수령시 얼음팩이 들어있는 아이스박스를 필히 준비하여 냉장 운반하도록 함

□ 시료 분석결과는 9월 23일까지 시간 엄수하여 수질연구과로 공문 발송

〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : ○○ 수도사업소

접수일	시료번호	시료명	시험일	시험결과	분석장비
예) 14.06.26		대장균군	14.06.26

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
예) 아연	홍길동	○○직 ○급	○년	○년