안전사고 사례 및 유형 (3월 5일)

가. 펌프차에 승차 지연한 대원이 끌려감

(1) 내 용 가까운 거리의 화재 출동지령을 받고 기관원이 급히 발진할 때, 승차 지연된 대원 1명이 펌프차의 한쪽을 잡은 상태로 끌려갔다.

(2) 요  인

(가) 가까운 거리의 화재 때문에 초조하여 지휘자의 명령을 받지 않고 발진했다.

(나) 지휘자가 대원 및 기관원에게 적절한 지시를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 기관원은 차량 주위와 대원 승차를 확인하고 지휘자의 명령에 따라 출발한다.

(나) 지휘자는 대원의 승차 상황을 확인함과 동시에 기관원에게 신호하여 출발시킨다.

안전사고 사례 및 유형 (3월 12일)

나. 출동할 때 차량 문에 끼임

(1) 내 용 출동시 차고 내에서 대원이 승차하려고 문을 열 때 선행 차량이 발진, 문이 선행차량과 접촉할 우려가 있어 급히 문을 닫을 때 왼발이 끼임.

(2) 요  인

(가) 선행차가 출발할 때 후방 확인을 게을리 했다.

(나) 주변 상황에 대한 주의를 태만히 했다.

(3) 대  책

(가) 출동할 때는 차량주변을 확인하고 발진한다.

(나) 좁은 차고 안에서는 주위를 확인한다.

안전사고 사례 및 유형 (3월 19일)

다. 출동시 차량접촉

(1) 내 용 출동시 차고 앞에서 일시 정지한 펌프차 앞을 지휘차가 먼저 출발하려다 접촉하였다. (2) 요 인 (가) 출동시 출동순위를 무시하고 출동했다. (나) 출동을 급히 서둘러 보지 못했다.

(3) 대  책

(가) 출동순위를 사전에 명확히 하여 두고, 부득이 출동순위를 변경할 때는 확성기 등으로 명령한다.

(나) 출동대 승차원 전원의 안전을 확인하고 출발은 지휘자의 명에 의한다.

안전사고 사례 및 유형 (3월 26일)

가. 교차점에서 구급차 충돌

(1) 내 용 A구급대가 적신호의 교차점에서 일시 정지하여 좌우 확인하고 직진할 때, 오른쪽으로 진행한 B구급대와 충돌했다. (2) 요 인 (가) 사이렌 소리를 서로 자기 차량의 것으로 착각했다. (나) 청신호를 통과한 덤프차를 상호 확인하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 교차점을 통과할 때는 사이렌과 적색등을 너무 믿지 말고 확성기 등을 활용하여 신중히 통과한다.

(나) 차량 등으로 확인이 나쁠 때는 차선을 따라 안전을 확인하여 통행한다.