「3D기반 Virtual Seoul 시스템 구축」관련 사업 관련

3차원 지형분석을 통한 안전한 골목길 정보 구축

안전하고 이야기가 있는 골목길을 만들기 위해 차량진입 불가능한 지역인 골목길과 전통시장을 찾아 도보영상(VR)구축 및 3차원지형분석을 통해 안전한 골목길 정보를 구축하여 데이터 기반의 과학행정실현

(2020년 Virtual Seoul 탑재를 통해 소방재난본부 등 유관기관 제공)

□ 추진배경

○ 소규모 골목길, 차량출입이 어려운 계단도로, 급경사지 등에 대한 상세정보 부족으로 체계적인 도면정보 확보 필요

○ 재래시장 등 화재에 취약하고 구조적 출동장애가 있는 골목길에 대한 공공정보 구축의 필요성 증대

○ 포털사이트에 로드뷰 서비스 한계성 도달

- 전국 대단위, 차량 및 사람통행 많은 지역 선별적으로 서비스 하고 있음

- 로드뷰 촬영되지 않은 지역은 민원상담에 신속한 대응 어려움

○ 보행취약자 이동가능 구간분석 로드맵 구현을 위한 3차원 지형분석 필요

- 상대적으로 소외계층이 밀집된 지역으로 각종 안전사고에 취약함

□ 추진개요

○ 대상지 : 공원, 전통시장, 골목길, 둘레길 등 거리뷰 미구축지역

○ 기  간 : 2020년 2월 ~ 12월

○ 추진내용

- 민간 포털서비스에서 제공하지 않는 거리뷰* 시범구축

* 차량통행이 불가한 계단길, 전통시장, 막다른 골목 등 민간 로드뷰 서비스 미구축 지역

- 자치구 시민 안전정책 등 시정업무 활용, 민간포털 연계 공동활용을 통한 협력추진

※ 수요조사 : 2019. 8월 ~ 9월 : 9개구 신청

□ 세부추진계획

○ 공시지가 자료 및 통행불편지역 주제도 활용 ⇒ 토지관리과 협조

- 공시지가 토지특성항목 중 도로접면 세로 불 도로 조사

- 서울시 전역 통행불편지역 주제도 활용

○ 네이버, 카카오 홈페이지에서 거리뷰 미구축 지역 조사

○ 대상지 선정 : 5~7개구 자치구 선정 (지역별, 분야별 형평성 고려하여 선정)

○ 추진절차

- 거리뷰가 없는 지역에 대한 자료조사 후 대상지역 선정 촬영실시

① 촬영협의 등		② 촬영/ 측량		③ 데이터 후처리/탑재		④ Virtual Seoul 연계서비스
촬영협의 및 현장답사		- 도보형 거리뷰 촬영 360도 카메라 고해상도 영상촬영		GNSS/INS위치정보취득 거리뷰 생성		민간포털 서비스 및 VirtualSeoul탑재

※ 지도기반 파노라마 통합 Viewer 작성 등 데이터 후처리

- 3D기반 버츄얼 서울 및 민간 포털사이트 탑재

○ 서울형 골목길 재생사업과 연계한 시범사업 추진 (재생정책과)

- 추진대상 : 13개소 중 2개소 골목길 재생사업 시범지역 선정(종로, 성동)

- 추진내용 :  3차원 지도 제작을 통해 재생사업 전․후 변환된 정보 제공

‣ 골목길을 따라 1km 내외의 현장밀착형 소규모방식의  “선”단위로 재생

‣ 골목길 재생가이드 라인에 따라 골목길 현황지도 제작 등

○ DEM 및 측량(RTK측량 등)을 통한 GIS경사도 분석

- 골목길 지형정보 구축을 위해 측량정보(고저)를 활용한 GIS 경사도 구축 추진

- DEM의 표고와 고저(측량)비교분석 실시

- 경사도 측정, 안전경사등급도 등 실제 현장에서 필요한 분석기능 탑재 등

□ 활용계획

○ 소방재난본부 자료제공(긴급출동 119) 활용

○ 개별공시지가조사 시 통행불편지역의 자료와 연계하여 공간자료로 활용

○ 도로현황조사 등 각종 토지조사 등의 기초자료 제공

○ 통행취약지역에 대한 재난안전체계 강화로 재해재난 업무활용

2019년 돈의문 박물관마을 거리뷰 시범구축결과

ㅇ 개요

1. 촬영대상 : 돈의문 박물관마을 전역 약9,650㎡

2. 추진기간 : ’19. 11월 1일 ~ 11월 30일

3. 주요성과 : 파노라마 사진

- HR합성 거리뷰 파노라마 사진 원본 67건(jpg포맷, 촬영포인트 좌표포함)

- 주요경로인덱스이미지 1식

- 촬영포인트 이미지 1식

- 촬영포인트매칭 결과(사진원본에 경위도 입력)

ㅇ 주요제원

1. 촬영경로 : 약 600m

2. 촬영포인트(최종) : 약 67점, 좌표계(경위도, 사진속성에 포함)

포인트매칭 인덱스	주요제원