결재일자	2015.05.26.

★담당자	3팀장	센터장			결재
		05/26
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
32
119안전센터명	센터장		서 기	대 원
중화119안전센터	代 이기정		소방장 오재탁	홍성원, 형기우, 현승규, 한기웅, 김길환, 송정운, 송인범, 박세이

⑴ 현상파악 : 펌프차에서 고압으로 수관에 물을 공급하고 있다 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	고압의 방수로 수관의 카프링이 풀리거나 수관이 터질 수 있다
2	○	수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 대원이 넘어져 부상을 입는다
3	○	수관이 연결되지 않은 방수구를 개방해 고압의 방수로 주변 건물에 수손 피해를 준다
4	○	겨울철에는 조금씩 새어나오는 물로 인하여 도로가 결빙 되어 대원이나 행인이 낙상으로 부상을 입을 수 있다

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	고압의 방수로 수관의 카프링이 풀리거나 수관이 터질 수 있다	1. 펌프 조작시 주변상황을 확인한 후 천천히 조작한다		◦ 펌프조작시에는 커플링을 견고히 연결하고 방수 시 밸브를 서서히 조작한다
		2. 방수중인 소방차량에 접근하는 대원은 특히 주의를 기울인다
		3. 커플링 연결은 견고히 하고 방수 중 수관상태를 수시로 확인한다	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

중화3팀(2015.5.25.)	중화3팀(2015.5.25.)