공사장 관리실태 점검결과 지적사항

점 검 명		제1차 설계심의 사후평가 및 현장점검
공사개요	공 사 명		공정율	%
	위 치
	발 주 자	(감독관 : )
	공 사 금 액	백만원(도급액 : 백만원, 보상비 : 백만원)
	공 사 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시 공 자	(대 표 : , 현장대리인 : )
	감 리 자	(대 표 : , 책임감리원 : )
지적내용	위 사실을 확인합니다. 2014 년 월 일 【확 인 자】 현장대리인 소속 : 성명 : (인) 책임감리원 소속 : 성명 : (인) 【점 검 자】 점 검 자 : 전문위원 성명 : (인) 기술심사담당관 직 성명 : (인) 직 성명 : (인)

설계심의 사후평가시 현장점검결과 보고서

1. 점검자

(소속)  기술심사담당관   (직급)         (성명)

(소속)  기술심사담당관   (직급)         (성명)

2. 현장별 점검결과 (예시)

점검일 점검자	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치유형 (사진번호)
계	○개 현장		총 00건 지적(보완시공 0건, 현장시정 0건, 기타 0건)
‘13.4.00 △△△ ○○○	○○○○○○○공사 (○○○부 △△과) (추진공정률 : 00%)	품질	- 나들목 주변 성토제방의 비탈면 관리 미흡 (비산먼지 및 우기시 제방 유실 우려)	- 성토제방 비탈면의 비산먼지 및 우기시 제방 유실이 없도록 천막 설치 등 적정 관리 요함	현장시정 (1)
‘13.5.00 □□□ ○○○	□□□□□□공사 (○○○부 △△과) (추진공정률 : 00%)	품질	- 옹벽구간(No.6~23) 사석 부설이 지침서, 세부지침서, 도면상의 최대 중량 120kg/EA(±10%)과 달리 유실방지를 위해 200kg/EA 이상 설치 예정임	- 지침서, 세부지침서, 도면상 기준 (최대중량 120kg/EA±10%) 의 근거를 확인하고, 유실방지를 위한 실효성 있는 방안 강구 요함	기타 (개선, 검토) (2)

3. 기타 특이사항

4. 작성시 유의사항

＊ 지적사항에 대한 전체적인 위치 및 상황 파악이 가능하도록, 사진촬영시 전경 및 근경 등으로 명확하게 촬영

＊ 현장관리 상태가 우수한 수범사례 등은 발굴하여 다른 사업부서에 전파

▸ 현장 및 품질관리 관련 우수․수범사례의 내용 및 사진을 첨부하여 제출

5. 세부사진 (※ 예시)

□ 공사명 : ○○○○○○ ○○○공사
사진설명		【사진 1】

□ 공사명 : □□□□□□공사
사진설명		【사진 2】