옥상녹화 시스템 유지관리 안내

1. 배수구 설비관리

○ 월1회 이상 배수구, 드레인에 대한 점검을 통해 낙엽이나 쓰레기 등 이물질을 제거

○ 호우가 예상되는 시기는 반드시 배수구를 점검 할 것

2. 방수층 관리

○ 배수드레인과의 접합부를 비롯한 방수재의 접합부 점검

○ 필요에 따라 방수성능에 문제가 있을 경우 추가 방수 실시

○ 연1회 정도 전체적으로 점검 실시

3. 관수시설 관리

○ 급수시설은 월 1회 이상 점검

○ 겨울철에는 수도관의 퇴수밸브를 확인하고 동파가 되지 않도록 점검

4. 구조안전관리

○ 식물이 지나치게 성장하여 하중이 증가하는 현상은 구조적으로 바람직하지 못하므로 전지․전정관리를 한다.

○ 중량형인 경우 장마철, 태풍시기 수목지지대 보강 필요

5. 식재관리

○ 갈수기가 2주 이상 지속되는 경우에는 관수(특히 경량형은 적절한 관리 필요)

○ 관수는 한낮은 피하고 겨울철에도 따뜻한 날을 택해 가끔 관수한다.

○ 관수시간 : 기온이 낮을 때는 오전 10시경/ 기온이 높을 때는 오전 8~9시경 또는 오후 4~5시경 관수(저녁에 관수 하는 것이 유리함)

○ 관수방법 : 넒은 면적을 반복해서 살수(경량형은 살수에 의한 토사유출 주의)

6. 기타 관리

○ 목재에는 연 1회 오일스테인 도색

○ 기타 자세한 사항은 서울시 제공 「건축물 옥상녹화 관리 매뉴얼」 참조