공사장별 주요점검 체크리스트

1. 공통사항

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
서류점검 사 항	1. 설계도서 검토 및 시공상세도(Shop Drawing) 작성 여부
	2. 설계도면, 시방규정과 상이하게 시공여부
	3. 고정관리, 폐자재관리, 현장대리인 근무상황부 기록비치 여부
	4. 건기법 제26조의2에 의한 안전관리계획의 수립, 정기안전 점검 이행 및 안전관리비 설계반영 여부
	5. 품질관리계획의 적정 여부
	6. 각종 품질시험의 적기 실시 여부
	7. 각종 반입자재의 사전 품질관리시험 실시 및 보관상태 적정 여부
	8. 각종 관리도의 작성비치 여부(토공, 보조기층, 기층, 표층, 콘크리트 등)
	9. 콘크리트 양생의 적정 여부
	10. 사용자재의 사용전 공급원 승인을 득하였는지 여부
	11. 시험실설치, 시험기구의 확보 및 품질관리자 자격의 적정 여부
가설공사	1. 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부
	2. 변형, 부식, 손상된 가설물 재료 사용여부
	3. 허용 적재하중 초과여부(구조계산서 및 시방서등 참조)
	4. 받침기둥, 거푸집등 가설물의 단면치수(구조계산서 및 시방서 참조) 및 설치간격(1.5m이내) 그리고 연결상태 긴결여부 검토
	5. 거푸집 존치기간 준수 및 해체시 압축강도 측정 여부
	6. 층 높이 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 2방향으로 설치 여부
	7. 동바리를 지반에 설치시 두께 5㎝이상 깔목 또는 콘크리트 바닥 설치 여부
	8. 동바리, 멍에 등 연결부 못으로 고정 여부
	9. 받침기둥이 수직으로 세워져 있는지 확인
	10. 동바리와 수평연결재 교차부마다 클램프 등으로 연결여부
	11. 틀비계 받침기둥 사이에 교차가새 설치 여부
	12. 착공전 가설물 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인 획 득 여부
	13. 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부
	14. 흙막이 시설의 변형 및 지표수의 현장내 유입방지 여부
	15. 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인함
구조물 공사	1. 콘크리트 구조물의 균열, 누수 및 재료분리 발생여부
	2. 각종 콘크리트 구조물의 조잡시공 여부
	3. 공사장 주변 석축, 옹벽의 균열 및 배수시설 안전성 여부
포장 공사	1. 아스콘 포설시 혼합물의 적정 온도관리 및 다짐장비 조합의 적정 여부
	2. 포장공의 각층별 두께 적정 여부(동상방지층, 보조기층, 기층, 표층 등)

2. 건축공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	1. 시공상세도면의 작성 여부
	2. 건설공사 품질관리(시험) 적정여부
	3. 건설공사 안전관리 적정여부
2. 가설공사	1. 가설구조물의 재료 및 설치상태
	2. 비계 안전성
	3. 가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
3. 굴착 및 발파공사	1. 굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성
	2. 안전관리계획서 작성 여부
	3. 지하매설물 보호조치
	4. 배수계획 및 계측관리실태
	5. 기계, 설비 등 배치의 적정 여부
	6. 인접구조물 보호조치
	7. 시공 적정성
4. 지정 및 기초공사	1. 지내력 시험방법
	2. 지정공법
	3. 파일항타 계획
5. 철근콘크 리 트 공사	거푸집 공사	1. 동바리 안전성
		2. 거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	1. 가공제작도
		2. 철근 이음 및 정착
		3. 철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	1. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 등
		2. 콘크리트의 양생방법 및 기간
		3. 품질 및 시공관리상태
		4. 시공이음의 방수
		5. 공사용 장비등 배치계획
		6. PS 도입장치의 적정성
		7. PS 도입작업의 안전성
6. 철골공사	1. 사용부재, 장비 등의 적정 여부
	2. 이음․접합부위 시공의 적정성
	3. 안전시공절차 및 주의사항
7. PC공사	1. 부재․장비 등의 적정 여부
	2. 조립용 크레인 주행로 지반상태
	3. 조립순서의 적정성 및 가조립 상태
	4. 접합부의 시공 및 마감상태
8. 조적공사	1. 벽체배치 계획의 적정성
	2. 쌓기모르터의 충진상태
	3. 쌓기방법의 적정성

3. 상하수도 공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 터파기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 비탈면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	흙막이공	1. 흙막이공의 주변여건
		2. 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태
		3. 계측관리 상태
	흙막이공 및 연약지반 처리공	1. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
2. 관부설공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	3. 관 및 변류의 규격과 재질
	4. 터파기 바닥 상태
	5. 연약지반의 처리상태
	6. 타 시설물과의 이격거리
	7. 되메움 토양
	8. 배수시설 등 수방대책
	9. 상부지반의 침하방지대책(관추진공)
	10. 하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공)
	11. 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공)
	12. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접합공	1. 설계도서 준수여부
	2. 접합방법 및 시공상태
	3. 현장시험방법 및 결과
	4. 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)
	5. 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태