도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제2차)

◉ 강남지사 열수송관 개선공사(뱅뱅사거리, 매봉터널) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 공통사항 : 우기철에 시행되는 단계에서는 현장 수방대책수립 및 당일굴착 당일 복구에 따른 지반 침하로 교통장애가 발생되지 않토록 현장관리를 철저히 하기 바람.

<뱅뱅사거리>

- 라바콘 설치 통제시 차로간 측방여유폭 확보

- 공사안내표지판은 교차로 통과전 운전자가 식별후 우회할 수 있는 지점에 설치 바람

- 1~8단계 공사시, 전 방향 접근로 차로 축소구간 계획은 삼각형 안전지대를 사각형 안전지대로 변경하여 교차로 근접부에서의 안전사고를 예방할 것

- 4~8단계 공사시, 중앙버스전용차로의 차량 정지선은 2~4m 후퇴 할 것

- 뱅뱅사거리 2단계 공사점유 공간 강남역에서 양재역 방향 4차로 (강남대로)횡단보도 이전지역에서 차로를 폐쇄 조치하여 공사장과 주행차량의 충돌을 사전예방 조치 바람.

- 뱅뱅사거리 1단계~7단계 구간에 공사장 진출입 차량의 안전을 위해 교통통제수 배치운영 바람.

<매봉터널>

- 2단계 : 유효보행통로 2m 이상 확보토록 하고 단면도 제시

- 2단계 : 우회전 분리 라바콘 설치는 최소길이로 축소해도 무방함

- 4단계 : 임시통합 버스정류장 위치는 테이퍼길이가 부족하므로 위치 이전하여 14일간 운영될수 있도록 조치바람

- 2단계 공사시, 유턴 가능구간은 공사 구간 외로 한정하여 축소 운영할 것

- 매봉터널 교차로 구간 2단계에서 사거리에 위치한 교통통제수의 안전성이 확보되도록 근무 위치 조정 검토 바람.