감리 보고서

□ 감리 개요

□ 감리 개요

○ 감리기간 : 2014. 3. 31 ~ 2014. 4. 4

○ 주요 감리내용

- 안전시설 설치 확인

- 교통정리원, 보행자도우미, 통일복장, 안전모 착용 확인

- 새들분수전 천공시 부산물 제거 및 링크립 설치 확인

- 사급자재 및 자재창고 점검 확인(불량자재 및 KC 인증 등)

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                      (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	9	2	2	2	3	0	0	0	0
	급수공사	9	2	2	2	3
	포장복구	0
	기 타

지적사항	1	1

○ 세부 지적사항 및 조치내용

- 불량자재 적출 및 폐기

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 새들분수전 천공 시 드레인 콕크 설치후 부산물 제거 철저

○ 사급자재 사용승인 여부 등, 확인 철저

□ 기타 특이 사항

○ 북부 수도사업소 감독대행자 출근 상태등 점검

붙 임 : 건별 세부 내용 각 1 부. 끝.   보고자 : 박종주

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
3/24(월)		○현장 사진정리 및 보고서 작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 3. 24 ~ 3. 28
3/31(월)	북 부	○강북구 수유동 58-85호	<신설공사> 갑오건설
		-개요 : 50/25"T"분기, L=4m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-주요공종 확인 철저
		-"T" 분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
4/1(화)	서 부	○서대문구 응암동 118-37호	<신설공사> 은호종합건설
		-개요 : D=80/30mm, L=2.5m	-안전사고예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-새들 분기 및 배관 적정	제거 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○서대문구 대현동 27-3호	<신설공사> 형제이형관
		-개요 : D=300/20mm, L=3.1m	-안전사고예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-새들 분기 및 배관 적정	제거 철저
		-계량기 및 보호통 설치 적정
4/2(수)	중 부	○성북구 종암동 9-6호	<개량공사>다사랑건설
		-개요 : D=20mm, L=1.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-사급자재 확인 철저
		-기존관 연결 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정

□ 세부 지도 점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
4/2(수)	중 부	○성북구 하월곡동 90-1843호	<신설공사> 다사랑건설
		-개요 : D=100/40mm, L=3.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-새들 분기 및 배관 적정	제거 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
4/3(목)	북 부	○강북구 수유동 701-8호	<신설공사> 갑오건설
		-개요 : D=80/30mm, L=2m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들 분기 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
		○강북구 미아동 342-1호	<신설공사> 성대건설
		-개요 : D=100/30mm, L=4m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-링크립 설치 및 배관 적정	제거 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
4/4(금)	동 부	○광진구 화양동 19-9호	<신설공사>오에스이엔씨
		-개요 : D=30mm, L=2.1m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-기존관 연결 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
		○광진구 신내동 281-1호	<신설공사>바위산업건설
		-개요 : D=80/40mm, L=4.6m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-기존관 분기점 폐쇄 철저
		-링크립 설치 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정

점검일	2014. 3. 31	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	강북구 수유동 58-85호			개 요	D=50/25"T"분기, L=4m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -"T"분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 지시 -주요공종 확인 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	분기 및 배관 (50/25"T")			사진설명	계량기 및 보호통 설치(25mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 4. 1.	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	은호종합건설
위 치	서대문구 응암동 118-37호			개 요	D=80/30mm, L=2.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들천공 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 지시 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(80/30mm)
사진설명	새들 분기 및 배관(80/30mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 4. 1.	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	형제이형관
위 치	서대문구 대현동 27-3호			개 요	D=300/20mm, L=3.1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(중)
사진설명	링크립 설치(후)			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	새들분기 및 배관(300/20mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(20mm)

점검일	2014. 4. 2	사업소	중 부	공사종류	개량공사	시공자	다사랑건설
위 치	성북구 종암동 9-6호			개 요	D=20mm, L=1.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -기존관 연결 및 배관 적정				-공사장 안전관리 철저 -사급자재 점검 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	기존관 연결(20mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(15mm)
사진설명	불량자재 적출 및 폐기			사진설명

점검일	2014. 4. 2.	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	다사랑건설
위 치	성북구 하월곡동 90-1843호			개 요	새들천공(100/40mm), L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들천공 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공
사진설명	새들분기 및 배관(100/40mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(40mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 4. 3.	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	강북구 수유동 701-8호			개 요	D=80/30mm, L=2m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(80/30mm)
사진설명	새들 분기 및 배관(80/30mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 4. 3.	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	성대건설
위 치	강북구 미아동 342-1호			개 요	D=100/30mm, L=4m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 새들분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(100/30mm)
사진설명	새들 분기 및 배관(100/30mm)			사진설명	벽체 계량기 설치
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 4. 4.	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	오에스이엔씨
위 치	광진구 화양동 19-9호			개 요	D=30mm, L=2.1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -기존관 연결 및 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 주름관 절단
사진설명	SSP 홈 가공(후)			사진설명	기존관 연결(30mm)
사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)			사진설명

점검일	2014. 4. 4.	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	바위산업건설
위 치	중랑구 신내동 281-1호			개 요	D=80/40mm, L=4.6m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -기존관 분기점 폐쇄 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(전)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들 분기 및 배관(80/40mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)