국사봉터널 라디오 재방송설비 누설동축케이블 교체 공사

지      침      서

2019. 5.

남부도로사업소

(기전과)

지      침      서

1. 적용 범위 및 목적

본 지침서는 국사봉터널 라디오 재방송설비 누설동축케이블 교체 공사에 적용되며, 터널내에서 라디오(FM)방송 수신을 할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

2. 일반 사항

가. 본 공사는 관계법령을 준수하여야 한다.

나. 본 공사 착공 전 현장을 면밀히 검토하고 현장 검토 누락으로 인하여 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

다. 본 공사는 계약 내용에 따라 성실히 시행하여야 하며 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시 필요하면 발주처와 협의한 후 시행 하여 완전한 재방송 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

라. 공사 시행 중 발주처로부터 재시공, 중지 기타 필요한 조치를 명령 또는 지시 받은 때에는 특별한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

마. 본 공사는 현장대리인을 임명하여 현장에 상주시켜 현장관리 및 안전관리 등 일체의 업무를 수행토록 하여야 한다.

바. 공사 시행중에  발생하는 모든 사고 및 손해배상이 발생할 시는 시공업체가 책임을 져야 하며 교체 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때는 필요한 모든 예방책을 강구하여야 한다.

사. 본 공사에 사용되는 자재는 관련규격 및 시설장소에 적합한 것을 사용하여야 하며 KS제품 또는 시중 최우수제품을 사용하여야 한다.

아. 본 공사기간은 착공일로부터 28일로 한다.

자. 본 공사의 하자기간은 준공검사일로부터 1년간으로 한다.

3. 제출서류

가. 계약자는 공사완료시 아래의 서류를 제출하여야 한다.

1) 준공 도면  : 3부

3) 설치 사진  : 2부

4) 상기 사항이 입력된 USB (PDF. CAD 작성 ) : 3개

4. 안전 및 현장관리

가. 공사 안전관리 규정을 준수하고, 안전관리 결여에서 오는 모든 재해는 계약자가 전반적으로 민. 형사상의 책임을 진다.

나. 도로 통제 시 사전에 발주부서와 협의하고 공사착공 7일 이전에 공사현장 부근에 공사안내판을 설치하여 시민들에게 공사 개시를 주지시켜야 한다. (공사명, 공사기간, 시행청, 공사내용, 시공자명 등이 명시된 입간판)

다. 계약자는 공사 중 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 주변에 반사체 의 라바콘, 공사안내표지판 등 안전시설과 안전유도원 등을 배치 후 공사 하여야 하며, 만약사고 발생 시는 시공자가 민.형사상의 책임을 진다.

라. 계약자는 공사 중인 도로로 인하여 심한 교통장애가 예상 될 때에는  사전에 우회방법 및 통제시간 등이 포함된 교통관리대책을 관할 경찰서와 협의하고 그 협의 내용을 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

마. 계약자는 공사 현장이 서로 인접하거나 동일 장소에서 시공하는 별도  공사가 있을 경우 상호 협의 하에 시공하여 분쟁이 발생하지 않도록 하고, 안전화, 안전모 등 안전 장비를 갖추고 안전 수칙을 준수하여 작업에 임하여야한다.

바. 공사 시행 시 주변의 여건에 따라 작업 시간의 연장이나 단축을 할   수 있으나 야간 및 휴일에 작업을 하여야할 경우에는 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

5. 특기사항

가. 계약자는 케이블 설치공사 완료 후에 본 사업소에서 관리운영중인 FM 재방송장치와의 연동을 최우선으로 하여 기기동작에 이상이 없도록 마무리하여야 하며, 재방송장치 동작에 문제가 생겼을 시 모든 책임을 진다. 운영자를 대상으로 운전 및 유지보수에 대한 기술지도를 실시하여야 한다.

나. 계약자는 공사 완료 후 중계 가능한 최저 수신 전계강도 기준은 FM방송 -80㏈m 이상 이어야 한다.

다. 계약자는 공사 완료 후 한국전파진흥협회에 재방송 수신 측정을 의뢰하고, 측정 결과를 제출하여야 한다.