과 업 내 용 서

(한강공원 진출입시설 정밀안전점검 용역)

2021. 2.

한강사업본부

(기반시설과)

목       차

1. 일반조건

1.1 과업명

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 범위

1.4 과업내용

1.5 주요업무의 사전 승인 등

1.6 과업수행 및 공정보고

1.7 법률준수의 의무

1.8 안전관리

1.9 용어의 해석

2. 점검계획 및 세부사항

2.1 점검계획

2.2 점검실시 세부사항

3. 보고서 작성 방법

3.1 일반

3.2 정밀점검 및 실시설계 보고서에 포함될 사항

4. 성과품 제출

1. 일반조건

1.1 과업명 : 한강공원 진출입시설 정밀점검 용역

1.2 과업의 목적

본 용역은 “시설물의안전관리에관한특별법” 규정에 의거하여 기능 및 안전성을 확보하기 위해 실시하는 정밀안전점검용역으로서, 대상시설물의 물리적‧화학적 및 기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사․측정․평가하고, 보수․보강 등의 방법을 결정하여 이에 대한 유지관리방안 및 실시설계를 통한 대책을 수립하는데 그 목적이 있음.

1.3 과업의 범위

1.3.1 대상시설물: 한강공원 진출입입시설(보행육교 12개소,계단18개소, 경사로10개소)

1.3.2 위치 및 제원

○ 보행육교 – 12개소

연번	시 설 명	장 소		제 원		비고
		공원명	위 치	폭 (m)	연장 (m)
1	구의동 보도육교	뚝섬	광진구 구의동 570-2	4	67	3종
2	성수 구름다리		성동구 강변북로 257	4	110
3	잠실나루역 보행육교	잠실 이촌	송파구 신천동 262-2	2.9	268
4	서부이촌동 보행육교	이촌	용산구 이촌동 172-1	4	50.4
5	국회의사당 연결 보행교	여의도	영등포구 여의도동 81	5.5	60
6	당산동~ 샛강연결 보행육교		영등포구 당산동 365	5	139
7	당산역 연결 보행교	양화	영등포구 당산동 91-2	3.8	200
8	가양 구름다리	강서	강서구 가양동 439-1	4	77.81
9	청암동 보도육교	망원	마포구 청암동 169	2.7	301	3종
10	현대서비스앞 보행육교		용산구 원효로4가 118-54	4	39
11	거울분수앞 보행육교	난지	마포구 상암동 1536-1	5	184
12	중앙연결 브릿지	난지	마포구 상암동 482-415	11.8	80

○ 계단 – 18개소

연번	시설명	장 소		제 원		비고
		공원명	위 치	폭 (m)	연장(m)
1	천호대교 남단 교상계단1	광나루	천호대교 남단 상류	2	29
2	천호대교 남단 교상계단2		천호대교 남단 하류	2	28
3	잠실철교 남단 교상계단	잠실	잠실철교 남단 교상	3	29
4	잠실대교 북단 교상계단	뚝섬	잠실대교 북단 교상	2	13
5	영동대교 북단 하류 교상계단		영동대교 북단 하류 교상	2	22
6	올림픽대교북단 하류 교상계단		올림픽대교북단 하류	2	35
7	동호대교 남단 교상계단	잠원	동호대교 남단 교상 하류	2	18
8	동작대교 북단 교상계단1	이촌	동작대교 북단 하류	2	38
9	동작대교북단교상계단2		동작대교 북단 하류
10	한강대교 북단 교상계단1		한강대교 북단 상류	2	17
11	한강대교 북단 교상계단2		한강대교 북단 교상 하류	2	25
12	원효대교남단상류 교상계단	여의도	원효대교 남단 교상 상류	2	20
13	원효대교남단하류 교상계단		원효대교 남단 교상 하류	2	20
14	선유교남단상류 교상계단	양화	선유교 남단 교상계단 상류	2	15
15	선유교남단하류하류 교상계단		선유교 남단 교상계단 하류	2	15
16	양화대교 북단 교상계단1	망원	양화대교 북단 교상 상류	2	50
17	양화대교 북단 교상계단2		양화대교 북단 교상 하류	2	50
18	월드컵대교북단하류 교상계단	난지	월드컵대교 북단 하류연결	3	54

○ 경사로 - 12개소

연번	시 설 명	장 소		제 원		비고
		공원명	위 치	폭(m)	연장 (m)
1	광진교남단 상류 경사로	광나루	광진교 남단 상류	3	115
2	광진교남단 하류 경사로		광진교 남단 하류	3	118
3	잠실대교남단 하류 경사로	잠실	잠실대교 남단 하류	3	123
4	한남대교남단 경사로	잠원	한남대교 남단 교상	4	228
5	영동대교남단상류 경사로		영동대교 남단 하류	3	164
6	잠실대교북단 하류 경사로	뚝섬	잠실대교 북단 교상	3	62
7	잠실철교 북단하류 경사로		잠실철교 북단하류	3	62
8	마포대교북단 상류 경사로	망원	마포대교 북단 상류	3	120
9	마포대교북단하류 경사로		마포대교 북단 하류	3	120
10	선유교남한 하류 경사로	양화	선유교 남단 하류	2	100
11	마포대교남단 상류 경사로	여의도	마포대교남단 상류	3	50
12	마포대교남단 하류 경사로		마포대교남단 하류	3	50

1.3.3 과업내용

가. 기본과업

1) 자료수집 및 분석

. 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리‧수문계산서

. 시공. 보수. 보강도면, 제작 및 작업도면

. 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험자료, 계측자료

. 시설물관리대장

. 기존 안전점검 실시결과

. 보수․보강이력

2) 현장조사 및 시험

. 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성

- 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등

- 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등

. 간단한 현장 재료시험 등

- 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)

- 콘크리트 탄산화 깊이 측정

3) 상태평가

. 외관조사 결과 분석

. 현장재료시험 결과 분석

. 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가결과에 대한 책임기술자의 소견

4) 보수. 보강방법

. 보수. 보강 방법 제시

5) 시설물의 유지관리 방안제시

6) 보고서 작성

. CAD 도면작성 등 보고서 작성

나. 선택과업

1) 자료수집 및 분석

. 구조‧수리‧수문 계산(계산서가 없는 경우)

. 실측도면 작성(도면이 없는 경우)

2) 현장조사 및 시험

. 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성(초기점검은 필수)

. 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치. 해체 등

. 조사용 접근장비 운용

. 조사부위 표면청소

. 마감재의 해체 및 복구

. 기타 관리주체의 추가요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사. 시험

3) 안전성평가

. 필요한 부위의 구조. 지반. 수리. 수문해석 등 안전성평가

. 보수․보강방법을 제시한 경우 보수․보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안정성 평가

4) 기본 및 상세복원도면작성(보행육교3개소(상세),경사로전체(기본),계단전체(기본))

- 도면작성은 다음과같이 구성한다

· 평면도, 단면도(주요부재도), 구조도(철근배근도)

1.3.4 과업기간

본 용역의 과업기간은 착수일로부터 11월 30일까지로 한다. 다만, 계약상대자는 다음의 경우에 관리주체의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 정밀점검 용역의 일부 또는 전부 변경이 불가피한 경우

나. 발주기관의 계획변경 등 내부방침에 따라 본 과업중단 또는 지연 및 과업내용의 현저한 변경이나 증‧감이 있을 때

다. 민원발생 및 당초 과업수행에 예기치 못한 사항이 발생하여 조사업무의 수행이 불가능 할 때

라. 기타 감독원이 인정하는 사항

1.4 주요업무의 사전 승인 등

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 관리주체의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항.

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 착수신고서 제출

1) 계약상대자가 과업착수 시 제출할 착수신고서와 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

ⓐ 착수신고서

ⓑ 사업수행계획서 및 세부공정계획서

ⓒ 인력 및 장비 투입계획서

ⓓ 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

ⓔ 사업책임기술자 선임신고서(이력서첨부)

ⓕ 사업수행 조직표

ⓖ 안전관리계획서

2) 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서 등 유지관리자료와 과업내용서 등이 법령및 지침, 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 사전검토 보고서를 용역 착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다. 다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.

ⓐ 사전검토 보고서의 주요 내용은 대상시설물의 정밀점검의 실시범위, 유지관리 자료 보유 현황, 과업의 범위, 기타 법령 지침 및 세부지침과의 부합여부

3) 계약상대자는 설계도서 등의 사전검토 보고서를 보완하여 착수일로부터 20일 이내에 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

4) 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀점검 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

5) 계약상대자는 상기 1.6. 1)항의 착수신고 서류 2부를 관리주체에 제출하여야 한다.

1.5.2 공정보고

가. 계약상대자는 과업 수행기간 중 다음사항을 포함한 착수보고회는 착수일로부터 30일 이내에, 중간보고회는 현장조사 완료 시점(필요시 추가 실시)에, 최종보고회는 준공 30일전, 책임기술자의 확인을 받아 관리주체에 제출하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

3) 투입 참여기술자 인원, 명단 및 장비 현황

4) 익일 및 다음 주(달) 과업수행 계획

나. 일일 공정보고

과업수행자는 과업 착수와 동시에 붙임3. 공정보고 양식에 의거 작업일지를 작성하여 매일 제출하여야 한다.

다. 주간 및 월간 공정보고

과업수행자는 주간공정보고는 매주 월요일, 월간 공정보고는 매월 5일 전달의 인원투입실적 및 그달의 인원투입계획 등을 작성․제출하여야 한다. 다만, 실행공정이 계획공정 대비 90% 미만인 경우에는 발주기관에 즉시 보고하고 대책을 수립․제출하여야 한다.

라. 단계별 보고회

과업수행자는 용역 진행 단계별로 다음 보고회를 개최하여야 한다.

1) 착수보고회 : 착수일로부터 30일 이내

2) 중간보고회 : 현장조사 완료 시점(필요시 추가 실시)

3) 최종보고회 : 준공 60일 전

1.53 참여기술자 재직사항 및 관리대장 제출

과업수행자는 용역기간동안 참여기술자의 재직사항 관련자료(임금, 보험료 지급자료) 및 관리대장을 익월 10일까지 발주기관에 제출하여야 한다(개인정보보호법에 관한 사항은 제외).

1.6 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1.7 안전관리

1.7.1 일반

정밀안전점검을 실시하는 기술자는 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 점검현장에 안전 관리계획을 수립하여야 한다

1.7.2 정밀안전점검 종사자의 안전

1) 정밀안전점검을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를 항상 최적상태로 정비하여야 한다.

2) 밀폐된 공간에서의 작업은 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

1.7.3 공공의 안전

공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물의 정밀점검 실시기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다

1.8 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 관리주체와 계약 상대자가 상호 협의하여 결정해야 한다.

2. 점검계획 및 세부사항

2.1 점검계획

2.1.1 일 반

점검계획은 현장에서의 예비조사 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

1) 현장여건 및 문제점

2) 시설관리자 및 주민의견 청취

3) 제반시설 관련자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 예비검증이 되도록 한다.

2.1.2 점검계획 수립

예비조사 시 수집된 자료의 검토 후 점검계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 조사범위 및 항목결정

각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 점검계획에 맞추어 결정 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우 별도조사항목 포함

2) 기존 점검자료 검토

기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

3) 분야별 소요 인원 및 구성

분야별 총 소요 인원을 판단하여 가용인력을 판단, 투입계획수립

4) 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

5) 점검기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 점검범위 및 안전성에 대한 판단

7) 점검장비 선정

재료시험에 대한 장비, 측량장비, 토질, 기계, 전기, 시험장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사항목에 부합되는 장비를 준비한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 점검장비에 의한 측정이 가능 하도록 사다리, 램프, 비계, 밀폐공간 질식재해 예방 장비 등을 준비한다.

이러한 장비선정 시에 다음 항목을 고려한다.

① 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

② 장비위치에 따른 교통통제 필요성

8) 점검종사자 안전

점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

9) 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

2.1.3 과업수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 제규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

2) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침, 세부지침

3) 콘크리트 구조설계기준

4) 콘크리트 표준시방서

5) 산업표준화법」에 의한 한국산업규격(KS)

6) 국토해양부 발행 각종 관련 표준시방서

7) 강구조 표준시방서

2.2 점검실시 세부사항

2.2.1 자료수집 및 분석

관리 주체가 보존하는 감리보고서･시설물관리대장 및 설계도서 등 관련서류와 다음에 명시된 자료를 수집하고 검토 분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

1) 설계도서(설계도서 미 확보시 실시설계도서 작성)

시설물의 준공도서로서 종 평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서,

수리 수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

2) 시설물관리대장

3) 시공관련 자료

4) 안전점검 및 정밀안전진단 자료

5) 보수 보강공사 자료

2.2.2 현장 조사 및 제반관련 시험 실시

1) 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

2) 현장조사는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(세부지침, 수문편)에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세외관조사 및 현장시험을 실시하여 부위(망)별, 부재별로 상태평가에 활용한다.

3) 상세 외관조사 시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토 실시한다.

2.2.3 세부시설별 조사사항

구분	점검부위		점검방법
상부 구조	(1)교면포장(아스팔트, 콘크리트)		육안
	(2)배수시설(배수구, 배수관)		육안
	(3)방호울타리(강재, 콘크리트) 및 연석		육안
	(4)바닥판 (철근콘크리트,강바닥판)	손상(균열, 탈락)	비파괴장비 및 육안
		열화(누수, 백태)	육안
	(5)신축이음 (고무형, 강재형)	본체(강재, 고무재)	간단한 공기구, 육안
		후타재(콘크리트)	간단한 공기구, 육안
	(6)교량받침 (강재, 고무재)	기능, 손상, 열화	간단한 공기구, 육안
	(7)철근콘크리트	중앙부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
		받침부 손상, 결함, 열화	비파괴장비 및 육안
	(8)강재	손상(균열, 처짐, 변형)	계측장비, 육안
		연결부 상태	육안
		열화(부식, 오염)	육안
		브레이싱, 가로보	육안
하부 구조	(9)교대 및 (10)교각		비파괴장비 및 육안
	(11)기초		육안, 설계․시공자료

2.2.4 선택과업

선택과업은 과업 수행 전 계약상대자와 합동으로 실시한 사전조사 결과에 따라 조사항목을 선정하며, 과업수행 중에 발생되는 항목은 협의하여 추진한다.

2.2.5 상태평가

1) 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

2) 정밀점검에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

3) 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 정밀점검을 실시한 사람은 외관조사 결과를 정밀점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수･보강이 핑요하며 사용제한 여부를 결정하여 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2.2.6 안전성평가(필요시)

1) 책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다.

2) 보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

2.2.7 종합평가 및 안전등급 지정

1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 세부지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

2) 개별시설물에 대하여 안전성 평가를 실시하지 않고 상태평가만을 실시한 경우에는 상태평가 결과를 종합평가로 갈음한다. 상태평가와 안전성평가를 동시에 실시한 경우에는 각각의 평가결과를 비교․분석하여 진단대상시설물 전체에 대한 종합평가와 종합평가등급을 부여한다.

2.2.8 보수 보강방법

1) 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수 보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

2) 보수 보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

3) 보수 보강의 수준의 결정

보수 보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.

- 현상유지(진행억제)

- 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

- 초기 수준이상으로 개선

- 개축

4) 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수 보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수 보강공법을 선정하여야 한다.

5) 보수 보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수 보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

6) 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

3. 보고서 작성 방법

3.1 일반

1) 이 과업의 최종보고서가 작성되었을 경우에는 감독원의 사전검토를 받아 인쇄하여야 하며, 최소한 과업기간 완료일 30일 전에는 검토 및 인쇄기간을 고려하여 감독원에 검토 의뢰하여야 한다. 특히 보고서 수록내용, 표지도안, 인쇄사양 등은 반드시 사전협의하여야 한다.

2) 최종용역성과품은 CD-ROM(USB)에 수록하여 제출한다.

3) 부위별 손상상태 평가표 및 도면은 AUTO-CAD로 작성하여야 한다.

4) 점검결과 사진첩은 보고서에 수록되는 사진과는 별도로 구조물별 주요부위 결함 등의 일반적인 사진으로 구성하여야 한다.

5) 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야하고 조사 일시와 기타자료의 근거도 기록하여야 한다.

6) 보고서는 각 시설물별로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

7) 정밀점검 e-보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수  있도록 전자매체에 의한 전자보고서 형태(PDF파일)로 작성하여 제출하여야 한다.

- 보고서에는 참여기술자의 점검 및 조사내용, 결과분석, 등을 사진, 동영상으로 열람할 수 있도록 파일형식 으로 작성하여야 한다

- 완성된 전자보고서는 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확해야 한다

- 현장 사진 및 동영상을 촬영하여 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여야 하며 여러 가지 결함이 언급된 경우에는 보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

- 개략도와 사진은 결함의 위치와 특성에 관한 설명을 보충하기 위한 수단으로 사용하여야 한다. 노후화된 부재에 대한 간단한 단면도와 평면도 및 사진을 사용하여 결함의 형태와 치수를 명확히 이해할 수 있게 하여야 한다

3.2 정밀안전점검 보고서에 포함될 사항

1) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

- 제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)

- 정밀안전점검 결과표 (안전등급)

- 시설물 현황표

- 참여 기술진 명단

- 시설물의 위치도

- 시설물의 전경사진, 부위별 사진

- 정밀점검 실시결과 요약문

- 보고서 목차

2) 정밀안전점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

- 점검의 목적

- 시설물의 개요 및 이력사항

- 점검의 범위 및 과업내용

- 사용장비 및 시험기기 현황

- 점검 수행 일정

3) 자료수집 및 분석

정밀안전점검의 관련 자료를 검토 분석하고 그 내용을 기술한다.

- 설계도면, 구조계산서

- 기존 안전점검 실시결과

- 보수 보강이력

- 시설물의 내진설계 여부 확인

- 기타 관련자료

4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

- 전체 시설물 외관조사 결과분석

- 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

- 재료시험, 측정결과의 분석

5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성한다

- 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

- 안전등급 지정

6) 시설물의 안전성평가(필요시)

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

7) 종합평가

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정

종합평가 작성 방법은 세부지침의 제10장에서 기술한 내용을 따른다.

8) 안전등급 지정

정밀점검 실시결과 상태평가 및 안전성평가(필요시) 등을 종합적으로 평가하여

제11장에서 기술한 내용을 따라 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

9) 시설물의 보수․보강공법 선정 및 보수대책 수립

대상시설물의 대한 보수․보강 공법, 우선순위 및 장단기대책을 수립하고 보강방안에 대한 도면을 작성하여야 하며, 특수공법에 의한 보강이 필요할 경우 시방 또는 특기사항을 명시하여야 한다.

- 시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수 보강 방법을 제시함.

(내진성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

- 보수대상 부위에 대하여는 사진을 촬영하고, 손상현황도의 표시와 일치하도록 정비하여야 한다.

- 보수대상별 보수시기, 보수우선순위, 보수대책을 도로상 작업여건을 감안, 교통불편을 최소화 할 수 있는 방안으로 각 시설물 작성하여야 한다.

- 단기(부분) 보수대책은 전면보수 시까지 시설물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 보강방안에 대한 개요도면)을 선정 제시하여야 한다.

- 본 과업 수행중 파악한 유지관리상 문제점은 적절한 보완대책을 작성, 유지관리 개선사항으로 제시하여야 한다.

10) 종합결론 및 건의

- 정밀점검 실시결과의 종합결론

- 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 기타 필요한 사항

11) 부록

- 과업지시서

- 외관조사망도(붙임 1)

- 측정, 시험, 계측 성과표

- 상태평가 결과 자료

- 안전성평가 결과 자료(필요시)

- 현황조사 및 외관조사 사진첩(붙임 3)

- 사용장비 및 기기의 사진

- 사전조사 자료 일체

- 기타 참고자료

(정밀안전점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및

정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

4. 성과품 제출

본 과업과 관련하여 제출하여야 할 성과품 내역은 다음과 같다.

1) 정밀점검 종합보고서(요약문 및 부록포함)  10부

2) 설계예산서 및 시방서  5부

3) 설계도면(축소도면(A3))  5부

4) 시설물관리도(유지관리지침서)  5부

5) 단가 및 수량산출서  5부

6) 수리 및 구조계산서  5부

7) 최종 성과품 CD-ROM 5 SET

붙임 1		결함 물량표 작성 요령

1. 외관조사망도에 기재 시

외관조사망도에 기재되는 결함물량표는 연번, 적출년도, 결함종류, 결함 규모, 최종보수내역 그리고 비고로 구분되며, 결함규모의 경우 결함깊이 측정이 가능 결함의 경우 반드시 결함 깊이를 기재하며, 최종보수내역은 보수보강의 최종내역만 기재하도록 하고, 비고는 신규, 재결함, 중요로 구분하여 기재할 것

<해설>

· 연    번 - 외관조사망도내에 결함별로 순차적으로 부여된 번호

· 적출년도 - 최초 결함이 발견된 년도를 기재

· 결함종류 - 결함을 구분하는 항목으로 결함종류을 기재

· 결함규모 - 결함 크기를 기재하는 것으로, 깊이 측정이 가능한 결함의 경우 깊이도 기재

· 최종보수내역 - 보수한 최종내역만 기재

· 비고 - 중요결함을 신규, 재결함, 중요로 구분하여 기재

<예시>

연번	적출 년도	결함 종류	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량
1	2008	균열	0.2	4		4	[eqn: m]	1	09.05	에폭시주입/DH-200	4	재결함
2	2008	철근노출	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1				중요
3	2008	균열	0.1	0.7		0.7	[eqn: m]	1
4	2012	백태	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1				신규

2. 결함물량표 엑셀파일 제출시

결함물량표 제출시, 보수내역에는 진행된 모든 보수내역에 대한 사항을 기재하여, 보수에 대한 이력관리가 가능하도록 하며, 결함부 사진에는 정밀점검, 안전진단, 보수보강이 이행된 년도와 항목을 적고 각 결함부위별 또는 보수보강된 결함의 사진을 링크를 걸어 사진을 바로 볼 수 있도록 하여야 한다.

<해설>

· 연    번 - 외관조사망도내에 결함별로 순차적으로 부여된 번호

· 적출년도 - 최초 결함이 발견된 년도를 기재

· 결함종류 - 결함을 구분하는 항목으로 결함종류을 기재

· 결함규모 - 결함 크기를 기재하는 것으로, 깊이 측정이 가능한 결함의 경우 깊이도 기재

· 보수내역 - 각 회차별 보수내역을 기재하고, 보수내역이 새로 추가되는 경우 칸을 삽입하여 새로 작성하며, 공법명/자재명은 공법명과 자재명을 모두 기록

· 결함사진 - 결함부 사진은 크게 정밀점검(점검), 안전진단(진단), 보수보강(보수)로 구분되며, 기재할때는 년도와 점검, 진단, 보수로 구분하여 기재하고, 결함사진을 링크를 추가하여 클릭시 팝업창으로 사진을 바로 볼 수 있게 구성하여야 하고, 외관조사망도의 망도링크는 최종 작성(당해년도 과제 포함)된 정밀점검이나 안전진단의 망도 링크를 추가하여야 함

· 비    고 - 결함 중 중요결함을 신규, 재결함, 중요로 구분하여 기재

<예시>

연번	적출 년도	결함 종류	결함규모						보수내역						결함부 사진			외관조사망도	비 고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	1차보수내역			2차보수내역			보수	점검	진단
			mm	m	mm				년월	공법명 /자재명	물량	일자	공법명 /자재명	물량	2009	2010	2012	2012
1	2008	균열	0.2	4		4	[eqn: m]	1	09.05	에폭시주입 /DH-200	4				사진	사진	사진	망도	재결함
2	2008	철근노출	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1							사진	사진	사진	망도	중요
3	2008	균열	0.1	0.7		0.7	[eqn: m]	1							사진	사진	사진	망도
4	2012	백태	0.1	0.2		0.02	[eqn: m ^{2}]	1							사진	사진	사진	망도	신규

붙임 2		공정보고 양식

일 일 공 정 보 고(안)

용 역 명 : 한강공원 진입시설 정밀점검 및 실시설계 용역

보고일자 : 2021년 00월 00일(요일)         날씨: 000

책임기술자 : 홍 길 동

(인)

1. 작업내용

금일 작업내용(2000년00월00일)

익일 작업계획(2000년00월00일)

1. 현장조사 구간(예시)

위치	조사부재	조사구간	비고
			1조
			2조

2. 조사결과(예시)

․외관조사결과 볼트나사산 부족, 도막박리, Splice홈을 통한 물흐름 자국, 상부 Splice 주변 누수흔적, 리브 변형 등의 손상이 조사되었음.

․조류배설물 적재되었음.

․미점등되는 전등 다수 조사됨.

․2인 1조로 운영

1. 현장조사 구간(예시)

위치	조사부재	조사구간	비고
			1조
			2조
			1,2조

2. 조사내용(예시)

․강박스 거더 내부 도막손상, 볼트부식, 변형, 부풀음 등 정밀외관조사

․재료분리, 파손, 배수관 누수 등 정밀외관조사

․콘크리트 비파괴조사 실시(반발경도, 탄산화시험)

2. 인원투입현황

3. 장비투입현황

구분

전일누계

금일

총누계

장비명

전일누계

금일

누계

기술사

2

2

4

강도시험

특급

16

-

16

탄산화시험

고급

17

1

18

철근탐사

중급

15

1

16

교량점검차

초급

25

2

27

고소작업차

4. 공정추진현황

구분

전일누계

금일

총누계

참여기술자

전체공정(%)

17.6

1.0

18.6

참여자 명단 : 1조–홍길동(특), 나주임(고), 전미애(중)

2조- -홍대리(특), 나서울(중), 전대구(초)

붙임 3

사 진 대 지

① 부재명칭(시설물 특성에 맞게 수정)

부재위치/결함종류 및 규모	부재위치/결함종류 및 규모
부재위치/결함종류 및 규모	부재위치/결함종류 및 규모
부재위치/결함종류 및 규모	부재위치/결함종류 및 규모
부재위치/결함종류 및 규모	부재위치/결함종류 및 규모