붙임 2		청력보호구에 관한 설명 및 착용 시 주의사항

□ 청력보호구의 종류·등급

종류	등급	기호	성능
귀마개	1종	EP-1	저음부터 고음까지 차음하는 것
	2종	EP-2	주로 고음을 차음하고 저음(회화음영역)은 차음하지 않는 것
귀덮개	-	EM

□ 청력보호구 선정기준

○ 다른 보호구와의 호환성, 쾌적성·편안함, 소음감쇄량, 크기, 의사소통 필요도, 청결 유지, 특수작업의 요구도 등을 고려하여 선택

○ 안전인증을 득한 제품 사용 → ‘KCs 인증마크’ 확인

< 청력 보호구(예시) >

헤드셋(귀덮개)		이어플러그(귀마개)	안전인증 표시

□ 청력보호구 착용 방법

○ 귀마개

1. 말기 : 깨끗한 손으로 귀마개 전체를 가는 원기둥 모양으로 말아 접어줌	2. 귓바퀴를 당김 : 손으로 머리 위에서 귓바퀴를 부드럽게 위쪽과 뒤로 당김	3. 삽입 : 귀마개를 귓구멍에 집어넣은 후 귀마개가 다 펴질 때까지 누름
※ 귀마개 끝부분이 귀주(귓구멍의 튀어나온 부분) 밖으로 나와서는 안됨

○ 귀덮개

- 귀 전체를 완전히 밀봉할 수 있는 형태이어야 하며,

- 귀 전체를 완전히 밀봉하기 위해 머리나 귀걸이 등이 걸리지 않게 가지런히 하거나 제거 후 착용

□ 청력보호구 효과

○ 청력보호구를 실제 작업현장에서 착용하였을 경우 15~25dB의 감음효과를 기대할 수 있음

□ 청력보호구 착용 시 주의사항

○ 청력보호구의 일회용 또는 재사용 여부와 세척 및 소독방법 등 사용상 주의사항 확인

○ 청력보호구는 오염되지 않도록 보관 및 사용

- 귀 속이나 얼굴의 감염을 예방

- 더러우면 귀마개나 귀덮개의 차음성능이 떨어짐

- 오염된 손으로 귀마개를 만지지 말 것

- 귀마개 착용시 이물질이 귀에 들어가지 않도록 주의

○ 귀 염증 예방을 위해 귀마개는 가급적이면 일회용으로 사용하여 자주 교체해주어 항상 청결 유지

○ 90dB 이상의 소음이 발생하는 동력장비의 점검이나 사용 시에는 청력보호구 착용 필요

○ 110~120dB 이상의 고소음 작업시에는 귀마개와 귀덮개를 동시에 착용하여 차음효과 높여줌

○ 청력보호구의 임의 교체·변경은 안전 성능이 확보되지 않으므로 인증받은 제품(부속품 포함) 그대로 사용·교체하거나 제조사에 확인

○ 제품 사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 ‘사용방법설명서’를 반드시 확인하고, 착용 방법에 맞게 정확하고 바르게 사용

○ 소음장소에 들어가기 전 보호구 착용