도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제14차)

◉ 국제교류복합지구 도로개선 우선시공분 : 조건부 시행

- 3공구의 2단계는 삼성교의 양방향이 모두 한 차로씩 감소하는 상황이면서, 삼성동 방향은 오전 교통량이 첨두현상을 보이고 있습니다. 전일점용 상황이니만큼 삼성교의 차로 감소에 따른 삼성동 방향 통행분석을 위해 그 상류부 구간들과 교차로의 분석에는 오전 첨두시간 교통량을 사용, 추가로 분석해서 대책 필요

- 4공구는 동부간선도로의 의정부 방향이 공사영향을 받을 것인데, 첨두시간이 오후가 맞는지 확인 바람

- 4공구의 공사구간의 이전부터 제한속도를 낮춘 것은 적절한 조치로 보임

- 4공구 1단계에는 차로를 하나 축소 운영하는만큼 극심한 혼잡이 발생하지 않을까 염려됩니다. 첨두시간에 따라서 편람에 의거하여 연속류 시설의 차로수 감소에 따른 용량을 선택하였을 것으로 보이는데 그 값을 적시해 주십시오. 제3장에 연속류시설 관련 그런 자세한 내용이 없는 것으로 파악됨

- 3공구

· 3단계 : 공사시 공사구간과 접한 차로의 폭은 3.5m 이상 확보방안 검토

· 3단계 : 삼성교 동측 교차로 잠실방면 유도선 설치

· 보행동선 단절 지점 이전에 충분한 우회안내방안 수립

· 1단계 : 차로수축소 및 차로운영계획 변경에 따른 교통분석결과가 필요할 것으로 판단되므로 이를 수록하고 2.강남경찰서-2의 NB, 3.삼성교동측의 SB 용량부족으로 인한 문제가 발생하지 않는지 검토할 것

· 3,4단계 : 기존보도철거 및 보행우회에 따른 불편이 상당할 것으로 사료되므로 보행자들의 편의를 위한 개선방안을 추가검토할 것.

- 4공구

· 1-1단계 : 공사차량과 자전거 통행이 교차되는 지점에 대한 안전성 확보 방안 수립(점멸등 등 교통안전시설 설치, 통제수 배치 등)

· 3단계 : 공사시 공사구간내 횡단보도에 보행자 안전을 위해 보행도우미  배치, 주차장 진입로에 통제수 추가 배치 검토

· 1-1 단계 : 공사용 가도 및 측도 설치시 진출동선 여부 및 진출입차량 빈도를 제시하고, 양방교행 필요시 적정한 제원확보여부 검토할 것

· 1-1 단계 : 자전거도로와의 교차점 신호수 배치외 안전을 위한 개선방안을 강구할 것

- 삼성교 확장공사 구간 별도의견 없으며 공사중 신호 운영에 대하여 해당 송파서 및 인접 강남서 의견 반영하여 적정 교통처리 될수 있도록 조치

- 동부간선도로 확장 구간은 공사완료 전 별도로 서울경찰청 협의 바람

- 총 5단계 공사중 3, 4단계에서는 보행로를 편측만 존치하는 것으로 계획되어 있고 1, 2, 5단계는 양측에 보도가 확보된 상태로 공사하는 것으로 계획됨. 동 공사지역 인근에 잠실운동장과 중.고등학교가 위치하여 보행안전 및 시민 보행권 확보가 필요한 지역으로 판단되므로 3, 4단계 공사시에도 투입 장비조합, 차량통행 설계속도, 최소 차로폭, 예산 등을 종합적으로 검토하여 공사시행 및 차량소통장애가 최소화되는 범위에서 양측에 보도확보가 가능하다면 이를 반영하여 교통처리 계획이 수립될 수 있도록 검토조치 바라며, 위 내용과 연계하여 임시 보행통로설치가 불합리하여 편도 보행통로만 확보한 후 공사시행시 보행자를 위한 안내표지판은 “보행차단보행로”외에 삼성교 편측보행로 이용을 충분히 인식(횡단보도 횡단후 삼성교 편측보도 이용)할 수 있도록 안내표지판 추가검토

- P47. 보행통행자 조사표에 조사지점 표기