도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제13차)

◉ 대방천지구 침수저감 기본 및 실시설계 용역 : 조건부 시행

- 6-2단계 유턴은 버스베이를 활용하여 교통처리계획을 수립하기 바람

- 테이퍼가 짧은 단계는 1:7의 비율로 테이퍼를 확보하여 공사를 시행하기 바람(7-2단계, 9-2단계 등)

- 차량진입구간은 대향차로를 활용하여 진입차로를 넓게 확보하기 바람(7-2단계, 9-1단계 등)