도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (소위원회 제17차)

◉ 목동신시가지 남측 오수관로 정비공사(2권역) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 2단계 신목로 공사와 신목로7길 공사를 각각 별도의 단계로 구분하여 교통소통 및 대책 검토

- 1단계 목동중학교 앞 교차로 교통섬 축소 및 2단계 신목로 공사시 신목로(신도림역 방면)에서 신목로7길 방면 직진 2개 차로가 확보 될 수 있도록 조정

- 2단계 신목로 유원목동아파트앞 교차로 유턴폐쇄에 따른 우회경로 제시 및 안내 방안 검토

- 2단계 신목로7길 공사시 차로폭 조정을 통해 3개 차로 확보가 가능한지 최대한 검토하여 신목로(오목교역 방면)에서 신목로 7길 방면 우회전 차로를 1개 차로로, 신목로(신도림역 방면)에서 신목로7길 방면 직진 2개 차로가 유지될 수 있도록 조정, 공사 중 신목로7길 3개 차로 확보 불가능시 신목로(신도림역 방면)에서 신목로7길 방면 직진 차량이 온전히 1개 차로를 유지할 수 있도록 신목로(오목교역 방면)에서 신목로 7길 방면 우회전 1개 차로로 접근할 수 있도록 조정

- 2단계 : 신목로와 신목로7길의 공사기간이 겹치지 않으므로 단계를 나누어 제시하기 바라며, 유원목동아파트 앞 교차로는 U턴이 가능한지 차로 폭을 확인하기 바람.