문화재 화재대응기동대 교육 자료

관 악 소 방 서

(재난관리과)

문화재 화재진압매뉴얼

【 시립미술관(구.벨기에영사관) 】

. 관련근거

❍ 서울특별시조례 제3682호 서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙 제4조(임무),

제12조(교육)

일반개요

대 상 명	시립미술관 분관 (구.벨기에영사관)	위 치		관악구 남현동 1095-13호
건물구조	양식 철근조 2/1층 1,577㎡
대 표 자	하 종 현 (미술관장)		전 화		598 - 6247,6240
소방시설	자동화재탐지설비, 소화기		방 화 관리자		지 향 수

문화재 화재대응기동대 편성

현장대응단

❍ 대 상 : 시립미술관 분관(구.벨기에영사관)

❍ 위 치 : 관악구 남현동 1095-13호

❍ 대 원 : 이륜순찰담당 3명

❍ 임 무

- 화재발생시 현장에 선발 출동

- 출동대에게 신속히 현장상황 정보 송신

- 자위소방대와 협력하여 현장에서 취할 수 있는 초동조치 활동

전경사진 및 위치도

출동로 및 취약요소

거리 및 소요시간	거리 : 3.7 ㎞ 소요시간 : 6 분
출동로	봉천사거리 → 남부순환로 → 까치고개 → 현장
주변도로 여건	건물 전면 도로 : 남부순환도로(40M) 건물 전면에 특수차 부서 가능
인근 소방용수	공설 01-160호(지하식), 공설 3821호(지상식)
화재취약요소	○ 불특정 다수인이 이용하는 미술관으로 부주의로 인한 화재발생 요소가 있으며 화재발생시 인명대피 유도에 따른 혼란이 예상됨.
진압활동상 문제점 및 대책	○ 문제점 - 불특정 다수인이 출입하는 곳으로 화재시 문화재 보호 및 인명구조가 동시에 일어남. - 고가의 미술품을 전시하는 시설로서 수손피해가 우려됨. ○ 대 책 - 지속적인 화재예방 순찰 및 유사시 초기 대응체제 구축 - 도상 및 현지적응훈련을 통한 효율적인 진압능력 배양 - 자원동원 긴급구조 기관간 공조체제 확립

출동단계별 진압매뉴얼

지령 및 각지

1. 출동소방력

1) 관악소방서 동원소방력 현황

출동구분	출동대	출동 거리	동원차량	동원인원	비고
1착대	현장대응단	3.5km	8대	28명
2착대	봉천대	4.5km	3대	10명
3착대	신림대	6 km	3대	10명
4착대	난곡대	6.8km	3대	10명

2) 자서 관할구역 출동

소방력 단계별	출 동 소 방 력(출동대)	간부출동	지휘권자
1차출동	3～4개대(관할안전센터 인접안젠센터, 관할서 주력대)		선착대소대장 진압팀장(당직관등)
2차출동	1～2개대 추가(인접안전센터)		진압팀장(과장 당직시 당직관)
3차출동 (전차량)	2～3개대 추가 (자서 안전센터, 인접서)	관할서 전간부 및 필수요원	서 장

3) 단계별  지원출동 소방력 및 방면지휘부 지휘권

소방력 단계별	소방차 (자서포함)	간부출동	방재센타	지휘권자
1호출동	총18～23대 -펌프6～8,탱크12～15	자서 전간부 (필수요원포함)		관할서장
2호출동	총31～36 -펌프13～17,탱크18～19	권역별서장		방면별 지휘부장
3호출동	총43～52 -펌프20～25,탱크23～27	본부 전간부, 권역별서장 및 대응관리과장	실장, 소장	본 부 장 (방면지휘부장은 본부장 보좌)
비상출동	총63～70 -펌프30～33,탱크33～37	전서장 및 대응관리과장, 3호출동간부	실장, 소장
특수화재	단계별 출동 관계없이 각서장 및 본부 팀장급 이상출동

2. 정보수집

출동대는 문화재 화재 각지 시 다음과 같은 정보를 육하원칙에 따라 정확히

수집, 전파, 숙지하도록 한다.

1) 화재의 실태(활동 방침의 판단 요소)

가) 화점, 연소 확대 범위, 연기의 확산 상황

나) 문화재의 중요도 파악

다) 소방용 설비 등의 설치 및 작동 상황

라) 인근 산 등 연소확대 여부

2) 인명 위험(검색 구조의 중점 장소 판단 요소)

가) 관광객 등 인명피해 및 구조요청 사항

나) 구조된 요구조자로부터의 정보

3. 현장 대응방안 결정

1) 화재 규모 내용을 파악한다.

2) 발생시간, 연소상황, 기상조건 등을 파악하여 사후에 부대배치 등 화재에

필요한 기자재, 화재진압방법 등 현장행동에 관해 파악한다.

4. 출동대 규모 판단 및 출동

1) 상황실 근무자는 수보 내용을 판단하여 출동대 규모를 증감한다.

2) 초기 소방력을 배치하고 구조대 및 구급대, 중장비(포크레인 등)를 출동시켜   화재진압과 구조 활동이 서로 연계 가능하도록 한다.

5. 구조 현장 진입로, 우회로 판단

1) 화재현장에 안전하게 단시간에 도착할 수 있는 도로 선정

2) 타 부대와 진입 방향이 중복되지 않도록 최단 경로 선택

3) 소방통로 불통지역 파악, 우회도로 선정

출동중

1. 출동 노선 현황

나. 출동 보고

1) 상급기관, 종합방재센터 상황실에 출동인원, 장비 등 보고

2) 변동사항 발생 시

다. 상황 설명 및 임무 재부여

1) 현장지휘대장은 수집된 정보를 토대로 출동대 부서위치, 수리점령 등 중요한 임무를 재확인한다.

2) 구조대는 인명구조에 주력할 수 있도록 임무를 부여해 활동방침을 결정한다.

라. 유의사항

1) 출동로 상의 교통사고 또는 교통두절로 신속한 이동이 불가능할 경우 해당지역 관공서와 연결하여 최단거리 접근 도로를 확인한다.

2) 현장 도착 시까지 출동대 및 대응 유관기관 활동사항을 파악한다.

3) 각 대원은 기관원과 일체가 되어 주의력을 집중하고 위험예지능력을 배양하여

법령상 특례가 있더라도 안전하고 신속하게 현장에 도착할 수 있도록 한다.

4) 적신호, 교차로, 반대차선 및 일방통행로를 주행할 경우 특히 주의한다.

5) 출동대원은 보호장구(방수복, 방수화 등) 및 공기호흡기를 착장, 공기호흡 기를

체크하고 연기투시랜턴, 파괴기구 등을 점검․분배한다.

현장도착시

1. 차량 배치도

2. 현장도착 보고

1) 화재규모, 연기정도, 도착상황 보고

2) 건물위치, 규모, 업종, 발화층 연소물, 요구조자 등

3) 연소상황, 인명피해, 연소확대우려, 필요 소방력 등 보고

3. 안전대책

1) 현장지휘대장은 지휘권을 확립하고 화재의 성상 정도를 판단하여 붕괴     등에 의한 대원들의 안전 여부를 고려하여 진입 여부를 결정한다.

2) 출동차량의 경우 연소 확대에 따른 피해를 입지 않도록 부서 위치를 선정     한다.

4. 정보수집

1) 변동사항 확인 및 정보수집

최초 각지한 내용의 변동사항 유무를 확인하고 다음 항목의 정보를 수집한다.

가) 문화재 소실 규모를 파악한다

나) 인근 산 등으로의 연소 확대 여부를 파악한다

다) 부상자 유무 및 성명, 연령, 상태 등

라) 발견, 통보, 수화자 등으로부터 출화장소 및 당시 상황

2) 정보 입수 대상

가) 현장지휘대장은 건물관계자, 요구조자 및 도면 등을 확보하고, 출동대       정보담당(지휘차 탑승 현장 보조원), 상황분석요원에게 지시하여 건물내부의 상황, 연기의 유동 상황 등을 수집하게 한다.

나) 현장에 진입한 출동대원 및 소방헬리콥터로부터 보고를 받는다.

다) 경찰, 가스, 전기, 상수도 등 유관 기관에서 확인한다.

3) 철저한 정보 관리

중요한 정보는 지휘 및 휴대 무선통신 등으로 각 활동대장 및 부대에게     알리고 종합방재센터를 통하여 전 출동 소방부대에 주지시킨다.

5. 부서 위치 결정 및 통제선 설치

1) 화재현장에 도착한 인원, 장비의 원활한 임무수행을 위해 편성한 후 부서     위치를 지시한다.

2) 진압대원과 구조대원의 원활한 협조로 화재진압 및 인명구조가 동시에       이루어지게 한다.

3) 경계구역으로 설정된 범위에 출입통제를 위해 경찰의 협조를 받아 소방      통제선을 설치한다.

6. 소방용수 점유

1) 탱크차는 현장 도착과 동시에 공소02-34호 소방용수를 점유한다.

현장진압활동

1. 건물 내부평면도

▲ 지하 1층	▲ 지상 1층
▲ 지상 2층	▲ 지상 3층 (옥탑)

2. 화점검색

1) 검색의 중요 장소

화점이 불분명한 경우에는 화점검색 부대를 지정하여 조직적이고 체계적으로 확인한다.

가) 연기가 체류하는 최하층 부근을 가장 중점적으로 검색한다.

나) 연와조인 경우 천정과 기와지붕 사이의 목재 부분을 집중 검색한다

다) 건물 관계자로부터 화기 사용 여부에 대해서 확인한다.

2) 유의사항

가) 내부로 진입시에는 붕괴 위험을 확인하고 진입한다.

나) 화점상황 파악이 어려운 경우, 진압대장이 진입하여 지휘하도록 한다.

3. 화세제압

1) 화세제압

가) 흡기 측에서부터 분무 주수를 이용하여 조기에 화세를 제압하고        수손 방지를 도모하며 배기 측에는 배연구를 설정한다.

나) 복도나 진입구 등에 농염 열기가 가득 찬 경우에는 배연설정을        하여, 2인 1조 로 편성된 진압대가 분무 주수에 의한 배연, 배열활  동을 수행 하면서 직사 주수로 화세를 제압한다.

다) 넓은 공간의 실내화재 시 화세가 치열한 경우에는 입구 부분에서         분무 주수를 행하고 농염․열기의 분출을 억제하면서 사정거리가 길고  구경이 큰

노즐을 준비하여 직사 주수로 화세를 제압한다.

2) 유의사항

가) 소방부대 배치에 있어서는 소방부대원 전용 방출구를 활용한다.

나) 소방부대는 가능한 한 화염에 접근하여 연소 실체에 주수하도록 한다.

다) 주수 개시 시 화연의 분출로 역풍이 있으며 배기 측은 물에 의한 화연의 분출이        있기 때문에 자세를 낮게 함과 동시에 보호대 등으로 신체를 보호하도록 한다.

라) 주수할 때 광범위하게 확산되도록 천장 또는 벽체를 이용한 반사

주수를 이용하도록 한다.

마) 사다리 위에서 방수하는 경우, 수평 주수는 장애물 등에 의해

효과를 얻기 어려우므로 각도를 주어 천장을 향해 주수한다.

바) 연소 확대 화재에서 직사 주수에 의한 화세제압은 분무 주수로 전환

하여 활용한다.

4. 수손방지

1) 화재규모, 용도 등에 경험이 있고 적응할 수 있는 소방부대 선정하여       주수를 통제한다.

2) 발화층 직하층을 가장 중점적으로 한다.

3) 문화재의 회손을 최소화 한다.

철수

○ 상황 및 임무완료에 대한 상황을 최종 보고(통보)한다.

○ 현장에서 사용한 장비 등을 회수하여 이상 유무를 확인한다.

○ 현장에 출동한 대원 중 부상자 유무를 확인한다.

○ 철수 중 피로감 등으로 대원의 주의력이 산만해져 사고발생 우려가 있으     므로 귀서까지 주의하도록 한다.

○ 귀서 중 새로운 지령에 대비하여 장비적재 및 정리정돈 상태를 확인한다.

○ 구조대장 및 반장은 최종인원 및 장비를 확인하여 귀서 여부를 보고한다.

○ 귀서 완료할 때까지는 완전한 통신․연락체제로 지속적인 상황을 유지한다.

○ 차량 선탑자는 차량운행 시 교통법규를 준수하게 하고, 사고예방을 위해     확인 감독한다.