도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(16차)

◉ 공사명 : 서울역 고가 철거

1. 1. Ramp B,D-1~3단계 서울역서부1교차로 남측접근로 좌회전 및 직진차로수는 하류부의 여건을 고려하여 재조정하시기 바람(이 경우 소통수준 변화를 분석한 결과 함께 제시)

2. Ramp B,D-1~3단계 차로와 공사구역간 최소 0.5m의 안전공간을 확보한 후 자로폭을 재분배하시기 바람

3. Ramp B,D-1~3단계 염천교서측교차로➜서울역서부1교차로 구간은 염천교서측교차로 북측접근로의 직진차로가 2차로 인 것을 고려하여 편도 2~3차로 운영 계획을 편도2차로 고정하는 방안을 검토하시기 바람

4. 공사중 우회차량의 주요 결절점인 염천교사거리의 교통소통대책을 제시하시기 바람

5. Ramp B,D-4~5단계 청파동➜중림동 방면 최소 2개 차로 확보방안을 검토하시기 바람(부득이한 경우 단계별 차로 축소거리가 적정한지 재검토하시기 바람)

6. Ramp B,D-4~5단계 버스임시승강장의 위치가 교차로 내부가 아닌 곳으로 변경하는 방안을 검토하시기 바람

7. Ramp B,D-7단계 청파로 청파동➜중림동 방면 직진차로수를 3차로로 균일하게 유지시키는 방안을 검토하시기 바람

8. 서부역 신설교차로의 서측접근로 선형개선 및 교차로면적 축소 등 기하구조 개선방안을 제시하시기 바람

9. 용역 계약서를 첨부하기 바라며, 도로뷰 또는 사진으로 도로 현황을 사전에 설명하기 바람