시설물 유지관리 실적 및 계획

□ 단일공사

시설물명	2019 실적			2020 계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		302			3,138
성내 유수지교				-성내유수지교 보수공사 ․표면보수 10,120㎡ ․점검통로설치 250m	1,000	‘18.4.13~ ’18.9.28
가락 지하차도				-가락지하차도 보수공사 ․강성포장 5,400㎡ ․단면보수 2,160㎡	1,940	‘18.4.13~ ’18.10.1
강일육교	-강일육교 도장공사 ․ 강재도장 1,713㎡	302	‘19.7.15~ ’19.12.31	-강일육교 도장공사 ․ 강재도장 842㎡	198	‘20.1.1~ ’20.4.30

□ 일상유지보수공사(연간단가)

시설물명 (교량)	2019 실적			2020계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계		2,473			3,052
소계		1,070			1,500
여의천교	그레이팅교체(3개소)	0.3	3.19~12.24 (14차)	단면보수 6.05㎡ 주입보수 19.8m 표면보수 6.37㎡	하자	3.20~11.30
광평교	신축이음덮개설치(5개소) 옹벽 단면보수(0.48㎡) 슬래브 소파보수(16㎡) 옹벽 단면보수(0.61㎡) 거더 균열보수(12.30m) 접속교 균열보수(5.4m) 접속교 목재교체(40.7m) 접속교 단면보수(0.54㎡) 아스콘 소파보수(2.25㎡)	18.1	3.19~12.24 (1,4,5,6, 14차)	단면보수 7.61㎡ 주입보수 55.56m 신축이음 보수 110m	126.0	3.20~11.30
대곡교	난간 재설치(2경간) 배수관설치(3개소) 신축이음덮개설치(5개소) 방호벽 연결관정비(1식) 신축이음교체(90m) 연석부 단면보수(203.97㎡) 교각 단면보수(1.23㎡)	233.3	3.19~12.24 (1,4,6,8차)	단면보수 85.59㎡ 주입보수 549.54m 신축이음 보수 122.46m 교면포장 6.44㎡	186.7	3.20~11.30
삼성교	점검통로 발판보강(P7) 후타재 보수	7.7	3.19~12.24 (1,4차)	단면보수 13.78㎡ 주입보수 110.3m	9.6	3.20~11.30
헌릉교	교대 단면보수(0.03㎡) 옹벽부 균열보수(11.4m)	0.4	3.19~12.24 (9차)	단면보수 0.6㎡	0.1	3.20~11.30
잠실호수교				단면보수 2.04㎡	0.4	3.20~11.30
탄천교	교각 표지판설치(2개소) 슬래브소파보수(24.5㎡) 거더 단면보수(12.37㎡) 가로보 균열보수(119.8m) 아스콘 소파보수(135m) 아스콘 균열부수(50m)	60.0	3.19~12.24 (1,4,7,13차)	단면보수 754.98㎡ 주입보수 228.82m 신축이음 보수 176m	358.8	3.20~11.30
세곡1교	난간 유리교체(1개소) 절삭 재포장(1.52a) 배수관교체(10.4m) 외벽 범랑보수(1개소)	20.9	3.19~12.24 (1,7,14차)	단면보수 0.09㎡ 주입보수 2.1m 포장포장 162㎡	19.8	3.20~11.30
세곡3교	배수관설치(4m) 난간추가설치(1개소) 교대 단면보수(1.74㎡)	0.8	3.19~12.24 (1,7차)	포장포장 1,160㎡	140.4	3.20~11.30
복정2교	아스콘 소파보수(38.6㎡) 측구보수(0.64㎡)	4.5	3.19~12.24 (9차)	단면보수 36.44㎡ 주입보수 85.3m 교면포장 54.2㎡	19.1	3.20~11.30
서부교	집수구설치(2개소) 균열보수(2.5m) 난간지주교체(2경간)	3.3	3.19~12.24 (10차)	주입보수 3.00m 배수관 설치 9개소	1.6	3.20~11.30
장지2교	교대 표면처리(218㎡) 상부 절삭후재포장(3.91a)	49.3	3.19~12.24 (1,8차)	주입보수 4.2m 교면포장 119.8㎡	14.8	3.20~11.30
탄천2교	신축이음덮개보수(49.8m) 교각표지판설치(5개소) 교대벽체 면갈이(8.6㎡) 슬래브 소파보수(38㎡) 바닥판 단면보수(6.8㎡) 교대 균열보수(2.6m) 충격흡수시설보수(1개소) 후타재보수(14.4㎡) 신축이음 단면보수(0.4㎡)	18.0	3.19~12.24 (1,4,5,6차)	단면보수 61.96㎡ 주입보수 19.00m 신축이음 보수 217m	251.6	3.20~11.30
성내교	후타재 균열보수(0.6m) 보도부 단면보수(3.62㎡) 후타재보수(6m) 신축이음덮개보수(1.2m) 점검통로 자물쇠(3개소)	2.4	3.19~12.24 (4,6차)	단면보수 8.28㎡ 주입보수 10.27m 신축이음 보수 40.69m	47.1	3.20~11.30

시설물명 (교량)	2019 실적			2020계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
대치교	절삭후 재포장(15.34a) 신축이음교체(90m) 바닥판 단면보수(3.95㎡)	338.5	3.19~12.24 (12차)	단면보수 43.9㎡ 주입보수 14.15m 교면포장 8.92a 미끄럼방지포장 780㎡	42.7	3.20~11.30
영동2교	교면포장(6.29a) 배수관 교체(4m) 차량방호책교체(3개소) 슬래브 단면보수(0.33㎡) 배수로설치(1개소)	64.5	3.19~12.24 (3,4,10, 14차)	단면보수 5.64㎡ 주입보수 13.9m 교면포장 1,356㎡ 신축이음 보수 16m	183.7	3.20~11.30
영동3교	난간 연석부정비(1개소) 교대 단면보수(0.3㎡) 균열보수(40㎡) 슬래브 표면처리(351㎡) 교명주 기초보수(1개소) 슬래브 표면처리(800㎡)	107.2	3.19~12.24 (1,4,11차)	단면보수 0.5㎡ 주입보수 5.1m 교면포장 264㎡	32.4	3.20~11.30
영동5교	거더내부폐기물청소(24톤) 난간지주 교체(1개소) 배수로설치(1개소) 중분대 커버설치(165m) 교각 균열보수(0.2m)	99.8	3.19~12.24 (1,2,9차)	단면보수 2.3㎡ 주입보수 3.9m 교면포장 21.9㎡	3.4	3.20~11.30
오륜교	신축이음 덮개판보수(5개소) 유도배수로설치(22개소) 상부 아스콘 균열보수(161m) 조류배설물 청소(1식) 단면보수(교대,교각 12.32㎡) 균열보수(2.2m) 신축이음 덮개보수(1식) 신축이음덮개 교체(1식) 거더가로보 볼트수리(11개) 강재도장(1.23㎡) 교대균열보수(1.3m) 조류방지망 재설치(15㎡)	31.6	3.19~12.24 (1,2,4,6, 14차)	단면보수 0.1㎡ 주입보수 2.9m 교면포장 4.8㎡	0.8	3.20~11.30
강일육교	슬래브하면 컷팅(9m) 받침 단면보수(0.03㎡) 점검통로 재설치(4.5m)	2.1	3.19~12.24 (9차)	단면보수 1.4㎡ 주입보수 0.4m	0.3	3.20~11.30
고덕교	신축이음덮개재설치(1개) 단면보수(A1 0.7㎡)	0.2	3.19~12.24 (2차)	주입보수 3.6m	0.2	3.20~11.30
상일2교	슬래브 단면보수(0.3㎡)	0.1	3.19~12.24 (9차)	주입보수 3.6m	0.2	3.20~11.30
성내5교	배수그레이팅설치(4개소) 교대 단면보수(4.3㎡) 교각 균열보수(7.3m) 보도 포장보수(1식)	4.2	3.19~12.24 (6,14차)	단면보수 20.8㎡ 주입보수 7.6m 교면포장 13.5㎡	6.3	3.20~11.30
장지1교	교대 단면보국(0.64㎡) 배수관설치(4m) 교재 단면보수(0.09㎡)	1.3	3.19~12.24 (1,4차)	단면보수 0.1㎡ 신축이음 보수 4.6m	5.1	3.20~11.30
방이고가	아스콘 소파보수(3㎡) 연석보수(0.18㎥)	0.8	3.19~12.24 (9차)	단면보수 37.0㎡ 주입보수 7.5m 교면포장 2.5㎡ 신축이음 보수 37m	48.9	3.20~11.30

시설물명 (터널,지하차도 등)		2019 실적			2020계획
		보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
소계			1,403			1,552
터널	매 봉	균열보수 8m 단면보수 6.98㎡ 타일붙임 0.86㎡ 강재바탕처리 50.13㎡	40	6.14~10.10	단면보수 0.7㎡ 주입보수 28.9m	1.9	3.20~11.30
	일 원	균열보수 92.30m 단면보수 15.9㎡ 표면처리 3.2㎡ 타일철거 및 붙임 1.2㎡	35.7	5.30~10.10	단면보수 3.4㎡ 주입보수 42.3m	3.3	3.20~11.30
	위 례	타일붙임 2.05㎡ 화강석보수 3.12㎡	4.9	8.5~8.30	주입보수 496.3m 신축이음 보수 63.3m	100.6	3.20~11.30
지하차도	석촌	단면보수 1.01㎡ AL범람교체 68개 디자인난간교체 1개소 차량용난간교체 112m	70.8	5.30~10.10	단면보수 6.7㎡ 주입보수 9.3m	1.9	3.20~11.30
	청계산				단면보수 28.9㎡ 주입보수 157.4m 표면보수 157.4㎡	하자	3.20~11.30
	신 원	우레탄방수 57㎡	10.8	8.5~8.30	단면보수 28.9㎡ 주입보수 157.4m 표면보수 157.4㎡	하자	3.20~11.30
	내 곡				단면보수 6.2㎡ 주입보수 219.6m 표면보수 11.1㎡	하자	3.20~11.30
	신원박스				주입보수 4.3m 표면보수 0.3㎡	하자	3.20~11.30
	가 락				주입보수 375.1m 표면보수 5.0㎡ 포장보수 63.3㎡	107.3	3.20~11.30
	천 호				단면보수 4.6㎡ 주입보수 7.1m 포장보수 264.7㎡	351.6	3.20~11.30
	대 치	단면보수 0.1㎡ 신축이음덮개설치 3.5m 균열보수 11m 표면보수 567.7㎡	46.1	5.30~11.27	단면보수 6.0㎡ 주입보수 59.3m 포장보수 62.9㎡	88.1	3.20~11.30
	송 파	ASP포장 6.41a 단면보수 11.80㎡ 표면처리 1,398.20㎡ 신축이음장치 신설 102m 신축이음 보수 142.80m	430.7	6.14~11.27	단면보수 7.6㎡ 표면보수 1,410㎡	72.0	3.20~11.30
	위례지하 보·차도				포장보수 83.5㎡	110.4	3.20~11.30
성내 유수지교		차량방호책단부교체 1개소 균열보수 3.8m 단면보수 29.46㎡ 후타재보수 73.50㎡	87.1	5.30~10.16	단면보수 35.2㎡ 주입보수 126.8m	14.9	3.20~11.30
터널 지하차도		터널 및 지하차도 세척 -터널: 일원,매봉,위례 -지하차도:석촌,청계산,F램프,염곡IC-A,염곡IC-B, 파인시티-C	677	3.26~12.30	터널 및 지하차도 세척 -터널: 일원,매봉,위례 -지하차도:석촌,청계산,F램프,염곡IC-A,염곡IC-B, 파인시티-C,장지	827	3.11~ 11.30