문서번호	도로시설과-5193
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설기술팀장	도로시설과장
협 조

강선보강교량 유지관리관련

용역방향 검토회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

강선보강교량 유지관리관련 용역방향 검토회의

우리시 관내 강선보강교량(PSC박스거더교)의 공용기간이 상당기간 경과하고 있고, 국내에 별도의 강선보강교량 유지관리 지침 및 매뉴얼이 전무한 실정으로 관련 용역 시행전 용역방향 및 범위 선정을 위한 검토회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

1		관련 근거

「내부순환도로 유지관리 개선방안」 (행정2부시장 방침 제 10062호, ‘11.7.12)

2		회의 개요

용 역 명 : 강선보강교량 유지관리방안 용역

안    건 : 용역 시행전 용역방향 선정

일    시 : 2014. 3. 24(월) 오후 2시

장    소 : 도로시설과 과장사무실

3		참석자 구성

내부 참석자 : 도로시설과장, 시설기술팀장 및 팀원

외부 참석자(토목구조 전문가 4인)

소 속	성 명	직 위	비고
한국건설기술연구원	김 병 석	본부장	한국콘크리트학회 PSC전문위원
코비코리아	이 만 섭	한국지사장	케이블 및 세그먼트 교량 형상관리 분야
도화종합기술공사	박 광 현	부사장
한국건설품질연구원	양 승 이	이사	PSC세그먼트 교량의 유지관리 학술연구 수행(2010.10)

4		회의 결과

주요 내용

○ 텐던의 긴장력 추정은 용역의 목표가 되기 어려우며, 교량의 가설공법별,        사용PS(내·외부) 텐던별, 단면형태 등에 따라 중점적인 관리 포인트 및 방안이        제시되어야 함

○ 가장 중요한 관리 대상은 텐던 강선부식 여부, 균열(정착부, 본체) 및 처짐        이므로 각 대상교량에 대한 구체적 방안이 제시되어야 함

위원별 의견

[김병석 위원]

○ 용역명을 ‘PSC박스거더교량 유지관리방안 용역’으로 하는 것이 좋음

○ PSC박스거더교는 공법별, 내외부 보강, 횡단면 유형 등에 따라 유지관리        사항이 다르므로, 과업내용서에 명기 필요

○ 서울시 관리 대상교량별(14개소 또는 내부순환도로)로 구체적 세부지침 마련 필요

○ 텐던부식에 관한 유지관리 방안도 유의하여 추진

[이만섭 위원]

○ 긴장력 추정이 용역의 목표가 되기 어려우며, 공법별, 사용텐던별,        구조형식별 등에 따라 중점 관리 포인트 제시 필요

○ PS텐던의 그라우팅 상태 및 텐던 부식정도를 조사할 수 있는 방안 제시

○ 가장 중요한 관리대상인 부식, 균열, 처짐에 대하여 대상교량별 방안 제시

[박광현 위원]

○ 과업명에 구체적인 구조물명 표기

○ 긴장력을 추정하는 방법도 중요하지만, 구조안전성 검토시 긴장력 추정치를        적용하는 방법에 대한 매뉴얼 작성도 중요

○ 대상교량에 대한 각 가설공법별 유지관리 지침 매뉴얼 작성이 중요

○ 구조안전성검토, 내하력 산정시 현 구조물 열화상태(철근, 콘크리트, 텐던)를        반영한 감소율 적용이 요망됨

[양승이 위원]

○ 교량의 장기처짐을 측정하기 위한 초기치 설정 필요

○ 텐던의 긴장력을 산출하기 위한 기초연구가 포함되어야 할 것이며, 이에        대한 관리기준치 정립 필요

○ 교량의 비파괴 재하실험을 수행결과를 이용하여 관리 처짐 산정 등이 필요

5		조치 계획

용역 과업세부내용(안)에 자문의견 추가 반영

대상교량(PSC박스거더교)별 안전점검 편람, 유지관리 지침서,

PSC박스 거더교에 대한 자체 연구보고서 등을 검토하여 최종 과업

세부내용 선정

6		행정 사항

자문비 지급 : 400,000원(100,000원 X 4인)

예산과목

- 도로시설과, 도로시설물 운영, 시설물 품질향상 및 유지관리, 사무관리비

붙임 : 1. 강선보강교량 유지관리관련 추진경위 1부.

2. 자문의견서 각 1부.  끝.