감리 보고서

□ 감리 개요

□ 감리 개요

○ 감리기간 : 2014. 6. 30 ~ 2014. 7. 4.

○ 주요 감리 내용

- 보호통 위치, 계량기 및 역류방지 밸브 설치 적정 여부 확인.

- 사급자재 점검(KC 인증 제품).

- 제수밸브 벽돌 쌓기 및 철개 높이 평탄성 확인.

- 우기철 포장복구 실태 점검(당일 복구를 원칙으로 함).

- 우기철 포장복구 및 각종 밸브실 하자 점검 실태 확인.

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                      (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	13	2	2	6	3	0	0	0	0
	급수공사	7	2	2		3
	포장복구
	기 타	6			6

지적사항

○ 세부 지적사항 및 조치내용

- 없 음

□ 지시 사항

○ 안전시설 설치 및 안전사고 예방 철저

○ 자재 확인 및 현장정리 철저

○ 하절기 포장 및 제수밸브실 하자점검 철저

□ 기타 특이 사항

○ 동부 수도사업소 감독대행자 출근 상태 등 점검

붙 임 : 건별 세부 내용 각 1 부. 끝.   보고자 : 박종주

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
6/30(월)	본 사	○현장 사진정리 및 보고서 작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 6. 23 ~ 6. 27
	북 부	○강북구 수유동 291-25호	<신설공사>건승엔지니어링
		-개요 : D=80/30mm, L=4m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재확인 및 다짐 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
7/1(화)	서 부	○은평구 녹번동 141-105호	<신설공사> 장위토건
		-개요 : D=150/30mm, L=7m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-물 청소 및 부직포 설치 적정
		○마포구 연남동 387-11호	<신설공사>리플래시건설
		-개요 : D=80/30mm, L=1.7m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
7/2(수)	북 부	○강북구 수유동 710-3 호	<신설공사>건승엔지니어링
		-개요 : D=200/30mm, L=3.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
7/2(수)	북 부	○강북구 미아동 776-16호	<신설공사> 상현기업
		-개요 : D=80/30mm, L=4m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-주용공종 및 자재점검
		-새들분기 및 배관 적정	확인 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
7/3(목)	동 부	○광진구 화양동 37-1외 5개소	<포장공사> 고천건설
		-개요 : 포장하자점검 (6개소)	-안전사고 예방 철저
		-침하 및 파손 없음	-하절기 포장 및 제수변실
		-하자부분 없음(양호)	하자 점검 철저
7/4(금)	중 부	○성북구 상월곡동 23-157호	<신설공사> 다사랑건설
		-개요 : D=25mm, L=1m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-기존관 연결 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
		○성북구 돈암동 538-108호	<신설공사>퓨처브릿지
		-개요 : D=200/30mm, L=2.8m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-링크립설치 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정

점검일	2014.6.30	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	건승엔지니어링
위 치	강북구 수유동 291-25호			개 요	D=80/30mm, L=4m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -안전시설 설치 및 분기,배관 적정				-안전사고 예방 철저 -자재 확인 및 다짐 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 및 배관(80/30)
사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)			사진설명	자재점검
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.7.1	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	장위토건
위 치	은평구 녹번동 141-105호			개 요	D=150/30mm, L=7m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 배관, 물 청소 적정				-안전사고 예방 철저 -자재점검 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	새들분기 및 배관(150/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)
사진설명	물청소 및 부직포 설치			사진설명	자재 점검

점검일	2014.7.1	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	리플래시건설
위 치	마포구 연남동 387-11호			개 요	D=80/30mm, L=1.7m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들천공 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들 천공(80/30)
사진설명	새들분기 및 배관(80/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(15)
사진설명	기존분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.7.2	사업소	북부	공사종류	신설공사	시공자	건승엔지니어링
위 치	강북구 수유동 710-3호			개 요	D=200/30mm, L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	새들분기 및 배관(200/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)
사진설명	기존분기점 페쇄(전)			사진설명	기존분기점 페쇄(후)

점검일	2014.7.2	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	상현기업
위 치	강북구 미아동 776-16호			개 요	D=80/30mm, L=4m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -주요공종 및 자재점검 확인 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 및 배관(80/30)
사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)			사진설명	기존분기점 페쇄(전)
사진설명	기존분기점 페쇄(후)			사진설명	람마 다짐

점검일	2014.7.3	사업소	동 부	공사종류	포장하자점검	시공자	고천건설
위 치	광진구 화양동 37-1외 5개소			개 요	아스팔트 포장하자점검
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
- 침하 및 파손등 하자부분 없음(적정)				-하절기 포장하자 점검 철저
사진설명	광진구 화양동 37-1(양호)			사진설명	광진구 화양동 24-6(양호)
사진설명	광진구 화양동 24-7(양호)			사진설명	광진구 화양동24-3양호)
사진설명	광진구 중곡동 33-53(양호)			사진설명	광진구 중곡동 33-68(양호)

점검일	2014.7.4	사업소	중 부	공사종류	개량공사	시공자	다사랑건설
위 치	성북구 상월곡동 23-157호			개 요	D=25mm 기존관 연결, L=1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -안전시설 및 보호통 설치 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	계량기 및 보호통 설치(20)			사진설명	자재 점검
사진설명				사진설명

점검일	2014.7.4	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	퓨처부릿지
위 치	성북구 돈암동 538-108호			개 요	D=200/30mm, L=2.8m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 새들분기,배관 적정				-안전사고 예방 철저 -주요공종 및 자재점검 확인 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(전)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들분기 및 배관(200/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)