감리 보고서

□ 감리 개요

□ 감리 개요

○ 감리기간 : 2014.11.10 ~ 2014.11.14.

○ 주요 감리내용

-포장 시공단면 및 면적 확인 점검

-보도블록 및 아스팔트포장 복구공사 서울시 10계명 준수

-콘크리트 포장공사 골재 및 배합비 확인

-아스팔트 포장공사 시 아스콘 보온관리 등

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적사항                      (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	12	2	6	2	2
	급수공사	6	2		2	2
	포장복구
	기 타	6		6

지적사항

○ 세부 지적사항 및 조치내용

- 없 음

□ 지시 사항

○ 안전시설 설치 및 안전관리 철저 (작업복 및 안전모 등)

○ 보호통 보온재 적정 설치 및 기존보온재 수거 철저

○ 사급자재 점검 및 다짐 철저

□ 기타 특이 사항

○ 중부수도사업소 감독대행자 출근 상태 등 점검

붙 임 : 건별 세부 내용 각 1 부. 끝.   보고자 : 박종주

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
11/10(월)	본 사	○현장 사진정리 및 보고서 작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 11. 3 ~ 11. 7.
11/11(화)	중 부	○종로구 명륜동 89-3호	<신설공사> 흥진건설
		-개요 : D=150/20mm, L=2.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 및 다짐 철저
		-링크립 설치 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○종로구 숭인동 72-48호	<신설공사> 흥진건설
		-개요 : D=150/40mm, L=3m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 및 다짐 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
11/12(수)	동 부	○중랑구 면목동 665-9호	<신설공사> 동창건설
		-개요 : 30/20"T"분기, L=2.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 및 다짐 철저
		-"T"형관 분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○중랑구 면목동 66-66호	<신설공사>동창건설
		-개요 : D=200/30mm, L=6.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 및 다짐 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
11/13(목)	서 부	○은평구 갈현동 327-12외 5개소	<보온재교체> 보림프러스
(수능시험)		-개요 : 보온재 교체, 6개소	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-보온재 파손 금지
		-보온재 적정 설치 및 마무리 철저
		-기존 보온재 수거 철저
11/14(금)	북 부	○강북구 번동 469-36호	<신설공사>건승엔지니어링
		-개요 : D=80/30mm, L=3.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-자재점검 및 다짐철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○강북구 번동 433-101호	<신설공사>건승엔지니어링
		-개요 : D=100/30mm, L=3m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정

점검일	2014.11.11	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	흥진건설
위 치	종로구 명륜3가 89-3호			개 요	D=150/20, L=2.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요 공종 : 적정 -링크립 설치 및 기존분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -자재점검 및 다짐 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(중)
사진설명	링크립 설치(후)			사진설명	새들분기 및 배관(150/20)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.11.11	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	흥진건설
위 치	종로구 숭인동 72-48호			개 요	D=150/40, L=3m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 기존분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -자재점검 및 다짐 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(150/40)
사진설명	링크립 설치(후)			사진설명	새들분기 및 배관(150/40)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014. 11.12	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	동창건설
위 치	중랑구 면목동 665-9호			개 요	D=30/20 "T"형관 분기, L=2.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -홈가공 및 "T"분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -자재점검 및 다짐 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈가공(후)
사진설명	"T"형관 분기 및 배관 (30/20)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(20)
사진설명				사진설명

점검일	2014.11.12	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	동창건설
위 치	중랑구 면목동 66-66호			개 요	D=200/30mm, L=6.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -자재점검 및 다짐 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(200/30)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들분기 및 배관(200/30)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.11.13	사업소	서 부	공사종류	보온재교체	시공자	보림프러스
위 치	은평구 갈현동 327-12외 2개소			개 요	보온재 교체
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -보온재 교체 적정				-검침에 장애가 없도록 설치 -기존 보온재 수거 및 마무리 철저
사진설명	갈현동 327-12(교체전)			사진설명	갈현동 327-12(교체후)
사진설명	갈현동 257-2(교체전)			사진설명	갈현동 257-2(교체후)
사진설명	갈현동 268-51(교체전)			사진설명	갈현동 268-51(교체후)

점검일	2014.11.13	사업소	서 부	공사종류	보온재교체	시공자	보림프러스
위 치	은평구 갈현동 9-98외 2개소			개 요	보온재 교체
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -보온재 교체 적정				-검침에 장애가 없도록 설치 -기존 보온재 수거 및 마무리 철저
사진설명	갈현동 9-98(교체전)			사진설명	갈현동 9-98(교체후)
사진설명	갈현동 394-3(교체전)			사진설명	갈현동 394-3(교체후)
사진설명	갈현동 415-23(교체전)			사진설명	갈현동 415-23(교체후)

점검일	2014.11.14	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	건승엔지니어링
위 치	강북구 번동 469-36호			개 요	D=80/30mm, L=3.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들분기 천공(80/30)
사진설명	새들분기 및 배관(80/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.11.14	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	건승엔지니어링
위 치	강북구 번동 433-101호			개 요	D=100/30mm, L=3m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(중)
사진설명	새들분기 및 배관(100/30)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)