감리 보고서

□ 감리 개요

□ 감리 개요

○ 감리 기간 : 2014. 3. 24 ~ 2014. 3. 28

○ 주요 감리내용

- 통일된 복장 및 안전모 착용 확인

- 포장 절단기 및 드레인 콕크 등 보유 확인

- 사급 자재 및 자재 창고 점검 확인(불량자재 및 KC 인증 등)

- 새들분수전 천공시 부산물 제거 및 링크립 설치 확인

□ 감리 결과

○ 사업소별 점검 및 지적 사항                    (단위 : 건수)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검	계	8	2	2	2	2	0	0	0	0
	급수공사	8	2	2	2	2
	포장복구	0
	기 타

지적사항

○ 세부 지적사항 및 조치내용

- 없음

□ 지시 사항

○ 안전사고 예방 철저

○ 새들분수전 천공 시 드레인 콕크 설치후 부산물 제거 철저

○ 타 기관 시설물 손괘 예방 철저

○ 사급 자재 사용승인 여부 등, 확인 철저

□ 기타 특이 사항

○ 동부수도사업소 감독대행자 출근 상태 등 점검

붙 임 : 건별 세부 내용 각 1 부. 끝.   보고자 : 박종주

□ 세부 지도 점검 (강북)

월 일	사업소	지도 점검 내용	조치 사항	비고
3/24(월)		○현장 사진정리 및 보고서 작성
		○급수부 주간점검 실적보고
		○기간 : 2014. 3. 17 ~ 3. 21.
3/25(화)	중 부	○성북구 삼선동4가 9-10호	<개량공사> 장수 TNC
		-개요 : D=150/25mm, L=2.5m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-주요공종 확인 철저
		-새들 분기 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
		○종로구 누하동 260호	<신설공사> 희성이엔씨
		-개요 : D=300/25mm, L=3m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들 분기 및 배관 적정
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
3/26(수)	서부	○은평구 역촌동 22-46호	<신설공사> 태동건설
		-개요 : D=80/30mm, L=2.1m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-새들 분기 및 배관 적정	제거 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○은평구 갈현동 503-16호	<신설공사> 태동건설
		-개요 : D=200/40mm, L=2.3m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-링크립 설치 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정

□ 세부 지도점검 (강북)

월 일	사업소	지 도 점 검 내 용	조치 사항	비고
3/27(목)	동부	○광진구 중곡동 91-24호	<신설공사> 오에스이엔씨
		-개요 : 50/25"T"분기, L=3.3m	-안전사고 예방 철저
		-주요 공정 : 적정	-타 기관 시설물 손괘
		-"T" 분기 및 배관 적정	예방 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○광진구 구의동 61-10호	<신설공사> 오에스이엔씨
		-개요 : D=200/30mm, L=2.9m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-사급자재 확인 철저
		-새들 분기 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정
3/28(금)	북부	○강북구 수유동 55-23호	<신설공사> 갑오건설
		-개요 : D=100/25mm, L=2.6m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-새들 천공시 부산물
		-링크립 설치 및 배관 적정	제거 철저
		-기존관 분기점 폐쇄 적정
		○강북구 수유동 340-9호	<신설공사> 갑오건설
		-개요 : D=100/20mm, L=3.1m	-공사장 안전관리 철저
		-주요 공정 : 적정	-다짐 및 현장정리 철저
		-새들 분기 및 배관 적정
		-계량기 및 보호통 설치 적정

점검일	2014.3.25	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	장수 TNC
위 치	성북구 삼선동4가 9-10호			개 요	D=150/25mm, L=2.5m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기,및 배관 적정				-안전사고 예방 철저 지시 -주요 공종 확인 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	새들 분기 및 배관(150/25mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(20mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.3.25	사업소	중 부	공사종류	신설공사	시공자	희성이엔씨
위 치	종로구 누하동 260호			개 요	D=300/25mm, L=3m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 지시 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들 천공(300/25mm)
사진설명	SSP 홈 가공(후)			사진설명	새들 분기 및 배관(300/25mm)
사진설명	계량기 및 보호통 설치(25mm)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.3.26.	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	태동건설
위 치	은평구 역촌동 22-46호			개 요	D=80/30mm, L=2.1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들천공 및 기존 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들천공(80/30mm)
사진설명	새들분기 및 배관(80/30mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.3.26.	사업소	서 부	공사종류	신설공사	시공자	태동건설
위 치	은평구 갈현동 503-16호			개 요	D=200/40mm, L=2.3m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 분기, 배관 적정				-공사장 안전관리 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	링크립 설치(전)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들 분기 및 배관(200/40mm)			사진설명	계량기 및 보호통설치(30mm)

점검일	2014.3.27.	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	오에스이엔씨
위 치	광진구 중곡동 91-24호			개 요	50/25mm"T"분기, L=3.3m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -"T"분기 및 기존관 분기점 폐쇄 적정				-안전사고 예방 철저 -타 기관 시설물 손괘 예방 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 홈 가공(후)
사진설명	"T"분기및 배관(50/25mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(25mm)
사진설명	기존관 분기점 폐쇄(전)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.3.27.	사업소	동 부	공사종류	신설공사	시공자	오에스이엔씨
위 치	광진구 구의동 61-10호			개 요	D=200/30mm, L=2.9m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들분기 및 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -사급 자재 확인 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	SSP 주름관 절단(중)
사진설명	새들 분기 및 배관(200/30mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(30mm)
사진설명	벽체 계량기 설치			사진설명	부직포 설치

점검일	2014.3.28.	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	강북구 수유동 55-23호			개 요	D=100/25mm, L=2.6m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -링크립 설치 및 새들분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -새들 천공시 부산물 제거 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들 천공(100/25mm)
사진설명	링크립 설치(중)			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들 분기 및 배관(100/25mm)			사진설명	기존관 분기점 폐쇄(후)

점검일	2014.3.28.	사업소	북 부	공사종류	신설공사	시공자	갑오건설
위 치	강북구 수유동 340-9호			개 요	D=100/20mm, L=3.1m
점 검 내 용				시정조치 및 현장지도 사항
-주요공종 : 적정 -새들천공 및 분기, 배관 적정				-안전사고 예방 철저 -다짐 및 현장정리 철저
사진설명	안전시설 및 안전원			사진설명	새들 천공(100/20mm)
사진설명	새들 천공 부산물 제거			사진설명	링크립 설치(후)
사진설명	새들 분기 및 배관(100/20mm)			사진설명	계량기 및 보호통 설치(20mm)