붙 임		3. 고덕차량기지 및 상일동 연동검사표

고덕차량기지 연동검사표(1)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1A (13)	5	1A-1		101(반위), 102(반위), 106, 107, 108, 104	2B, 5		10T, 101AT, 101BT,103T, 104T, 106T, 107T, 108T		01T, (101AT, 101BT), (103T, 104T), 106T, 107T, 108T		869T (20 sec)				01T, 101AT
	6	1A-2		101(반위), 103(반위), 106, 107, 108(반위), 104	2B, 6		01T, 101AT, 101BT, 103T, 104T, 106T, 107T, 108T
	77	1A-3		101(반위), 103(반위), 106, 107(반위), 104	2B, 76, 7-3		01T, 101AT, 101BT, 103T, 104T, 106T, 107T, XT		01T, (101AT, 101BT), (103T, 104T), 106T, 107T
	4B	1A-4		101(반위), 103(반위), 106(반위), 104	2B, 7-2		01T, 101AT, 10뮷, 103T, 104T, 106T, 107T		01T, (101AT, 101BT), (103T, 104T), 106T
	4A	1A-5		101(반위), 103, 104, 105	2A, 8B-1, 7-1		01T, 101AT, 101BT, 103T, 05AT		01T, (101AT, 101BT), (103T, 104T), 105AT
	41	1A-6		101, 171, 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149	2C-2, 8A, 41		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S16T, 126BT OR 126R, 156T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T

고덕차량기지 연동검사표(2)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1A (13)	42	1A-7		101, 171, 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149(반위)	2C-2, 8A, 42		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S17T, 126BT OR 126R, 156T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T		869T (20 sec)				01T, 101AT
	43	1A-8		101, 171, 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148(반위)	2C-2, 8A, 43		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S18T, 126BT OR 126R, 156T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T
	44	1A-9		101, 171, 105, 127, 129, 130(반위), 147(반위)	2C-2, 8A, 44		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, S19T, 126BT OR 126R, 156T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T
	57	1A-10		101, 171, 105, 127(반위), 159(반위)	2C-2, 8A, 57-2		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 59BT, TUT		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 156T, (159AT, 159BT)
	80	1A-11		101, 171, 105, 127(반위), 159	2C-2, 8A, 80		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, MC3T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT

고덕차량기지 연동검사표(3)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1A (13)	81	1A-12		101, 171, 105, 127, 129(반위), 172	2C-2, 8A, 81		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S20T, 156T		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T		869T (20 sec)				01T, 101AT
	82	1A-13		101, 171, 105, 127, 129(반위), 172(반위)	2C-2, 8A, 82		01T, 101AT, 171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S21, 156T
1B (13)	5	1B-1		101, 101(반위), 106, 107, 108, 104	2B, 5		101BT, 103T, 104T, 106T, 107T, 108T		101BT, (103T,104T), 106T, 107T		874T (20 sec)				101BT, 103T
	6	1B-2		101, 103(반위), 106, 107, 108(반위), 104	2B, 6		101BT, 103T, 104T, 106T, 107T, 108T
	77	1B-3		101, 103(반위), 106, 107(반위), 104	2B, 76, 7-3		101BT, 103T, 104T, 106T, 107T, XT		10BT, (103T, 104T), 106T, 107T
	4B	1B-4		101, 103(반위), 106(반위), 104	2B, 7-2		101BT, 103T, 104T, 106T, 107T		10BT, (103T, 104T), 106T
	4A	1B-5		101, 103, 104, 105	2A, 8B-1, 7-1		101BT, 103T, 105AT		101BT, 103T, 105AT

고덕차량기지 연동검사표(4)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1B (13)	41	1B-6		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149	8A, 2A, 41		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S16T, 126BT OR 126R, 156T		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T		874T (20 sec)				101BT, 103T
	42	1B-7		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149(반위)	8A, 2A, 42		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S17T, 126BT OR 126R, 156T
	43	1B-8		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148(반위)	8A, 2A, 43		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S18T, 126BT OR 126R, 156T		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T
	44	1B-9		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147(반위)	8A, 2A, 44		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S19T, 126BT OR 126R, 156T		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T

고덕차량기지 연동검사표(5)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1B (13)	57	1B-10		101, 103, 104, 105(반위), 127(반위), 159(반위)	8A, 2A, 57-2		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 159BT, TUT		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 156T, (159AT, 159BT)		874T (20 sec)				101BT, 103T
	80	1B-11		101, 103, 104, 105(반위), 127(반위), 159	8A, 2A, 80		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 156T, 159AT, MC3T		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 156T, 159AT
	81	1B-12		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129(반위), 172	8A, 2A, 81		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S20T, 156T		101BT, 103T, (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 172T
	82	1B-13		101, 103, 104, 105(반위), 127, 129(반위), 172(반위)	8A, 2A, 82		101BT, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S21T, 156T
1C (25)	24	1C-1		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136	8A, 24, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W1T, 139T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	25	1C-2		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136(반위)	8A, 25, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W2T, 139T, 156T

고덕차량기지 연동검사표(6)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1C (25)	26	1C-3		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134, 135(반위)	8A, 26, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, P2T, 139T, 156T, 136T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	27	1C-4		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138	8A, 27, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P1T, 139T, 135T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T
	28	1C-5		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138(반위)	8A, 28, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P0T, 139T, 135T, 156T
	29	1C-6		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133, 134(반위), 137(반위)	8A, 29, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T, S5T, 139T, 135T, 138T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 134T
	30	1C-7		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133(반위), 139	8A, 30, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T, S6T, 140T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T

고덕차량기지 연동검사표(7)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1C (25)	31	1C-8		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140	8A, 31, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S7T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	32	1C-9		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140(반위), 141	8A, 32, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S8T, 156T
	33	1C-10		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140(반위), 141(반위)	8A, 33, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S9T, 156T
	34	1C-11		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132(반위), 142, 143	8A, 34, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, 143T, S10T, 133T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, 143T

고덕차량기지 연동검사표(8)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1C (25)	35	1C-12		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132(반위), 142, 143(반위)	8A, 35, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, 143T, S11T, 133T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, 143T		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	36	1C-13		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132(반위), 142(반위), 144	8A, 36, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, S12T, 133T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T
	37	1C-14		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131, 132(반위), 142(반위), 144(반위)	8A, 37, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 132T, 142T, S13T, 133T, 156T
	38	1C-15		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131(반위), 145, 146	8A, 38, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T, 05T, 132T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T, 05T
	39	1C-16		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131(반위), 145, 146(반위)	8A, 39, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T, S14T, 132T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T

고덕차량기지 연동검사표(9)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1C (25)	40	1C-17		171(반위), 105, 127, 129, 130, 126, 131(반위), 145(반위)	8A, 40, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T, S15T, 132T, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 126BT, 145T		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	41	1C-18		171(반위), 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149	8A, 41, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S16T, 126BT OR 126R, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T
	42	1C-19		171(반위), 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149(반위)	8A, 42, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S17T, 126BT OR 126R, 156T
	43	1C-20		171(반위), 105, 127, 129, 130(반위), 147, 148(반위)	8A, 43, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 149T, S18T, 148T, 126BT OR 126R, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T
	44	1C-21		171(반위), 105, 127, 129, 130(반위), 147(반위)	8A, 44, 2C		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, S19T, 148T, 126BT OR 126R, 156T		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T

고덕차량기지 연동검사표(10)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1C (25)	57	1C-22		171(반위), 105, 127(반위), 159(반위)	8A, 57-2, 2C		171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 159BT, TUT		171T, 105BT, 127T, 156T, (159AT, 159BT)		YM03T, YM04T (20 sec)				171T, 105BT
	80	1C-23		171(반위), 105, 127(반위), 159	8A, 80, 2C		171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, MC3T		171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT
	81	1C-24		171(반위), 105, 127, 129(반위), 172	8A, 81, 2C		171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 159BT, TUT		171T, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T
	82	1C-25		171(반위), 105, 127, 129(반위), 172(반위)	8A, 82, 2C		171T, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 159BT, TUT
2A	1B	2A-1		101, 103, 104	1B		101BT, 103T, 874T		103BT, 101BT		105AT (105BT OR 105N) (20 sec)				103T, 101BT
	3	2A-2		104(반위), 103	3		103T, 104T, UT		(103T, 104T)						103T, 104T
2B	1B	2B-1		101, 103(반위), 104	1B		101BT, 103T, 104T, 874T		(104T, 103T), 101BT		106T (20 sec)				104T, 103T
	3	2B-2		103, 104	3		104T, UT		(103T, 104T)						104T, UT
2C	1C	2C-1		171(반위)	1A-6 THRU 1A-13, H1[6, 2B, 4B]		171T, H1[YM01T, YM02T, YM03T, YM04T]		171T		105BT (20 sec)				171T
	1A	2C-2		171	1A, 544[5, 7, 9A]		171T, 101AT, 01T, 869T, 867T, 865T, 544[863T, 861T, 859T]		171T, 101AT		105BT (20 sec)				171T, 101AT, 01T

고덕차량기지 연동검사표(11)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
3 (13)	5	3-1		104, 103, 106, 107, 108	2B, 5		104T, 106T, 107T, 108T		104T, 106T, 107T, 108T		UT (20 sec)				104T, 106T
	6	3-2		104, 103, 106, 107, 108(반위)	2B, 6		104T, 106T, 107T, 108T
	77	3-3		104, 103, 106, 107(반위)	2B, 76, 7-3		104T, 106T, 107T, XT		104T, 106T, 107T
	4B	3-4		104, 103, 106(반위)	2B, 7-2		104T, 106T, 107T		104T, 106T
	4A	3-5		104(반위), 105, 103	2A, 8B-1, 7-1		104T, 103T, 105AT		(104T, 103T), 105AT						104T, 103T
	41	3-6		104(반위), 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149, 103	8A, 2A, 41		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S16T, 126BT OR 126R, 156T		(104T, 103T), (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T
	42	3-7		104(반위), 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148, 149(반위), 103	8A, 2A, 42		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S17T, 126BT OR 126R, 156T

고덕차량기지 연동검사표(12)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
3 (13)	43	3-8		104(반위), 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147, 148(반위), 149, 103	8A, 2A, 43		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, 149T, S18T, 126BT OR 126R, 156T		(104T, 103T), (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T		UT (20 sec)				104T, 103T
	44	3-9		104(반위), 105(반위), 127, 129, 130(반위), 147(반위), 103	8B, 2A, 44		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 130T, 147T, 148T, S19T, 126BT OR 126R, 156T		(104T, 103T), (105AT, 105BT), 127T, 128T, 129T, 130T, 147T
	57	3-10		104(반위), 105(반위), 127(반위), 159(반위), 103	8B, 2A, 57-2		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 156T, 159AT, 159BT, TUT		(104T, 103T), (105AT, 105BT), 127T, 156T, (159AT, 159BT)
	80	3-11		104(반위), 105(반위), 127(반위), 159, 103	8A, 2A, 80		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 156T, 159AT, MC3T		(104T, 103T), (105AT, 105BT), 127T, 156T, 159AT
	81	3-12		104(반위), 105(반위), 127, 129(반위), 172, 103	8A, 2A, 81		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S20T, 156T		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T

고덕차량기지 연동검사표(13)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
3 (13)	82	3-13		104(반위), 105(반위), 127, 129(반위), 172(반위), 103	8A, 2A, 82		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T, S21T, 156T		104T, 103T, 105AT, 105BT, 127T, 128T, 129T, 172T		UT (20 sec)				104T, 103T
4A (32)	69	4A-1		109(반위), 111(반위), 112, 113, 110	7, 9, 64-1		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 06T, 120T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 110T
	10	4A-2		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114, 110	7, 10		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 1T, I, 120T, 116T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T, 1T
	11	4A-3		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118	7, 11		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, M3, 119T, 120T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T, 116T, 117T
	12	4A-4		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118(반위)	7, 12		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, M4, 119T, 120T
	13	4A-5		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117(반위)	7, 13		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, D1T, D1, 119T, 120T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, D1T

고덕차량기지 연동검사표(14)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4A (32)	14	4A-6		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119	7, 14		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D2T, D2, 120T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D2T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 110T
	15	4A-7		109(반위), 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119(반위)	7, 15		109T, 110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D3T, D3, 120T		(109T, 110T), 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D3T
	16	4A-8		109(반위), 111(반위), 112(반위), 120, 121, 122	7, 16		109T, 110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, D4T, D4		(109T, 110T), 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, D4T
	17	4A-9		109(반위), 111(반위), 112(반위), 120, 121, 122(반위)	7, 17		109T, 110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C1T, C1		(109T, 110T), 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C1T
	18	4A-10		109(반위), 111(반위), 112(반위), 120, 121(반위)	7, 18		109T, 110T, 111T, 112T, 120T, 121T, C2T, C2		(109T, 110T), 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C2T
	19	4A-11		109(반위), 111(반위), 112(반위), 120(반위)	7, 19		109T, 110T, 111T, 112T, 120T, WMT, WM		(109T, 110T), 111T, 112T, 120T, WMT

고덕차량기지 연동검사표(15)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4A (32)	20	4A-12		109, 110, 123(반위), 124, 125	8B, 20		109T, 123T, 124T, 125T, S1T, 126AT		109T, 123T, 124T, 125T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 123T
	21	4A-13		109, 110, 123(반위), 124, 125(반위)	8B, 21		109T, 123T, 124T, 125T, S2T, 126AT
	22	4A-14		109, 110, 123(반위), 124(반위)	8B, 22		109T, 123T, 124T, S3T, 126AT, 125T		109T, 123T, 124T
	23	4A-15		109, 110, 123, 126	8B, 23		109T, 123T, 126AT, S4T, 124T		109T, 123T, 126AT
	24	4A-16		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135, 136	8B, 24		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W1T, 139T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 135T, 136T
	25	4A-17		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135, 136(반위)	8B, 25		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W2T, 139T, 124T, 130T OR 130R
	26	4A-18		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135(반위)	8B, 26		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, P2T, 139T, 124T, 130T OR 130R, 136T		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 135T

고덕차량기지 연동검사표(16)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4A (32)	27	4A-19		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138	8B, 27		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P1T, 139T, 124T, 130T OR 130R. 136T		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 138T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 123T
	28	4A-20		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138(반위)	8B, 28		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P0T, 139T, 124T, 130T OR 130R, 135T
	29	4A-21		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137(반위)	8B, 29		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, S5T, 139T, 124T, 130T 0R 130R, 135T, 138T		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T
	30	4A-22		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139	8B, 30		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, S6T 124T, 130T OR 130R, 140T		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 139T
	31	4A-23		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140	8B, 31		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S7T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 139T, 140T
	32	4A-24		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 140(반위), 141	8B, 32		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S8T, 124T, 130T OR 130R

고덕차량기지 연동검사표(17)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4A (32)	33	4A-25		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 140(반위), 141(반위)	8B, 33		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S9T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 139T, 140T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 123T
	34	4A-26		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142, 143	8B, 34		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, 143T, S10T, 133T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 142T, 143T
	35	4A-27		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142, 143(반위)	8B, 35		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, 143T, S11T, 133T, 124T, 130T OR 130R
	36	4A-28		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142(반위), 144	8B, 36		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, S12T, 133T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 132T, 142T
	37	4A-29		109, 110, 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142(반위), 144(반위)	8B, 37		109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, S13T, 33T, 124T, 130T OR 130R
	60	4A-30		109, 110, 123, 126(반위), 131(반위), 145, 146	8B, 38, 62-2		109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, 05T, 132T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 145T, 05T

고덕차량기지 연동검사표(18)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4A (32)	39	4A-31		109, 110, 123, 126(반위), 131(반위), 145, 146(반위)	8B, 39		109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, S14T, 132T, 124T, 130T OR 130R		109T, 123T, (126AT, 126BT), 145T		105AT OR 105R (20 sec)				109T, 123T
	40	4A-32		109, 110, 123, 126(반위), 131(반위), 145(반위)	8B, 40		109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, S15T, 132T, 124T, 130T OR 130R
4B (32)	69	4B-1		110, 109 111(반위), 112, 113	7, 9, 64-1		110T, 111T, 112T, 113T, 06T, 120T		110T, 111T, 112T, 113T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 111T
	10	4B-2		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114	7, 10		110T, 111T, 112T, 113T, 1T, I, 120T, 116T		110T, 111T, 112T, 113T, 1T
	11	4B-3		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118	7, 11		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, M3, 120T, 119T		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T
	12	4B-4		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118(반위)	7, 12		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, M4, 120T, 119T

고덕차량기지 연동검사표(19)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4B (32)	13	4B-5		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117(반위)	7, 13		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, D1T, D1, 120T, 119T		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 117T, D1T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 111T
	14	4B-6		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119	7, 14		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D2T, D2, 120T		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D2T
	15	4B-7		110, 109, 111(반위), 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119(반위)	7, 15		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D3T, D3, 120T		110T, 111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D3T
	16	4B-8		110, 109, 111(반위), 112(반위), 120, 121, 122	7, 16		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, D4T, D4		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, D4T
	17	4B-9		100, 109, 111(반위), 112(반위), 120, 121, 122(반위)	7, 17		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C1T, C1		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C1T

고덕차량기지 연동검사표(20)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4B (32)	18	4B-10		110, 109, 111(반위), 112(반위), 120, 121(반위)	7, 18		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, C2T, C2		110T, 111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C2T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 111T
	19	4B-11		110, 109, 111(반위), 112(반위), 120(반위)	7, 19		110T, 111T, 112T, 120T, WMT, WM		110T, 111T, 112T, 120T, WMT
	20	4B-12		110(반위), 123(반위), 124, 125, 109	8B, 20		110T, 109T, 123T, 124T, 125T, S1T, 126AT		(110T, 109T), 123T, 124T, 125T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 109T
	21	4B-13		110(반위), 123(반위), 124, 125(반위), 109	8B, 21		110T, 109T, 123T, 124T, 125T, S2T, 126AT
	22	4B-14		110(반위), 123(반위), 124(반위), 109	8B, 22		110T, 109T, 123T, 124T, S3T, 126AT, 125T		(110T, 109T), 123T, 124T
	23	4B-15		110(반위), 123, 126, 109	8B, 23		110T, 109T, 123T, 126AT, S4T, 124T		(110T, 109T), 123T, 126AT
	24	4B-16		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135, 136, 109	8B, 24		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W1T, 139T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 135T, 136T

고덕차량기지 연동검사표(21)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4B (32)	25	4B-17		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135, 136(반위), 109	8B, 25		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, 136T, W2T, 139T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 135T, 136T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 109T
	26	4B-18		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134, 135(반위), 109	8B, 26		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 135T, P2T, 139T, 124T, 130T OR 130R, 136T		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 135T
	27	4B-19		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138, 109	8B, 27		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P1T, 139T, 124T, 130T OR 130R. 136T		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T, 138T
	28	4B-20		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137, 138(반위), 109	8B, 28		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, 138T, P0T, 139T, 124T, 130T OR 130R, 135T
	29	4B-21		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133, 134(반위), 137(반위), 109	8B, 29		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 134T, S5T, 139T, 124T, 130T 0R 130R, 135T, 138T		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 134T

고덕차량기지 연동검사표(22)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4B (32)	30	4B-22		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139, 109	8B, 30		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, S6T 124T, 130T OR 130R, 140T		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 139T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 109T
	31	4B-23		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140, 109	8B, 31		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S7T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 133T, 139T, 140T
	32	4B-24		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140(반위), 141, 109	8B, 32		(110T, 109T), 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S8T, 124T, 130T OR 130R
	33	4B-25		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132, 133(반위), 139(반위), 140(반위), 141(반위), 109	8B, 33		110T 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 133T, 139T, 140T, S9T, 124T, 130T OR 130R
	34	4B-26		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142, 143, 109	8B, 34		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, 143T, S10T, 133T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 142T, 143T

고덕차량기지 연동검사표(23)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
4B (32)	35	4B-27		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142, 143(반위), 109T	8B, 35		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, 143T, S11T, 133T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 142T, 143T		106T OR 106N (20 sec)				110T, 109T
	36	4B-28		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142(반위), 144, 109	8B, 36		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, S12T, 133T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 132T, 142T
	37	4B-29		110(반위), 123, 126(반위), 131, 132(반위), 142(반위), 144(반위), 109	8B, 37		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 132T, 142T, S13T, 33T, 124T, 130T OR 130R
	60	4B-30		110(반위), 123, 126(반위), 131(반위), 145, 146, 109	8B, 38, 62-2		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, 05T, 132T, 124T, 130T OR 130R		(110T, 109T), 123T, (126AT, 126BT), 145T
	39	4B-31		110(반위), 123, 126(반위), 131(반위), 145, 146(반위), 109	8B, 39		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, S14T, 132T, 124T, 130T OR 130R
	40	4B-32		110(반위), 123, 126(반위), 131(반위), 145(반위), 109	8B, 40		110T, 109T, 123T, 126AT, 126BT, 145T, S15T, 132T, 124T, 130T OR 130R

고덕차량기지 연동검사표(24)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
5	2B	5		108, 107, 106	1A-1 THRU 1A-4, 1B-1 THRU 1B-4, 3-1 THRU 3-4		108T, 107T, 106T		108T, 107T, 106T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				108T, 107T
6	2B	6		108(반위), 107, 106	1A-1 THRU 1A-4, 1B-1 THRU 1B-4, 3-1 THRU 3-4		108T, 107T, 106T		108T, 107T, 106T
7	2A	7-1		111(반위), 109(반위), 105, 110	1A-5, 1B-5 THRU 1B-13, 3-5 THRU 3-13		111T, 110T, 106T, 105AT		111T, (110T, 109T), 105AT		112T (20 sec)				111T, 110T
	2B	7-2		111(반위), 109, 110, 106(반위)	1A-1 THRU 1A-4, 1B-1 THRU 1B-4, 3-1 THRU 3-4		111T, 110T, 106T, 107T		111T, 110T, 106T
	76	7-3		111	77		111T, XT		111T, XT						111T, XT
8A	2C	8A-1		105	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		105BT		105BT		127T (20 sec)				105BT
	2A	8A-2		105(반위)	1A-5, 1B-5 THRU 1B-13, 3-5 THRU 3-13		105BT, 105AT		(105BT, 105AT)						105BT, 105AT

고덕차량기지 연동검사표(25)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
8B	2A	8B-1		110, 109, 105	1A-5, 1B-5 THRU 1B-13, 3-5 THRU 3-13		109T, 105AT		109T, 105AT		123T (20 sec)				109T, 105AT
	2B	8B-2		110(반위), 106(반위), 109	1A-1 THRU 1A-4, 1B-1 THRU 1B-4, 3-1 THRU 3-4, 4B		109T, 110T, 106T, 107T		(109T, 110T), 106T						109T, 110T
9	7	9		113, 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		113T, 112T, 120T		113T, 112T		06T (20 sec)				113T, 112T
10	7	10		114, 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		113T, 112T, 116T, 120T		113T, 112T		1T (20 sec)				113T, 112T
11	7	11		118, 117, 116, 114(반위), 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		117T, 116T, 113T, 112T, 119T, 120T		117T, 116T, 113T, 112T		WHEN CLEARED (20 sec)				117T, 116T
12	7	12		118(반위), 117, 116, 114(반위), 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		117T, 116T, 113T, 112T, 119T, 120T		117T, 116T, 113T, 112T		WHEN CLEATRED 보류쇄덩 (20 sec)				117T, 116T
13	7	13		117(반위), 116, 114(반위), 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		D1T, 117T, 116T, 113T, 112T, 119T, 120T		D1T, 117T, 116T, 113T, 112T		WHEN CLEATRED 보류쇄덩 (20 sec)				D1T, 117T

고덕차량기지 연동검사표(26)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
14	7	14		119, 116(반위), 114(반위), 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		D2T, 119T, 116T, 113T, 112T, 120T		D2T, 119T, 116T, 113T, 112T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				D2T, 119T
15	7	15		119(반위), 116(반위), 114(반위), 113(반위), 112	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		D3T, 119T, 116T, 113T, 112T, 120T		D3T, 119T, 116T, 113T, 112T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				D3T, 122T
16	7	16		112, 121, 120, 112(반위)	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		D4T, 122T, 121T, 120T, 112T		D4T, 122T, 121T, 120T, 112T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				D4T, 122T
17	7	17		112(반위), 121, 120, 112(반위)	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		C1T, 122T, 121T, 120T, 112T		C1T, 122T, 121T, 120T, 112T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				C1T, 122T
18	7	18		121(반위), 120, 112(반위)	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		C2T, 121T, 120T, 112T		C2T 121T, 120T, 112T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				C2T, 122T
19	7	19		120(반위), 112(반위)	4A-1 THRU 4A-11, 4B-1 THRU 4B-11, 77		120T, 112T		120T, 112T		WMT (20 sec)				120T, 112T
20	8B	20		125, 124, 123(반위)	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		125T, 124T, 123T, 126AT		125T, 124T, 123T		S1T (20 sec)				125T, 124T

고덕차량기지 연동검사표(27)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
21	8B	21		125(반위), 124, 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		125T, 124T, 123T, 126AT		125T, 124T, 123T		S2T ](20 sec)				125T, 124T
22	8B	22		124(반위), 123(반위)	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		124T, 123T, 126AT, 125T		124T, 123T		S3T (20 sec)				124T, 123T
23	8B	23		126, 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		126AT, 123T, 124T		126AT, 123T		S4T (20 sec)				126AT, 123T
24	8A	24-1		136, 135, 134, 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 139T, 156T		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		W1T (20 sec)				136T, 135T
	8B	24-2		136, 135, 134, 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 139T, 130T OR 130R, 124T		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
25	8A	25-1		136(반위), 135, 134, 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 139T, 156T		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		W2T (20 sec)				136T, 135T
	8B	25-2		136(반위), 135, 134, 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 139T, 130T OR 130R, 124T		136T, 135T, 134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T

고덕차량기지 연동검사표(28)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
26	8A	26-1		135(반위), 134, 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 136T, 139T, 156T		135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		P2T (20 sec)				135T, 134T
	8B	26-2		135(반위), 134, 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		135T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 136T, 139T, 130T OR 130R, 124T		135T, 134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
27	8A	27-1		138, 137, 134(반위), 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 135T, 139T, 156T		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		P1T (20 sec)				138T, 134T
	8B	27-2		138, 137, 134(반위), 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 135T, 139T, 130T, OR 130R, 124T		138T, 134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
28	8A	28-1		138(반위), 137, 134(반위), 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 135T, 139T, 156T		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		P0T (20 sec)				138T, 134T
	8B	28-2		138(반위), 137, 134(반위), 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		138T, 134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 135T, 139T, 130T, OR 130R, 124T		138T, 134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T

고덕차량기지 연동검사표(29)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
29	8A	29-1		137(반위), 134(반위), 133, 132, 131, 126, 130, 129, 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 135T, 138T, 139T, 156T		134T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S5T (20 sec)				134T, 133T
	8B	29-2		137(반위), 134(반위), 133, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		134T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 135T, 138T, 139T, 130T OR 130R, 124T		134T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
30	8A	30-1		139, 133(반위), 132, 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		139T, 133T, 132T, 126BT, 140T, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S6T (20 sec)				139T, 133T
	8B	30-2		139, 133(반위), 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		139T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 140T, 124T, 130T OR 130R		139T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
31	8A	31-1		140, 139(반위), 133(반위), 132, 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S7T (20 sec)				140T, 139T
	8B	31-2		140, 139(반위), 133(반위), 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 124T, 130T OR 130R		140T, 139T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T

고덕차량기지 연동검사표(30)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
32	8A	32-1		141, 140(반위), 139(반위), 133(반위), 132, 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S8T (20 sec)				140T, 139T
	8B	32-2		141, 140(반위), 139(반위), 133(반위), 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 124T, 130T OR 130R		140T, 139T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
33	8A	33-1		141(반위), 140(반위), 129(반위), 133(반위), 132, 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		140T, 139T, 133T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S9T (20 sec)				143T, 142T
	8B	33-2		141(반위), 140(반위), 129(반위), 133(반위), 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		140T, 139T, 133T, 132T, 124T, 130T OR 130R, 126BT, 126AT, 123T		140T, 139T, 133T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
34	8A	34-1		143, 142, 132(반위), 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		143T, 142T, 132T, 126BT, 133T, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		143T, 142T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S10T (20 sec)
	8B	34-2		143, 142, 132(반위), 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		143T, 142T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 130T OR 130R, 133T, 124T		143T, 142T, 132T, (126BT, 126AT), 123T

고덕차량기지 연동검사표(31)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
35	8A	35-1		143(반위), 142, 132(반위), 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		143T, 142T, 132T, 126BT, 133T, 130T, 129T, 128T, 127T, 156T		143T, 142T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S11T (20 sec)				143T, 142T
	8B	35-2		143(반위), 142, 132, 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		143T, 142T, 132T, 133T, 130T OR 130R, 124T, 126BT, 126AT, 123T		143T, 142T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
36	8A	36-1		144, 142(반위), 132(반위), 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		142T, 132T, 126BT, 130T, 133T, 129T, 128T, 127T, 156T		142T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S12T (20 sec)				142T, 132T
	8B	36-2		144, 142(반위), 132(반위), 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		142T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 133T, 130T OR 130R, 124T		142T, 132T, (126BT, 126AT), 123T
37	8A	37-1		144(반위), 142(반위), 132(반위), 131, 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		142T, 132T, 126BT, 130T, 133T, 129T, 128T, 127T, 156T		142T, 132T, 126BT, 130T, 129T, 128T, 127T		S13T (20 sec)
	8B	37-2		144(반위), 142(반위), 132(반위), 131, 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		142T, 132T, 126BT, 126AT, 123T, 133T, 130T OR 130R 124T		142T, 132T, (126BT, 126AT), 123T

고덕차량기지 연동검사표(32)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
38	8A	38-1		146, 145, 131(반위), 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		145T, 126BT, 130T, 129T, 132T, 128T, 127T, 156T		145T, 126BT, 130, 129T, 128T, 127T		05T (20 sec)				145T, 126BT
	8B	38-2		146, 145, 131(반위), 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		145T, 126BT, 126AT, 123T, 132T, 130T OR 130R, 124T		145T, (26BT, 126AT), 123T
39	8A	39-1		146(반위), 145, 131(반위), 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		145T, 126BT, 130T, 129T, 132T, 128T, 127T, 156T		145T, 126BT, 130, 129T, 128T, 127T		S14T (20 sec)
	8B	39-2		146(반위), 145, 131(반위), 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		145T, 126BT, 126AT, 123T, 132T, 130T OR 130R, 124T		145T, (26BT, 126AT), 123T
40	8A	40-1		145(반위), 131(반위), 130, 127, 126, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		145T, 126BT, 130T, 129T, 132T, 128T, 127T, 156T		145T, 126BT, 130, 129T, 128T, 127T		S15T (20 sec)
	8B	40-2		145(반위), 131(반위), 126(반위), 123	4A-12 THRU 4A-32, 4B-12 THRU 4B-32		145T, 126BT, 126AT, 123T, 132T, 130T OR 130R, 124T		145T, (26BT, 126AT), 123T
41	8A	41		149, 148, 147, 130(반위), 127, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		149T, 148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T, 126BT OR 126R, 156T		149T, 148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T		S16T (20 sec)				149T, 148T

고덕차량기지 연동검사표(33)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
42	8A	42		149(반위), 148, 147, 130(반위), 127, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		149T, 148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T, 126BT OR 126R, 156T		149T, 148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T		S17T (20 sec)				149T, 148T
43	8A	43		148(반위), 147, 130(반위), 127, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T, 126BT OR 126R, 156T		149T, 148T, 147T, 130T, 129T, 128T, 127T		S18T (20 sec)				148T, 147T
44	8A	44		147, 130(반위), 127, 129	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		147T, 130T, 129T, 128T, 127T, 126BT OR 126R, 148T, 156T		147T, 130T, 129T, 128T, 127T		S19T (20 sec)				147T, 130T
57	78	57-1		159	78		159BT, 04T		159BT, 04T		TUT (20 sec)				159BT, 04T
	8A	57-2		159(반위), 127(반위)	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		159BT, 159BT, 159AT, 156T, 128T, 127T		(159BT, 159AT), 156T, 127T						159BT, 159AT
58	79	58-1		160(반위)	79, 57-1		160T, 04T		160T, 04T		T2T (20 sec)				160T, 04T
	59	58-2		160, 161	59, 62-1		160T, T3T, T4T, T5T, T6T, T7T, T8T, 161AT		160T, T3T, T4T, T5T, T6T, T7T, T8T, 161AT						160T, T3T
59	58	59		160	58		160T, T2T, T1T		160T		T3T (20 sec)				160T, T2T

고덕차량기지 연동검사표(34)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
60	63	60		161	62, 65, 66, 67, 68, 69		161BT, T2T, T1T		161BT		05T (20 sec)				161BT, 08T
61	63	61-1		161(반위)	62, 65, 66, 67, 68, 69		161AT, 161BT, 08T		(Q61AT, 161BT)		T8T (20 sec)				161AT, 161BT
	T9T	61-2		161			161AT, T9T		161AT		T8T (20 sec)				161AT
62	61	62-1		161(반위)	61, 58-2		161BT, 161AT, T8T, T7T, T6T, T5T, T4T, T3T		(61BT, 161AT)		08T (20 sec)				161BT, 161AT
	38	62-2		161	60, 4A-30, 4B-30		161BT, 05T		161BT						161BT, 05T
63	64	63		162(반위)	65, 66, 67, 68, 69		162T, 07T		162, 07T		08T (20 sec)				162T, 07T
64	9	64-1		163(반위), 164(반위)	69, 4A-1, 4B-1, 77-1		163T, 06T, 165T		163T		07T (20 sec)				163T, 06T
	73	64-2		163(반위), 164	68, 75-2		163T, MW4T, 165T		163T						163T, MW4T
	72	64-3		163, 165(반위)	67, 75-1		163T, 165T, MW3T		163T, 165T		07T (20 sec)				165T, 163T
	71	64-4		163, 165, 166(반위)	66, 74-2		163T, 165T, MW2T, MW1T		163T, 165T
	70	64-5		163, 165, 166	65, 74-1		163T, 165T, MW1T, MW2T		163T, 165T
65	162N	65-1		166, 165, 163, 162	64		165T, 163T, 07T, 162T		165T, 163T, 07T, 162T		MW1T (20 sec)
	62	65-2		166, 165, 163, 162(반위)	63, 64, 60, 61		165T, 163T, 07T, 162T, 08T		165T, 163T, 07T, 162T

고덕차량기지 연동검사표(35)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
66	162N	66-1		166(반위), 165, 163, 162	64		165T, 163T, 07T, 162T		165T, 163T, 07T, 162T		MW2T (20 sec)				165T, 163T
	62	66-2		166(반위), 165, 163, 162(반위)	63, 64, 60, 61		165T, 163T, 07T, 162T, 08T		165T, 163T, 07T, 162T
67	162N	67-1		165(반위), 163, 162	64		165T, 163T, 07T, 162T		165T, 163T, 07T, 162T		MW3T (20 sec)
	62	67-2		165(반위), 163, 162(반위)	63, 64, 60, 61		165T, 163T, 07T, 162T, 08T		165T, 163T, 07T, 162T
68	162N	68-1		164, 163(반위), 162	64		163T, 07T, 162T, 165T		163T, 07T, 162T		MW4T (20 sec)				163T, 07T
	62	68-2		164, 163(반위), 162(반위)	63, 64, 60, 61		163T, 07T, 162T, 08T, 165T		163T, 07T, 162T
69	162N	69-1		164(반위), 163(반위), 162	64		163T, 07T, 162T, 165T		163T, 07T, 162T		06T (20 sec)
	62	69-2		164(반위), 163(반위), 162(반위)	63, 64, 60, 61		163T, 07T, 162T, 08T, 165T		163T, 07T, 162T
70	74	70		167	74		167T		167T		MW1T (20 sec)				167T
71	74	71		167(반위)	74		167T		167T		MW2T (20 sec)
72	75	72		168	75		168T		168T		MW3T (20 sec)				168T
73	75	73		168(반위)	75		168T		168T		MW4T (20 sec)

고덕차량기지 연동검사표(36)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
74	65	74-1		167	70, 64-5		167T, MW1T, MW2T		167T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				167T, MW1T
	66	74-2		167(반위)	71, 64-4		167T, MW2T, MW1T								167T, MW2T
75	67	75-1		168	72, 64-3		168T, MW3T		168T		WHEN CLEARED 보류쇄정 (20 sec)				167T, MW3T
	68	75-2		168(반위)	73, 64-2		168T, MW4T								167T, MW4T
76	2B	76		107(반위), 106	1A-1 THRU 1A-4, 1B-1 THRU 1B-4, 3-1 THRU 3-4		107T, 106T		107T, 106T		XT (20 sec)				107T, 106T
77 (11)	69	77-1		111, 112, 113	7-3, 9, 64-1		111T, 112T, 113T, 06T, 120T		111T, 112T, 113T		XT (20 sec)				111T, 112T
	10	77-2		111, 112, 113(반위), 114	7-3, 10		111T, 112T, 113T, 1T, 120T, 116T		111T, 112T, 113T
	11	77-3		111, 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118	7-3, 11		111T, 112T, 113T, 116T, 117T, 120T, 119T		111T, 112T, 113T, 116T, 117T
	12	77-4		111, 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117, 118(반위)	7-3, 12		111T, 112T, 113T, 116T, 117T, 120T, 119T		111T, 112T, 113T, 116T, 117T
	13	77-5		111, 112, 113(반위), 114(반위), 116, 117(반위)	7-3, 13		111T, 112T, 113T, 116T, 117T, D1T, 120T, 119T		111T, 112T, 113T, 116T, 117T

고덕차량기지 연동검사표(37)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신로제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
77 (11)	14	77-6		111, 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119	7-3, 14		111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D2T, 120T		111T, 112T, 113T, 116T, 119T		XT (20 sec)				111T, 112T
	15	77-7		111, 112, 113(반위), 114(반위), 116(반위), 119(반위)	7-3, 15		111T, 112T, 113T, 116T, 119T, D3T, 120T		111T, 112T, 113T, 116T, 119T
	16	77-8		111, 112(반위), 120, 121, 122	7-3, 16		111T 112T, 120T, 121T, 122T, D4T		111T, 112T, 120T, 121T, 122T
	17	77-9		111, 112(반위), 120, 121, 122(반위)	7-3, 17		111T, 112T, 120T, 121T, 122T, C1T		111T, 112T, 120T, 121T, 122T
	18	77-10		111, 112(반위), 120, 121(반위)	7-3, 18		111T, 112T, 120T, 121T, C2T		111T, 112T, 120T, 121T
	19	77-11		111, 112(반위), 120(반위)	7-3, 19		111T, 112T, 120T, WMT		111T, 112T, 120T
78	57	78		159	57-1		159BT, TUT		159BT		04T (20 sec)				159BT, TUT
79	58	79		160(반위)	58-1		160T, T2T, T1T		160T		04T (20 sec)				160T, T2T
80	8A	80		159, 127(반위)	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		159AT, 156T, 128T, 127T		159AT, 156T, 127T		MC3T (20 sec)				159AT, 156T

고덕차량기지 연동검사표(38)
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신호제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
				선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
81	8A	81		172, 129(반위), 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		172T, 129T, 128T, 127T, 156T		172T, 129T, 127T, 128T		S20T (20 sec)				172T, 129T
82	8A	82		172(반위), 129(반위), 127	1A-6 THRU 1A-13, 1B-6 THRU 1B-13, 3-6 THRU 3-13		172T, 129T, 128T, 127T, 156T		172T, 129T, 127T, 128T		S21T (20 sec)				172T, 129T

선로전환기 단독 검사표
역명	고덕차량기지	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		쌍동	101호	101AT	( )	101BT		( )
		쌍동	103호	103T	( )	104T		( )
		쌍동	104호	103T	( )	104T		( )
		쌍동	105호	105AT	( )	105BT		( )

선로전환기 단독 검사표
역명	고덕차량기지	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		단동	106호	106T	( )
		단동	107호	107T	( )
		단동	108호	108T	( )
		쌍동	109호	109T	( )	110T		( )
		쌍동	110호	109T	( )	110T		( )
		단동	111호	111T	( )
		단동	112호	112T	( )
		단동	113호	113T	( )
		단동	114호	113T	( )
		단동	116호	116T	( )
		단동	117호	117T	( )
		단동	118호	117T	( )
		단동	119호	119T	( )
		단동	120호	120T	( )
		단동	121호	121T	( )
		단동	122호	122T	( )

선로전환기 단독 검사표
역명	고덕차량기지	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		단동	123호	123T	( )
		단동	124호	124T	( )
		단동	125호	125T	( )
		쌍동	126호	126AT	( )	126BT		( )
		단동	127호	127T	( )
		단동	129호	129T	( )
		단동	130호	130T	( )
		단동	131호	126BT	( )
		단동	132호	132T	( )
		단동	133호	133T	( )
		단동	134호	134T	( )
		단동	135호	135T	( )
		단동	136호	136T	( )
		단동	137호	134T	( )
		단동	138호	138T	( )
		단동	139호	139T	( )

선로전환기 단독 검사표
역명	고덕차량기지	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		단동	140호	140T	( )
		단동	141호	140T	( )
		단동	142호	142T	( )
		단동	143호	143T	( )
		단동	144호	142T	( )
		단동	145호	145T	( )
		단동	146호	145T	( )
		단동	147호	147T	( )
		단동	148호	148T	( )
		단동	149호	149T	( )
		쌍동	159호	159AT	( )	159BT		( )
		단동	160호	160T	( )
		쌍동	161호	161AT	( )	161BT		( )
		단동	162호	162T	( )
		단동	163호	163T	( )
		단동	164호	163T	( )

선로전환기 단독 검사표
역명	고덕차량기지	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		단동	165	165T	( )
		단동	166	165T	( )
		단동	167호	167T	( )
		단동	168호	168T	( )
		단동	171호	171T	( )
		단동	172호	172T	( )

상일동역 연동검사표
명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신호제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정		확인		진로해정	확인		비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인				진로해정 타이밍 확인
1	4	1A		101, 102	4, 8A		101T, 102AT		101T, 102AT, 851T, 853T, 855T, 857T		843T, 845T, 847T, 849T (60 sec)				101T, 102A
	9	1B		101(반위)	10, 8C		101T, (102AT OR 102R)		101T, 01T, 02T, 013T, 04T						101T, 01T
2	3	2		102	3		102BT		102BT		104BT, 858T, 856T, 854T (60 sec)				102BT, 852T
3	4	3		102(반위)	4, 8A		102BT, 102AT, 851T, 853T, 855T, 857T		102BT, 102AT		852T (20 sec)				102BT, 102AT
4	3	4		102(반위)	3		102AT, 102BT		102AT, 102BT		855T, 853T, 851T (60 sec)				102AT, 102BT
5	8	5		104, 103, 105	8		104AT, 103AT, 105T		104AT, 103AT, 105T		849T, 101T, 102AT, 851T, 853T, 855T, 857T (60 sec)				104AT, 103AT, 105T
6	7	6		104	7		104BT		104BT		868T, 866T, 864T, 862T (60 sec)				104BT, 858T

명칭		진로명	확인	선로전환기 쇄정	신호기 상호 쇄정	확인	신호제어 및 철사쇄정	확인	진로쇄정	확인	접근쇄정	확인	진로해정	확인	비고
시작점	도착점			선로전환기 쇄정확인	설정된 진로에 대한 대향 진로 확인		신호제어 궤도 확인		진로 구분 쇄정 확인		접근궤도 및 해정시간 확인		진로해정 타이밍 확인
7	8	7		104(반위), 103, 105	8		104BT, 104AT, 103AT, 105T		104BT, 104AT, 103AT, 105T		858T (20 sec)		104BT, 104AT, 105T
8	5	8A		103, 104, 105	5, 1A, 3		105T, 103AT, 104AT, 857T, 855T, 853T, 851T		105T, 103AT, 104AT, 857T, 855T, 853T, 851T		859T (20 sec)		105T, 103AT, 104AT
	7	8B		103, 104(반위), 105	7		105T, 103AT, 104AT, 104BT		105T, 103AT, 104AT, 104BT
	9	8C		103(반위), 105	9A		105T, 103AT, 103BT, 04T, 03T, 02T, 01T		105T, 103AT, 103BT, 04T, 03T, 02T, 01T				105T, 103AT, 103BT
9	8	9A		103(반위), 105	8		103BT, 103AT, 105T, 104AT, 859T		103BT, 103AT, 105T		03T, 04T (20 sec)		103BT, 103AT, 105T
	10	9B		103	10		103BT, 901T		103BT, 901T				103BT, 901T
10	9	10		103	9, 1B		103BT, 04T, 03T, 02T, 01T		103BT, 04T, 03T, 02T, 01T		901T (20 sec)		103BT, 04T
11	5	11A		105(반위), 103, 104	5, 1A, 3		105T, 103AT, 104AT, 857T, 855T, 853T, 851T		105T, 103AT, 104AT, 857T, 855T, 853T, 851T		902T, 904T, 906T (20 sec)		105T, 103AT, 104AT
	7	11B		105(반위), 103, 104(반위)	7		105T, 103AT, 104AT, 104BT, 858T, 856T, 854T		105T, 103AT, 104AT, 104BT				105T, 103AT, 104AT, 104BT

선로전환기 단독 검사표
역명	상일동	시험일자	/ /	검사자							(양호 : O / 불량 : X)
구분		종별	번호	철사쇄정							비고
선로전환기 시험		단동	101호	101T	( )
		쌍동	102호	102AT	( )	102BT		( )
		쌍동	103호	103AT	( )	103BT		( )
		쌍동	104호	104AT	( )	104BT		( )
		단동	105	105T	( )