붙임2		국가안전대진단 체크리스트 ( 공연장명 )

점검자 :                                     점검일 : 2019.   .   .

중 점 점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
□ 구조적 안전관리 사항
◦ 기둥, 벽, 보, 마감재의 손상균열 여부
◦ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
◦ 절개지 및 낙석 위험지역 방지망 등의 안전시설 설치 여부
◦ 노후 축대·옹벽 등 위험시설의 보수․보강 등의 조치 상태
◦ 공연 중 특수효과 사용 시 안전사고 예방조치 강구 여부(불꽃, 안개, 레이저 등)
◦ 무대기구, 세트, 음향, 조명 등 무대시설 안전점검 실시여부
◦ 소화기 등 방화 장비 적정 보유 및 정상 작동 여부
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
◦ 화재경보기 및 스프링클러, 예방 차단기 등 정상 작동 여부
◦ 보호장구(안전화, 안전모 등) 확보 및 작업시 착용 여부
◦ 내진설계 여부
◦ 비상시 경보설비, 피난설비, 피난유도선 설치여부
◦ 비상구 및 영업장 내부 피난통로 설치여부
□ 비 구조적 안전관리 사항
◦ 법령에서 규정된 안전관련 조직 및 인력 확보 현황
◦ 재난대응 관리기구 지정 및 임무 부여의 실효성 여부
◦ 각종 안전점검 계획수립 및 적시 안전점검 실시 여부
◦ 자체 안전관리 매뉴얼 구비 및 매뉴얼 내용의 현실 적합성
◦ 재난대응 시 구성원의 역할과 책임 지정 여부
◦ 재난사고 발생 대비 비상연락망 등 연락체계 수립여부
◦ 위기경보 발령 시 단계별 조치사항의 적정성 여부
◦ 위험시설 및 지역에 대한 안전관리자 지정, 관리여부
◦ 관람객 및 이용객에게 안전사고 예방 안내 실시여부
□ 안전관리 교육훈련
◦ 안전관리자(안전요원 포함) 교육 및 훈련 실시여부
◦ 매뉴얼 작성 및 비치 직원들의 숙지여부

※ 점검 결과란 적정시 ○, 미흡 또는 조치해야할 사항은 X로 표시하고 조치내용 및 조치계획 기재

붙임2		무대시설 안전점검 체크리스트

1. 구동무대기계 있는 공연장

□ 점검 내용

구 분	검 사 내 용	검사 결과	상 세 내 용
와이어로프	와이어로프의 외관상태
섬유로프	외관, 풀림 및 활차 이탈여부
활차	활차 및 활차지지대의 외관 및 고정상태
드럼	드럼의 외관 및 설치상태
	와이어로프의 권선여유 및 감김상태
평형추 및 가이드 레일	평형추의 적재상태 및 설치상태
	가이드 레일의 고정 및 설치상태
수전반 및 배전반	배전반 설치상태
	접지선의 연결 및 고정상태
조작반	단자 연결상태
	접지선 설치상태
상부 그리드 및 철골 프레임 류	구성부재 조립 및 고정상태
	구성부재의 휨, 비틀림 현상
	구성부재 및 용접부의 손상, 균열
	구성부재의 산화, 부식상태
무대바닥	무대바닥 변형상태
기타

□ 향후 보완 사항

(의견 입력)

2. 구동무대기계 없는 공연장

□ 점검 내용

구 분	검 사 내 용	검사 결과	상 세 내 용
와이어로프 및 체인	음향시설, 조명시설 등과 천장 프레임 사이의 외관 상태
	음향시설, 조명시설 등과 천장 프레임 사이의 고정 상태
장치봉 및 천장 프레임	강관 고정방법과 매달기 기구의 체결상태
	조명시설 주변 상태(가연물질 존재 여부)
	매달림 기구의 하중 분포
로프의 고정	각 체결요소의 균열, 손상 및 마모
	로프 체결요소의 고정상태
배전반	배전반의 설치환경(빗물, 누수, 결로 등)
	배전반 외관 상태
	전장부품의 체결 상태 및 과열
	전장부품의 고정 상태
	전장부품 연결 전선의 외관 및 고정 상태
	배전반 고정 상태
조작반	디머 및 콘솔 외관 상태 (정보 표기, 먼지 등)
	디머 및 콘솔 선로 고정 상태
전선관, 덕트, 케이블류	전선 및 케이블의 외관 상태 및 손상 여부
	덕트 및 전선관 등의 외관 및 고정상태
무대바닥	무대바닥면의 위험성
상부 그리드 및 철골 프레임류	구성부재의 변형
	구성부재의 산화 및 부식
	구성부재의 조립 및 고정 상태
	구성부재 및 용접부의 손상

□ 향후 보완 사항

(의견 입력)