도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		1
위 치	마포구 성산2동 138-4 성산주유소 앞(하행)
규 모	높이(m)	0.5~5.15		연장(m)		110		경사		1 : 0(직각)
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		2
위 치	서대문구 홍제동367-9 서대문도서관앞
규 모	높이(m)	0.4~2.7		연장(m)		131		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이주일 권세봉	사무실 02-300-8361 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		3
위 치	서대문구 연희동 151-27 연희지하차도 앞
규 모	높이(m)	0.4~2.5		연장(m)		138(2측)		경사		1 : 0(직각) 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이주일 권세봉	사무실 02-300-8361 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		4
위 치	용산구 용산2가동 47-5 (녹사평대로 한신아파트 앞)
규 모	높이(m)	0.4~5.2		연장(m)		394		경사		1 : 0(직각)
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 25.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 9급	임동운 류승휘	사무실 02-300-8352 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 옹벽 상단 방음판 2개소 파손

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		5
위 치	서대문구 홍은1동 5-52 홍제천 옥천교 상류측
규 모	높이(m)	0.5~3.6		연장(m)		245		경사		1 : 0(직각)
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이주일 권세봉	사무실 02-300-8361 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		6
위 치	서대문구 홍은1동 9-257(세검정로 홍제천 옥천교 하류측)
규 모	높이(m)	0.5~1.8		연장(m)		90		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이주일 권세봉	사무실 02-300-8361 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		7
위 치	서대문구 홍은1동 2-6 (홍지문 주변)
규 모	높이(m)	0.4~3.0		연장(m)		200		경사		1 : 0(직각)
유 형	콘크리트 + 석축(화강앞)

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이주일 권세봉	사무실 02-300-8361 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		8
위 치	마포구 성산2동450(중암교 앞)
규 모	높이(m)	1.2		연장(m)		85		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		9
위 치	중구 필동 1-54 (삼일대로, 국제종합예술학교 앞)
규 모	높이(m)	0.4~6.5		연장(m)		160(2개소)		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 26.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이상하 고석상	사무실 02-300-8351 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		10
위 치	마포구 중동 395 (성산자동차학원)
규 모	높이(m)	2.3		연장(m)		224(5개소)		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		11
위 치	마포구 대흥동 23-1(대흥로 숭문중학교 건너편)
규 모	높이(m)	0.3~1.9		연장(m)		126		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		12
위 치	은평구 신사동 370(가좌로 신사지하차도 부근)
규 모	높이(m)	0.5~4.5		연장(m)		160		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 22.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		13
위 치	용산구 원효로 2가 123(현대모비스앞)
규 모	높이(m)	1.2		연장(m)		32		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 25.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 9급	임동운 류승휘	사무실 02-300-8352 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	옹벽+비탈면(혼합)		관리기관		서부도로사업소		관리번호		14
위 치	마포구 성산동 664(월드컵터널)
규 모	높이(m)	4		연장(m)		256		경사		45′
유 형	콘크리트+절토면

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	이상 없음
• 침하 발생 여부	〃
• 배부름 발생 여부	〃
• 절토부 암반 절리 발생여부	〃
• 급격한 지하수 용출여부	〃
• 기존 지하수 탁도 변화여부	〃
• 지속적인 낙석발생 여부	〃
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	이상 없음
• 침하의 발생 여부	〃
• 낙석의 발생 여부	〃
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	이상 없음
• 시설물 파손 여부	〃
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		15
위 치	중구 필동 1-54 종합방재센터 앞(남산1호터널 방향)
규 모	높이(m)	4.1~8.6		연장(m)		155		경사		1 : 0(직각)
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 26.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이상하 고석상	사무실 02-300-8351 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		16
위 치	마포구 중동 395
규 모	높이(m)	7		연장(m)		80		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 18.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	8급 공무직	정의현 박흥권	사무실 02-300-8355 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	비탈면		관리기관		서부도로사업소		관리번호		17
위 치	중구 장충동 산4-5
규 모	높이(m)	10		연장(m)		132		경사		3045‘1
유 형	절토면

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	이상 없음
• 침하 발생 여부	〃
• 배부름 발생 여부	〃
• 절토부 암반 절리 발생여부	〃
• 급격한 지하수 용출여부	〃
• 기존 지하수 탁도 변화여부	〃
• 지속적인 낙석발생 여부	〃
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	이상 없음
• 침하의 발생 여부	〃
• 낙석의 발생 여부	〃
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	이상 없음
• 시설물 파손 여부	〃
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 26.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이상하 고석상	사무실 02-300-8351 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	비탈면		관리기관		서부도로사업소		관리번호		18
위 치	중구 예장동 산5-89
규 모	높이(m)	30		연장(m)		100		경사		60‘1
유 형	절토면

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	이상 없음
• 침하 발생 여부	〃
• 배부름 발생 여부	〃
• 절토부 암반 절리 발생여부	〃
• 급격한 지하수 용출여부	〃
• 기존 지하수 탁도 변화여부	〃
• 지속적인 낙석발생 여부	〃
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	이상 없음
• 침하의 발생 여부	〃
• 낙석의 발생 여부	〃
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	이상 없음
• 시설물 파손 여부	〃
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 26.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이상하 고석상	사무실 02-300-8351 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	도로옹벽		관리기관		서부도로사업소		관리번호		19
위 치	중구 한남동 산10-57
규 모	높이(m)	2.6		연장(m)		141		경사		1 : 0(직각)1
유 형	콘크리트, 토사

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	이상 없음
• 침하 발생 유무	〃
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	이상 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	〃
• 철근노출 발생 여부	〃
• 배수공상태(막힘여부)	〃
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	이상 없음
• 주변배수시설의 관리상태	〃
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	〃
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	〃
• 상부지반의 침하의 발생 여부	〃

■ 점검자                                  ■ 점검일시 : 2019. 11. 26.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소 도로보수과	6급 7급	이상하 고석상	사무실 02-300-8351 휴대폰 *************

■ 점검자 의견

- 특이사항 없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	연 락 처
서부도로사업소	도로보수과장	강종훈	“보고서결재로 대체”