2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방펌프차(물탱크차) 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방펌프차(물탱크차) 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방펌프차(물탱크차)
소방펌프차(물탱크차) 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
진공펌프 작동시험	1. 응시자는 평가관의 “평가실시” 지시에 따라 차량에 승차하여 펌프 PTO를 작동하고 하차한다.			10점
	2. 응시자는 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인 후 진공펌프를 작동하여 펌프회전수를 1,200RPM으로 조정하고 30초 이내 작동 후 진공펌프를 정지한다.			15점
	3. 진공압력이 30초 이내에 660mmHg에 도달하는지 확인 및 방수구를 개방하여 진공압력 이상 유무를 확인한다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 펌프차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			5점
	2. 펌프차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원위치로 한다.			15점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
수동작동 (1인운용)	1. 응시자는 소방차량 시동을 OFF 시킨 후 에어 자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환, 수동으로 펌프 PTO를 넣은 후 차량에 승차하여 클러치를 밟고 시동을 끄고 하차한다.			20점
	2. 메인밸브를 열고 방수압력계 5㎏f/㎠ 까지 되도록 RPM을 상승 압력5㎏/㎠ 확인 후 원위치로 한다.			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
2. 소방화학차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방화학차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방화학차
소방화학차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 화학차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			10점
	2. 화학차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원 위치로 한다.			10점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
홈(포말) 작동시험	2. 응시자는 메인밸브를 열고 방수준비를 한 후, 펌프RPM을 조작하여 압력을 약 3 ~ 5㎏f/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다.			5점
	4. 홈 메인밸브, 송수밸브를 열고 홈 조절밸브를 확인 후 방수구를 열어 방수를 한다.(평가관의 지시에 따라 방수중지 함)			15점(35점)
	5. 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다.			10점(20점)
분말장치 사용시험 (분말장치 있는 경우)	2. 응시자는 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약10 0~ 150㎏f/㎠ 확인과 동시에 2차측 압력이 약10 ~ 14㎏f/㎠ 방사압력 위치에 있는지 확인한다.			20점
	3. 응시자는 방사압력 확인 후 질소용기밸브를 잠그고 크리닝밸브를 개방 호스릴 손잡이 분사노즐을 개폐하고 잔압을 제거한다.			10점
( ) 분말장치가 없는 경우
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방조배연차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방조배연차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방조배연차, 물탱크차(미분무운용시험 지원)
소방조배연차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
아웃트리거 전개 및 크레인작동	1. 응시자는 평가관의 “평가 실시” 지시에 따라 차량에 승차 유압PTO를 작동하고 하차한다.			5점
	2. 유압전환밸브를 조명장치(크레인) 방향으로 전환한다.			10점
	3. 아웃트리거를 전개하고 조명크레인을 전개 상승시킨다.			10점
발전기 및 조명전원 작동	1. 응시자는 평가관이 지시한 위치에 조명크레인을 상승시켜 방향 전환 시킨다.			10점
	2. 발전기 조작S/W를 작동하여 순차적으로 조명전원을 작동한다.			10점
송풍장치 작동시험	2. 응시자는 유압전환밸브를 송풍기방향으로 전환한다.			5점
	3. 송풍기를 작동하여 회전수를 1200 ~ 1300RPM으로 조정하고 송풍이 되는지 확인한다.			10점
미분무 운용시험	2. 물탱크차 1대를 중계구에 연결 시켜 방수준비를 한다			10점
	3. 미분무 밸브를 개방하여 약 10초간 방수한다.			10점
	4. 응시자는 미분무밸브를 폐쇄하고 송풍기RPM을 원위치 시킨다.			5점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방고가사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방고가사다리차
소방고가사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점
아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.			3점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.			-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다			3점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.			3점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.			3점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.			3점
사다리전개 승강기작동	1. 사다리 조작반으로 승차하여 사다리 전개 준비를 한다.			-
	2. 사다리조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『사다리전개』라고 복창 후 사다리를 안전하게 조작 한다.			3점
	3. 사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.			5점
	4. 사다리 작동 중 사다리 선단 흔들림이 없어야 한다.			5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 사다리를 안전하게 전개한다.			5점
	6. 사다리전개가 완료되면 운전원은『사다리전개 완료』라고 복창한다.			5점
	7. 승강기 작동 준비 후 『승강기 상승』을 복창 후 상승시킨다.			5점
	8. 안전하게 승강기를 사다리 선단까지 올린 후『승강기 상승 완료』라고 복창한다.			5점
	9. 응시자는『승강기 하강』복창 후 안전하게 승강기를 하강시킨다.			3점
	10. 승강기 하강 시킨 후에는 승강기를 접고 고정 시킨다.			3점
	11. 승강기 고정 확인 후『사다리 수축』을 복창하고 사다리 수축을 조작하고 안착시킨다.			3점
	12. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.			3점
	13. 잭 부판을 원위치 한다.			3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방굴절사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방굴절사다리차
소방굴절사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점
아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.			5점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.			-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다			5점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.			5점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.			5점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.			5점
굴절 붐 사다리전개	1. 굴절사다리 조작반에 승차하여 굴절사다리 전개 준비를 한다.			-
	2. 굴절사다리 조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『굴절사다리전개』라고 복창 후 굴절사다리를 안전하게 조작 한다.			5점
	3. 굴절사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.			5점
	4. 굴절사다리 작동 중 바스켓 및 붐이 흔들림이 없어야 한다.			5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 굴절사다리를 안전하게 전개한다.			5점
	6. 굴절사다리전개가 완료되면 운전원은 『굴절사다리전개 완료』라고 복창한다.			5점
	7. 응시자는 “굴절사다리 하강” 외친 후 안전하게 굴절사다리를 하강․안착시킨다			5점
	8. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.			5점
	9. 잭 부판을 원위치 한다.			3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견