<시공업체 전달사항>

○ 준수 사항

지상에서 2m 높이 이격	철근 불가, 케이블 타이로 고정

○ 설치 불가(도로표지 또는 교통안내표지가 부착된 가로등주, 횡단보도에 인접한 가로등 주)

교통안내표지판	도로안내표지판	횡단보도 인접 가로등