안전취약시설물 안전점검결과 지적사항 조치내역

1. 샌드위치패널 지붕 건축물 점검 지적사항

□ 점검내역 및 조치결과

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
1	마포농수산물시장 (마포구 월드컵로212(성산동))	판매시설	○ 철골 내화 뿜칠박리 및 탈락 ○ 철골부식
2			○ 지붕배수로 하부 내화뿜칠 탈락 및 노후화
3			○ 1층 증축부(다농마트) 기둥 마감 균열
4	미아동(요진) (강북구 도봉로78길 56)	환경미화원 휴게실	소화기 미비치
5	번제2동 (강북구 오현로 187-13)	환경미화원 휴게실	소화기 미비치
6	송중동(미아4) (강북구 오현로14길 1-2)	환경미화원 휴게실	소화기 미비치
7	송천동(주민센터) (강북구 솔샘로58길 5)	환경미화원 휴게실	소화기 미비치
8	삼양동(보훈회관) (강북구 솔샘로 249)	환경미화원 휴게실	휴게실 내부 화장실 입구 누수로 균열
9	금천청소년수련관 (시흥동 84-7)	청소년수련시설	수영장 피난유도등 미 점등
10	금천청소년수련관 (시흥동 84-7)	청소년수련시설	1층 사무실 피난유도등 미 점등
11	중구 삼일로 창고극장	공연시설	전선 피복 벗겨짐

2. 강당(체육관), 공연장 등 다중이용시설

□ 공연장 점검내역 및 조치결과

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
1	강북문화예술회관 (강북구 삼각산로 85)	문화체육 복합시설	배수로 대리석 들뜸현상
2	도봉구민회관 대강당(도봉로 552)	공연 및 영화상영	피난유도등 전구 노후
3	도봉구민회관 소공연장(도봉로 552)	공연, 발표회 등	소화기 노후, 비상구 입구적치물
4	시립창동문화체육센터 공연장(도봉구 노해로 69길 132)	공연 및 영화상영	벽체 균열부 발생
5	동대문 장한로18길 82-9 구민회관 1층 대강당	교육연구시설	조명 설비 불안정 소음 및 조명 점등 발생
6	장한로18길 82-9 구민회관 1층 대강당	교육연구시설	환경정비 불량 (폐기물 적치)
7	장한로18길 82-9 구민회관 1층 대강당	교육연구시설	옥내소화전 외관 점검 미실시
8	상도경로문화센터	각종 프로그램 운영	안전관리매뉴얼 미비치
9	동작종합사회복지관 (대방동 5-1)	복지 이용시설	천장 누수 및 옥상 균열 (3층 강당)

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
10	대방종합사회복지관 (대방동 268-6)	복지 이용시설	천장마감재 처짐 (2층 컴퓨터 교육실)
11	포스트극장 (마포 와우산로 148)	공연시설	비상조명등(휴대용)미비치
12~15	마장국민체육센터 (성동구 마조로11길 6)	구립체육시설	·수영장 옥상 방수 불량 ·보일러 수면계 누증발생 ·전기(UPS) 장치 불량 ·수영장 천창 유리 노후 및 프레임 녹슨현상
16~18	용산구문화체육센터 (문배동 19-2)	배드민턴, 농구 등 생활체육 프로그램 운영(대체육관)	콘센트 부착상태 불량
			벽면 콘센트 쇼트상태
			배수로 막힘 및 이물질 투척
19	중랑 원묵초 숙선옹주로 109	시청각실	별도의 비상구 미설치 (1개 출입구로 통행)
20	면북초 용마공원로5길 32	강당 및 체육관	천장, 수은등 3개 안전망 없음
21, 22	강서구민 올림픽체육센터 (화곡로65길 62)	체육시설	각층 남‧여샤워장 바 닥타일 파손 및 탈착
			올림픽체육센터 외곽 바닥재 파손 및 탈착

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
23	마곡레포츠센터 (양천로 251)	체육시설	- 각층 화장실 및 샤워장 벽체 타일 탈착
24	서대문 더스테이지	공연장	규격전선 사용
25	퀸라이브홀	공연장	누전차단기 설치 필요
26	동대문구체육관	체육시설/대관	체육관내 전열기 전력 차 단 발생
27	동대문구체육관	체육시설/대관	천정 캣워크 조명 지지대 고정상태 느슨
28	동대문구체육관	체육시설/대관	지하기계실 배관 누수 발생
29	노원문화예술회관	외부계단	벽체 습기로인한 백화

3. 법정관리 비대상 연면적 5,000㎡이하 창고, 공장 등

□ 점검내역 및 조치결과

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
1	가설건축물 (가산동 567-13)	제품야적장	건축물 내부지면 균열
2	도봉구 창동 628-17 B동	공장	벽돌조 담장 일부 노후화로 파손
3	창동 628-17 A동	공장	별도의 증축부분이 외관상 다소취약해 보임
4	창동 630-5	공장	판넬구조(증축부분) 주기적 관찰요망
5	창동 623-7	공장	2~3층 난간높이 0.8M 보강요망
6	창동 632-39	공장	옥탑계단 창호주위균열 (보강지시)
7	창동 593-18	공장	계단4층 수평균열관찰요망 옥상난간0.8M 보강요망
8	창동 603-38	공장	옥상난간 1.0M 보강요망
9	청우정밀 (도림로141나길 28-3)	공 장	건물 노후에 따른 계단 균열 ․ 파손
10	대한정밀 (선유서로30길 30)	공 장	창고 천정 처짐현상 발생

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
11	반석기공 (경인로77가길 10)	공 장	에어컨 실외기 지지대 미약
12	중앙정밀공업사 (문래북로 58-10)	공 장	천정 파손에 따른 철골 노출
13	성진기계 (도림로141길 22)	공 장	건물 벽면 균열

4. D, E급 재난위험시설 및 보도육교 등 노후기반시설 점검현황

□ 재난위험시설 등 점검내역 및 조치결과

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
1	한빛맹아원 (강북구 삼양로73가길 47)	장애인 생활시설	주요부재에 결함이 발생하여 보수·보강이 필요함
2 ~ 9	삼흥연립 8개동 (수유동 486-2)	공동주택	“가”동-“아”동 경사지반 부분침하 및 일부크랙 진행(가동 배면 균열 계측기 1㎜ 변위)
			시설물 노후화에 따른 철근 노출 부식진행
			“나”동과 “사”동 사이축대균열
			“아”동 안전난간 노후 및 미설치
10	가리봉동 87-160 (1동)D급	연립주택	석축 부실로 인한 지반침하로 사선균열 발생
11	일반건축물(D급) (신도림동 330-37)	주택(조적조, 지상1층,연면적 (68.25㎡)	- 건물 외벽 균열
12	일반건축물(D급) (신도림동 331-11)	주택(지상1층, 연면적 (39.42㎡)	- 건물 외벽 균열

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
13	일반건축물(D급) (구로3동 796-74)	근생 및 다세대주택(지상4층, 연면적 167.68㎡)	- 건축물이 편측으로 기울어짐
14	일반건축물(D급) (개봉3동 272-2)	주택(세멘와즙, 지하1층/지상1층, 연면적 80.96㎡)	- 공사상태임 - 지붕 일부 및 벽체 변형
15	일반건축물(E급) (구로2동 390-85)	주택 (조적조, 지상1층,연면적 33.06㎡)	- 공가상태임 - 인접 신축공사 중 석축붕괴로 건물이 일부 파손되었으며 현재 건물 없음
16	일반건축물(E급) (오류2동 145-112)	주택 (세멘블록조, 지상1층,연면적 60.99㎡)	- 공사상태임 - 건물 외벽 균열
17	일반건축물(E급) (구로2동 390-39)	주택 (연와조, 지상1층,연면적 71.07㎡)	- 공가상태임 - 지붕틀 파손 및 건물외벽 균열

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
18	기타시설물(D급) (구로4동 806-68)	콘크리트 옹벽 (L=약15m, H=2.5~3.0m)	- 옹벽 수직·수평균열
19	기타시설물(D급) (고척1동 62-179)	담장 (조적조, L=10m, H=약2m)	- 담장 수직 및 경사균열 - 담장이 도로측으로 기울어짐
20	기타시설물(D급) (개봉3동 287-25)	담장 (L=약30m, H=약2m)	- 담장 수직 및 수평균열
21	기타시설물(D급) (고척2동 241-91)	석축·옹벽 (L=30m, H=약2m)	- 석축 표면 시멘트몰탈 미장부분 균열 및 일부탈락
22	기타시설물(D급) (온수동 73-10 온수현대빌라)	옹벽 및 담장 (L=약18m, H=약5m)	- 하부옹벽 및 담장 균열 - 놀이터 쪽으로 기울어짐
23	기타시설물(E급) (오류1동 3-20 전원빌라)	담장 (L=약16m, H=6m)	- 담장 균열, 전도위험

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
24	동대문 제기로 23(제기동135-22)	노후불량주택	-2층 건물로 노후로 오염 심각 및 내외부 심한 균열 (대지 내부 건물, 2층 건물 비주거)
25	약령중앙로6길 9-1 (제기동 979)	사설 위험시설	기와의 긴결 목재 부위 부식 및 파손
26	약령중앙로 41-3 (제기동 887-182)	사설 위험시설	외벽균열 및 지붕 노후
27	안암로20길 25-8 (제기동 135-94)	사설 위험시설	외벽균열 진행
28	약령시로7길 19-4 (제기동 223-3)	사설 위험시설	외벽균열 진행
29	제기로33길 38-1(청량리동11-35)	사설 위험시설	건물 좌측 및 우측 후면 담장균열
30	홍릉로18길 1(청량리동445-34)	사설 위험시설	부분철거로 인한 기존건물 구조체 불안정 내부구조 부분철거 등 빗물유입 심각
31	제기로33길 7-4 (청량리동 61-189)	사설 위험시설	지붕틀 처짐 및 벽체 균열 지붕 비가림용 비닐막 설치로 하중증가
32	제기로33길 30 (청량리동 11-20) (청일빌라)	사설 위험시설	담장 균열 및 건물 후면 바닥부분 콘크리트 균열
33	제기로37길 27-1 (청량리동 61-174)	사설 위험시설	담장 노후(세로균열 발생)
34	제기로33길 38 (청량리동 11-53)(황금빌라)	사설 위험시설	건물 담장 균열로 인한 전도위험
35	황물로 169-1(답십리동488-286)	사설 위험시설	벽체 균열 심화 및 지붕 불량
36	이문로9길 84(이문동 281-1)(경희연립)	사설 위험시설	담장노후로 인한 균열
37	한천로24길 47-10 (장안동 391-25)(신라연립)	사설 위험시설	측벽상부 심한 수직 균열(보수하였음) 외벽 및 지붕하부 균열로 철근노출
38	장한로28가길 91 (장안동 312-8)(상아연립)	사설 위험시설	부동침하로 인한 건물하부 균열 외벽 슬라브 방향 횡균열로 철근노출 계단내부 벽체 수직균열 및 하부 수평균열이 큼
39	망우로21길 42-10 (휘경동 244-1)(부용연립)	사설 위험시설	담장 균열 등

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
40	한천로49길 44 (휘경동 43-175)	사설 위험시설	건물외관 노후, 담장 및 석축 노후, 균열, 외부하단부 수평균열
41	망우로18가길 96 (휘경동 293-150)	사설 위험시설	담장노후, 조적 내력 벽체와 바닥구조와의 연결부위가 보 없이 설치 됨
42	서울시립대로14길 44-8(전농동 218-39)	사설 위험시설	건물 지붕 한쪽면 붕괴 및 벽체 균열(공가)
43	신노량진시장	판매시설	○ 상가 및 주택 LPG가스통 외부노출에 따른 위험
44	노량진맨션아파트	공동주택	○ A,B동 연결부 슬래브 철근노출부분 보수요망
45	노량진동 205-233	단독주택	○ 슬래브 철근노출 및 부식 ○ 벽체 균열
46	연립주택(리드빌라) (공덕동 11-164)	연립주택	○석축부위 경사 균열, ○몰탈부위 탈락으로 내부 토사 유실
47	담장 (창전동 6-274)	담장	○조적조 담장의 일부전도 ○석축의 이완으로 담장붕괴 위험이 큼
48	단독주택 (마포구 만리재로12가길 3-2(공덕동))	기타(건축물)	○전면 지붕 처짐 현상 발생

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
49	기타(건축물) (마포구아현동703-2)	기타(건축물)	○전면 몰탈(미장) 탈락 부위 발생 ○지붕 처짐부 보수 필요
50	연립주택(부흥연립) (마포구 방울내로 37(망원동, 부흥연립))	연립주택	○지붕, 기타 배관 노후도 심함 (우수처리시설 기능 상실) ○캔틸레버 피복두께 부족, 철근부족 및 부식 진행
51	마포시장 (마포구 마포대로6길20-1)	대형시장	○미장 탈락, 조적벽체 균열 붕괴 가능성 ○우기, 강풍 시 벽체 전도 가능성 ○옥상 무허가 건물 철거 잔재 하중으로 인한 위험성 상존
52	금호동2가 501-40	축대	보행등 출입통제
53	금호동2가 501-40	주택	보행등 출입통제
54	행당동 100-4	주택	지붕층 파손심화등
55	금호동1가 600-1	담장	담장이격 심화등
56	금호동3가 1344-11	석축	석축이격, 사춤등 주의관찰

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
57	금호동3가 1344-79	석축	담장균열 및 식재부위 주의관찰
58	금호동3가 1344-142	석축	옹벽 하단부위등 주의 관찰
59	새석관시장 (석관동 338-18)D급	판매시설	-외부 콘크리트 및 세멘노후로 일부 박리 되고 건물이 반적으로 노후
60	숭곡시장(일반건축물) (월곡동82-231)D급	판매시설	- 외부세멘 탈락및 균열과 기둥의 일부 부식등 노후
61	성오빌라 1동 (정릉동506-159)E급	주택(공가)	-각종 부재 노후
62	성오빌라 2동 (정릉동506-159)E급	주택(공가)	-각종 부재 노후
63	일반건축물 (삼선동298)D급	주택(공가)	-건물 노후및 균열
64	일반건축물 (삼선동295-11)E급	주택(공가)	-건물 노후및 균열
65	석축 (돈암동74-258)	-	특이사항 없음

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
66	스카이아파트 1동 (정릉동 894번지) E급	주택	-콘크리트 탈락, 균열발생, 철근 노 출 및 부식, 콘크 리트 중성화 진행 - 석축 균열발생
67	스카이아파트 3동 (정릉동 894번지) E급	주택
68	스카이아파트 5동 (정릉동 894번지) E급	주택
69	스카이아파트 7동 (정릉동 894번지) D급	주택
70	대일연립1~8동 D급	주택	6동 현관 앞 하부지반 침하로 계단에 균열 발생
71	대일연립 단지내 옹벽	옹벽	옹벽 균열 보수 후 추가 균열 진행 중
72	양남시장 (양평동1가 30)	판매시설(시장)	비가림시설 노후에 따른 파손 및 잔해 추락 위험 노출
73	대신시장 (신길동 116-15)	판매시설(시장)	시설물 노후로 인한 천정 파손
74	기타시설물-김경구 (신길3동276-77)	옹벽	공중의 통행이 빈번하며 다수의 균열발생으로 옹벽손실 우려
75	기타건축물-장흥애 (신길6동 3007)	건축물	내측벽체 및 지붕 일부 처짐 발생
76	기타건축물-노슬아 (신길6동 3007)	건축물	벽체균열 및 상부 기와구조재 부식우려

연번	시설명(위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
77	한강로2가 52-4	단독주택	노후로인한 붕괴위험
78	이태원2동 260-299	절개지	공사중
79	한남동 504-1	창고	노후로인한 붕괴위험
80	용문동 39	근생	노후로인한 붕괴위험
81	갈월동 34-10 화재건물	단독주택	화재로인한 내력상실 붕괴위험
82	서부제일아파트 (후암동 123-17)	아파트	노후로인한 붕괴위험
83	서빙고동 241-53	단독주택	노후로인한 붕괴위험
84	용산동2가 1-124	담장	담장 붕괴위험
85	용문동 56-1	담장	담장 붕괴위험
86	용산동2가 1-1630	단독주택	건축물 기울임으로 붕괴위험
87	무허가 주택 1개동 (일명 벌집) (한강대로100길 3)	주거	·내부 벽체 균열 ·붕괴 우려
88	무허가 주택 1개동 (공가)(청파로49길 49)	주거	·건축물 일부 붕괴 ·목조구조물 2차 붕괴 우려
89	용문시장 (원효로19길 49)	판매시설 (시장)	옥상 적치물 방치 목조트러스 부식 전선난립

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
90	보림연립 (은평구 녹번동 81-18)	보림연립	-부동침하로 인한 외벽 및 계단실 내부벽체 균열 -동측 담장 일부 파손
91	수색아파트 (은평구 수색동 16-2)	아파트	-외벽균열 발생되고 건물노후화로 인한 파손부위 다수있음 (주출입구상부 및 일부내력벽 파손 및 노후) (바닥일부 및 지붕난간보강함)
92	녹번연립 (은평구 녹번동 19-20)	연립주택	-건축물 좌우측 외벽체에 균열발생
93	권소례, 최연호 주택 (동호로17가길 10-7)	주택	권소례 건물이 오른쪽 건물로 점차 기울고 있어 정기적인 안전점검 및 추적 관찰이 요구됨
94	장충동 공가 (장충동 193-57)	공가	공사중단 상황으로 빠른 공사의 재개가 요구됨

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
95	약수시장 (다산로 10길 12)	시장	철거 후 재건축이 바람직하나, 한시적으로 사용하고자 한다면 3층 옥상 부분의 철거와 1,2층 부분의 보수 보강이 요구됨
96	화교사옥 (청계천로 110)		화재로 타다 남은 주거 A, B구역의 빠른 철거가 요구됨.
97	공항동 25-5	주택(공가)	붕괴위험
98	목2동 석축 (목2동 131-41)	석축	석축상부 나무제거요망
99	삼원빌라 주차장 옹벽 (목2동 131-47)	주차장 옹벽 (슬라브)	블록벽돌담장 제거 필요
100	대호빌라 옹벽 (신월3동 48-2~22간)	옹벽(담장)	바닥면 우수유입 방지 및 옹벽 물구멍 설치 필요

□ 보도육교 점검내역 및 조치결과

연번	시설명(위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
1	노보텔앞보도육교	보도육교	▪시설물 노후로 인한 부식 및 누수
2	한신아파트앞 보도육교	보도육교	▪도장면 노후로 정비필요
3	석수역앞보도육교	보도육교	▪육교상판부재휨 논스립파손
4	남서울한양아파트보도육교	보도육교	▪육교 등기구 부식
5	삼성산터널	보도육교	▪터널내부 조인트 파손으로 정비필요
6	중동초교보도육교 (월드컵북로 152)	횡단보도	○부재이음부 부식 ○배수관 하단 체수로 인한 부식
7	서강초교보도육교 (독막로 113)	횡단보도	○계단과 보 접합부 고장력 볼트 1개 부식
8	응봉교앞 보도육교 (행당동 330-2)	보도육교	계단부 바닥포장 들뜸
9	우신초교 앞 보도육교 (신길동 222)	도로시설물	- 상부 탄성포장 파손 - 계단부 부식제거 및 도색
10	영등포수원지 앞 보도육교 (양평동 1)	도로시설물	- 계단부 부식제거 및 도색

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비 고
11	영등포역 횡단 보도육교 (영등포동 618)	도로시설물	-계단부 논슬립 고정 필요
12	문래 보도육교 (문래동 6가 45)	도로시설물	- 계단부 주변 청소 필요
13	양평1 보도육교 (양평동 3가 30-17)	도로시설물	- 엘리베이터 연결부(하부) 바닥철판 부식 도색
14	구북한남 삼거리 보도육교	보도용	경사로 투수콘 들뜸 현상
15	용산가족공원 보도육교	보도용	배수로 정비 필요
16	봉래초교 보도육교	보도용	전체적으로 노후화되어 강판 부식 이 심하고 전반적으로 재도장 필요하여 철거 검토
17	크라운호텔 보도육교	보도용	전반적으로 도장 필요
18	원효대교 옆 보도육교	보도용	주형상부 연석부위 부식에 의한 구멍 발생
19	남정초교앞 보도육교	보도용	상,하부 연결부 볼트 탈락 교량하부 강재부식에 의한 구멍 발생
20	단국대학교 보도육교	보도용	계단부 바닥판 마모 심함 도장 일부 탈락 계단부 머리보호장치 설치
21	남산3호터널 보도육교	보도용	난간 이음부 불량
22	녹사평 보도육교	보도용	난간 핸드레일 탈락
23	남산2호터널 보도육교	보도용	배수로 정비

연번	시설명 (위치)	주용도	지적사항	시정조치결과	비고
24	서빙고 보도육교	보도용	교면 포장면 일부 파손
25	서빙고역 보도육교	보도용	교면 포장 재포장 필요
26	충무초교앞 보도육교 (장충2가 173)	보도육교	도장손상으로 인한 거더 및 계단 녹 발생
27	상일보도육교 (상일동 428-4~428)	보도육교	계단부 논슬립 탈락
28	암사보도육교 (암사동 507-5)	보도육교	핸드레일 탈락
29	신암보도육교 (암사동 459~신암중학교)	보도육교	도장 박리
30	한영보도육교 (상일동 171)	보도육교	도장 박리
31	증미역연결 보도육교	도로횡단	배수구 막힘