배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			신동철,이두영,신인철(인)
시설명	증산배수지		시설용량			60,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,이두영,신인철(인)
시설명	불광터널배수지		시설용량			90,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			강병국,이두영,신인철(인)
시설명	독박골배수지		시설용량			4,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김기문,이두영,신인철(인)
시설명	삼우배수지		시설용량			4,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,이두영,신인철(인)
시설명	진관배수지		시설용량			20,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			신동철,이두영,신인철(인)
시설명	수색배수지		시설용량			500㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,이두영,신인철(인)
시설명	기자촌(미사용)		시설용량			500㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			신동철,이두영,신인철(인)
시설명	응암		시설용량			4,000㎥
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○			이상없음
	누 수	• 누수 발생 유무	○			“
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태	○			“
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○			“
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○			“
		• 측관 및 측관밸브의 상태	○			“
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태	○			“
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무	○			“
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○			“
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부	○			“
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부	○			“
	유량계	• 유량계의 이상유무	○			“
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태	○			“
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○			“
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○			“
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			“
		• 비상 연락망 비치 여부	○			비치
		• 근무일지 기록상태	○			이상없음
		• 근무실 청결상태	○			“
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			신동철,이두영,신인철(인)
시설명	증산(배)		시설용량			증산(배) 22.9KV/380V 300KVA
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			이상없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			〃
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			〃
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			〃
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			〃
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			〃
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			〃
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			〃
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			〃
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			〃
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			〃
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			〃
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			〃
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			〃
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			〃
		• 비상 연락망 비치 여부	○			〃
		• 근무일지 기록상태	○			〃
		• 근무실 청결상태	○			〃
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,이두영,신인철(인)
시설명	진관(배)		시설용량			진관(배) 380/220V 70KW
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			이상없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			〃
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			〃
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			〃
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			〃
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			〃
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			〃
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			〃
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			〃
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			〃
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			〃
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			〃
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			〃
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			〃
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			〃
		• 비상 연락망 비치 여부	○			〃
		• 근무일지 기록상태	○			〃
		• 근무실 청결상태	○			〃
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,이두영,신인철(인)
시설명	불광터널(배)		시설용량			불광터널(배) 22.9/6.6KV 750KVA
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			이상없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			〃
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			〃
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			〃
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			〃
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			〃
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			〃
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			〃
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			〃
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			〃
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			〃
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			〃
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			〃
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			〃
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			〃
		• 비상 연락망 비치 여부	○			〃
		• 근무일지 기록상태	○			〃
		• 근무실 청결상태	○			〃
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02		점 검 자			김찬모,오한민,이두영,신인철(인)
시설명	녹신		시설용량			녹신 380/220V 71KW
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○			이상없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○			〃
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○			〃
	환기	• 환기장치의 이상유무	○			〃
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			〃
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○			〃
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○			〃
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○			〃
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○			〃
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	○			〃
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	○			〃
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	○			〃
	배수시설	• 배수시설의 상태	○			〃
	울타리	• 울타리 등의 상태	○			〃
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태	○			〃
		• 비상 연락망 비치 여부	○			〃
		• 근무일지 기록상태	○			〃
		• 근무실 청결상태	○			〃
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014. 8. 28 ~ 9. 02				점검자			김종훈,신인철,이동열(인)
시설명	불광증압장외 24개소		형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○			이상없음
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○			〃
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○			〃
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○			〃
	커플링	• 커플링의 장착상황			○			〃
	베어링	• 베어링의 상태			○			〃
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○			〃
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○			〃
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○			〃
		• 과소수량검지기 이상유무			○			〃
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○			〃
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○			〃
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○			〃
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○			〃
	오일링	• 오일링의 작동상황			○			〃
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○			〃
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○			〃
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○			〃
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○			〃
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○			〃
특기사항