개발장비 설명서

장비명	수관감기
제품사진 (이미지)
개발자	소속	강북소방서 (미아안전센터)		계급	소방위		성명	김재순
	장비개발 관련 수상·특정 이력
내 역	제작일시				제작비			미정
제 원	반지름 : 35cm 폭 : 20cm 양쪽높이: 15cm
사용법 및 조작법	⚫펌프차 40미리 수관 적재함에 호스릴방식으로 수관 적재한다. ⚫.관창 끌어서 수관전개 및 철수시 손잡이 돌려 감는다.(호스릴 방식) ⚫.현장 활동시 이단봉 밖으로 당겨서 조작한다.
개선효과	⚫화재진압 수관전개 및 철수시 손잡이 돌려 감아서 수관전개와 철수 작업을 돕는다. ⚫소방차량 측면 적재함 한쪽면에 고정부착 전개시 이단봉 당겨서 조낙 효율성을 높인다. ⚫특히 많은 수관 전개 회수시 효율적이다.