청계천 신설 진출입로 점검결과

□ 맑은내다리 진출입로 점검결과

연 번	점검결과	현황사진
1	○ 출입통제시설, 종합안내판, 지주형표지판 미설치 → 수방시 통제시설 및 안내시설 설치 필요
2	○ 핸드레일 미설치 → 보행약자 보행보조시설 확충 필요
3	○ 난간 연장설치 필요 → 추락방지를 위한 난간 연장 설치 필요
4	○ 난간고 부족 → 난간고 기준(110cm) 보다 난간고(95cm)가 낮아 주의표지판 설치 등 보완필요
5	○ 연결부 경사 급함 → 경사로 기울기 기준(1/12)보다 급경사(1/6)로 미끄럼방지시설 설치 필요

구 분	점검결과	현황사진
6	○ 인접 등에 비해 설치 높이가 낮음 → 인접 등 높이만큼 위치 조정 필요
7	○ 난간 고정 불량 → 체결나사 풀림으로 난간 흔들림 발생
8	○ 난간 손잡이 면정리 불량 → 정리면이 거칠고 쇳조각 돌출되어 안전사고 발생 위험
9	○ 난간 기초부 거푸집 미제거 → 거푸집 제거 필요
10	○ 공사 잔재물 정리 미흡 → 작업중 발생된 잔재물 방치

구 분	점검결과	현황사진
11	○ 목재데크 고정불량 → 고정나사 망실로 흔들림 발생
12	○ 사면벽체 고사목 제거 → 경사로 설치로 발생된 고사목 제거 필요
13	○ 경사로 하부 차폐식재 필요 → 경사로 하부 구조물 노출로 미관저해
14	○ 녹지 경계 차폐식재 필요