1. 교각 점검로 및 박스 내부 진입 위치

A1 A2 1팀 2팀 G1 G2 G3 G4		점검등 현황 점검등 스위치는 거더의 시·종점에 위치하여 있음 점검등의 상태는 대체적으로 양호한 상태임
	BOX 점검동선 봉은교는 5경간 연속교로서 BOX내부로의 진입은 시·종점의 교대로 가능한 상태임. 시점(A1)교대는 높이가 5M이상으로 하부점검로가 설치된 상태임. 봉은교의 거더는 3열로 바닥판 하면에 점검로가 설치되어 있으며, 각 교각에 점검사다리가 설치되어 있음.
탄천 P2 기둥하부 : 갈수기에 침식 및 세굴 점검 기둥하부 점검동선 바닥판하면 점검동선 P1점검로 출입가능 P2점검로 출입가능 P3점검로 출입가능 P4점검로 출입가능	바닥판 하면 점검 종방향으로 3열 점검로가 설치되어있으므로, 점검로를 이용하여 바닥판 하면 점검을 실시한다. 캔틸레버부 및 거더외부의 경우 고소점검차를 이용하여 점검을 실시한다.
	교대 및 교각 기둥의 점검은 도보로 우선 점검하며, 고소점검차를 이용하여 코핑부 및 기둥상부에 대한 점검을 실시한다 P2교각기둥 하부의 경우 갈수기에 점검이 가능하며, 세굴 및 침식여부에 대한 점검이 필요하다.
	고소점검차 사용시 유의사항 시점(A1)측은 ‘강남구 도시관리공단 주차사업부’에 협조를 요청하여 고소점검차를 운영한다. 종점(A2)측은 ‘송파구 도시관리공단 주차사업부’에 협조를 요청하여 고소 점검차를 운영한다.

2. 중점유지관리 사항(1)

조 사 항 목	∙ 포장부
현황사진
	삼성동 방향 S3	종합운동장 방향 S3
손상현황	∙ 포장체수
원 인	∙ 포장 구배불량
대 책	∙ 포장컷팅

2. 중점유지관리 사항(2)

조 사 항 목	∙ 신축이음
현황사진
	A1 신축이음부	A2 신축이음부
손상현황	∙ A1 신축이음 덮개탈락, A2 후타재 망상균열, 백태
원 인	∙ A1 노후화, A2 후타재 노후화 및 우수침투
대 책	∙ 덮개재설치, 후타재 단면보수

2. 중점유지관리 사항(3)

조 사 항 목	∙ 바닥판하면 및 박스내부
현황사진
	S3 바닥판	S3_G1 박스내부
손상현황	∙ 바닥판 착색(S3), 도장 박리(S3_G1)
원 인	∙ 재포장 이전 경미한 바닥판습윤 흔적, 도장 노후화 및 시공시 국부결함
대 책	∙ 유지관찰 및 재도장

3. 중 점 점 검 사 항