승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부개정내규(안) 제안요지

1. 개정사유

승강장안전문설비 시설물 점검 이행실태 특정감사 결과(’21.11.26) 이행, 국토

교통부 “승강장안전문 유지관리 가이드라인(’20.3.23)” 마련· 배포 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검 시 1~8호선 승강장안전문 점검항목·점검주기 개선

권고 및 직제규정 개정(’21.5.10)에 따른 당연개정사항 반영으로 부서장 명칭

변경 등을 포함한 개정 사항을 시행내규에 개정·반영하고자 함.

2. 주요골자

가. 정기점검 기준표 수정 및 삭제

연번	대상별지	변경사항
1	별지 제1호 서식 - 승강장안전문설비 일일 점검(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제1호 서식” 『승강장안전문설비 7일 점검』으로 개정(변경)
2	별지 제2호 서식 - 승강장안전문설비 1개월 점검(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제2호 서식” 『승강장안전문설비 1개월 점검』으로 개정(변경)
3	별지 제3호 서식 - 승강장안전문설비 3개월 점검(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제3호 서식” 『승강장안전문설비 3개월 점검』으로 개정(변경)
4	별지 제4호 서식 - 승강장안전문설비 6개월 점검(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제4호 서식” 『승강장안전문설비 6개월 점검』으로 개정(변경)
5	별지 제5호 서식 - 승강장안전문설비 1년 점검(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제5호 서식” 『승강장안전문설비 1년 점검』으로 개정(변경)
6	별지 제6호 서식 - 승강장안전문설비 7일 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제1호 서식” 『승강장안전문설비 7일 점검』으로 개정(변경)
연번	대상별지	변경사항
7	별지 제7호 서식 - 승강장안전문설비 1개월 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제2호 서식” 『승강장안전문설비 1개월 점검』으로 개정(변경)
8	별지 제8호 서식 - 승강장안전문설비 3개월 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제3호 서식” 『승강장안전문설비 3개월 점검』으로 개정(변경)
9	별지 제9호 서식 - 승강장안전문설비 6개월 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제4호 서식” 『승강장안전문설비 6개월 점검』으로 개정(변경)
10	별지 제10호 서식 - 승강장안전문설비 1년 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제5호 서식” 『승강장안전문설비 1년 점검』으로 개정(변경)
11	별지 제11호 서식 - 승강장안전문설비 3년 점검(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선에 따른 3년 점검 삭제 및 개정 후 “별지 제5호 서식” 『승강장안전문설비 1년 점검』으로 개정(변경)
12	별지 제12호 서식 - 축전지 기록부(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제6호 서식” 『축전지 기록부』으로 개정(변경)
13	별지 제13호 서식 - 축전지 기록부(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제6호 서식” 『축전지 기록부』으로 개정(변경)
14	별지 제14호 서식 - UPS, 정류기 입출력 전압 측정 기록부(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선 및 직제규정 개정에 따라 개정 후 “별지 제7호 서식” 『UPS, 정류기 입출력 전압 측정 기록부』 으로 개정(변경)

나. 각종 서식 변경

연번	대상별표(지)	변경사항
1	별표 1 - 점검기준표(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선에 따라 개정 후 “별표 1”의 『점검기준표』로 개정(변경)
2	별표 1의2 - 점검기준표(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선에 따라 개정 후 “별표 1”의 『점검기준표』로 개정(변경)
3	별표 2 - 승강장안전문설비 안전수칙	직제규정 개정에 따라 당연개정사항 반영으로 개정 후 “별표 2”의『승강장안전문설비 안전수칙』으로 개정(변경)
연번	대상별표(지)	변경사항
4	별표 3 - 비상복구용품	센서(장애물검지센서) 단위 변경에 따라 개정 후 “별표 3”의『비상복구용품』으로 개정(변경)
5	별지 제15호 서식 - 연간 점검 계획(1,2,3,4호선)	점검항목, 점검주기 개선에 따라 개정 후 “별지 제8호 서식”의『연간 점검 계획』으로 개정(변경)
6	별지 제16호 서식 - 연간 점검 계획(5,6,7,8호선)	점검항목, 점검주기 개선에 따라 개정 후 “별지 제8호 서식”의『연간 점검 계획』으로 개정(변경)

다. 별지 서식 추가

연번	대상조항	변경사항
1	제17조(보수기록 정리) 제①항	“별지 제9호 서식”『정비의뢰서』추가

3. 참고사항

가. 제안근거

1) 기술감사처-4774(2021.11.26.)『시설물점검 이행실태 특정감사

결과 알림(기술본부)』

2) 기술계획처-5431(2021.07.09.)『기술본부 직종별 직무사규 “보고

(사고)체계” 일원화 추진』

3) 법무처-2138(2021.05.24.)『직제규정 등 개정에 따른 운용사규

당연개정 관련 검토의견 회신』

4) 승강장안전문관리단-12079(2020.12.18.)『2020년 11월 철도안전

감독관 상시점검 결과에 대한 조치계획(과제관리카드) 제출』

5) 국토교통부 철도시설안전과-864(2020.03.23.)『승강장안전문 유지

관리 가이드라인 마련·배포』

6) 본부장 방침-145(2019.07.24.)『승강장안전문(PSD) 업무시스템

통합 개선(안)』

나. 예산조치: 해당없음

다. 합    의

라. 절    차: ① 입안 → ② 협의 및 재·개정 예고 → ③ 부패영향평가 →

④ 조정 → ⑤ 사규심의 → ⑥ 확정 → ⑦ 승인 등(해당 시) →

⑧ 시행

마. 기    타： 신․구조문대비표,  붙임.

붙임 1. 승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부개정내규(안) 1부.

2. 승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝

승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부개정내규(안)

승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부를 다음과 같이 개정한다.

승강장안전문설비운용관리규정시행내규

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 서울교통공사 승강장안전문설비를 효율적으로 운용하고, 승강장안전문설비의 정상 기능 확보와 유지보수 관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 서울교통공사(이하 “공사”라 한다) 승강장안전문설비와 이에 관련된 부대설비의 유지보수와 운용관리에 대하여 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 내규에 정하는 바에 의한다.

제2장 점검 및 정비

제3조(점검 기준) ① 규정 제17조에 의한 점검의 종류에 따라 시행하여야 하며, 별표 1과 같다. 다만, 승강장안전문설비 중앙관제시스템은 관제설비점검 및 검사예규에 의한다.

② 승강장안전문사업소장(이하 “소장”이라 한다)은 필요한 경우에 7일 범위 내에서 정기점검의 실시 시기를 조정할 수 있다. 단, 3개월 이상 검사는 해당 월 이내에서 검사의 실시 시기를 조정할 수 있다.

제4조(점검방법) 점검 및 검사방법은 별도 “유지보수 절차서”에 따른다.

제5조(점검결과의 기록 및 조치) ① 규정 제17조에 의한 점검을 하였을 때에는 별지 제1호 서식부터 별지 제7호 서식까지 각각 점검결과를 기록하여야 한다. 다만, 5~8호선의 경우 승강장안전문설비 중앙관제시스템은 관제설비점검 및 검사예규에 의한다.

② 소장은 점검결과 고장 발생의 우려가 있는 장치는 예방보수 조치하여야 한다.

③ 승강장안전문설비 중앙관제시스템 유지관리 담당자는 업무수행 중 처리한 주요사항을 ERP(이하 “전용시스템”이라 한다)의 업무일지에 기록 유지(입력)하여야 하며 업무에 혼란이 발생되지 않도록 근무 교대 시 다음 각 호의 사항을 인수인계하여야 한다.

1. 계통 운영 상태

2. 설비 상태

3. 장애 발생 및 처리상태

4. 관련 분야의 작업사항 및 작업 예정사항

5. 관련 분야와의 협의 사항

6. 그 밖의 필요한 사항 등

제6조(기록보존 대상 및 기간) 기록물 보존 대상 및 기간은 기록물관리규정에 의한다.

제7조(보수작업전 협의) ① 소장은 승강장안전문설비 작업으로 열차 안전운행에 지장을 주거나, 우려가 있을 때에는 관련 부서와 협의하여야 한다.

② 소장은 협의한 관련 부서에 작업일정 및 작업사항을 통보하여 작업시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

제8조(보수작업의 계획시행) 주요 보수작업은 다음 각 호에 해당하는 경우 계획에 따라 시행하여야 한다.

1. 열차 안전운행에 지장을 초래할 우려가 있다고 판단될 때

2. 승강장안전문설비의 점검결과 상례보수를 벗어난 중보수에 해당하는 작업이 요구될 때

제9조(보수작업 안전수칙) ① 상례보수는 열차 운행에 지장이 없는 범위 내에서 점검자가 발견 즉시 처리함을 원칙으로 한다.

② 운행 중인 열차에 지장을 주거나, 우려가 있을 때에는 관련부서에 통보 후 응급 조치를 하여야 한다.

③ 보수작업 시 지켜야 할 승강장안전문설비 안전수칙은 별표 2와 같다.

제10조(보수작업의 시행방법) 소장은 보수작업을 시행할 경우 책임자를 지정하고, 안전수칙을 준수하여 시행하여야 한다.

1. 작업 전 대상설비를 정확히 파악하여 돌발사고가 일어나지 않도록 작업 목적·순서·방법 등을 교육하여 숙지토록 하고 필요한 계측기와 자재를 준비하여 작업에 임하여야 한다.

2. 모든 선로측 보수작업은 영업종료 후 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 열차 운행에 중대한 지장을 줄 수 있는 특별한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 작업 전·종료 시에는 제1관제센터장, 제2관제센터장과 역장에게 작업사항을 통보하여야 한다.

제11조(열차 운행 중 보수작업) ① 소장은 열차 운행 중 긴급한 보수작업 시에는 제1관제센터장, 제2관제센터장의 승인을 받아 시행하여야 하며, 작업사항을 제1관제센터장, 제2관제센터장 및 역장에게 통보하여야 한다. 단, 5~8호선의 경우 작업 전 제2관제센터장의 승인을 받아 바이패스 설정 후 작업을 시행하여야 한다.

② 소장은 제1항의 보수작업 시에는 해당 역장에게 승강장 안전요원 지원요청을 하여야 한다.

③ 제2항을 요청받은 역장은 승강장에 안전요원을 배치하여야 한다. 단, 1~4호선의 경우에는 승강장 안전관리 요원이 승객안전 업무를 수행할 수 있다.

제12조(유지관리 시행계획의 수립) 규정 제24조의 연간 유지관리 시행계획은 별지 제8호 서식에 따라 작성하되 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 유지관리 종별과 대상시스템 및 시설량

2. 유지관리 계획량 및 기간

3. 그 밖의 필요한 사항

제13조(유리관리 시행계획 선정기준) 설비의 점검, 보수, 교체, 개량 선정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 점검: 승강장안전문설비운용관리규정 및 시행내규 검사표 및 주기

2. 보수: 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장발생 우려가 있다고 소장이 판단될 때

3. 교체: 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장발생 우려가 있다고 소장이 판단될 때, 보수 시 경제적 수리한계 초과 시, 부품 단종 등으로 보수불가 시, 설비의 노후 및 고장 등으로 계속 사용이 부적합하다고 판단될 경우

4. 개량: 내구연한 도래 시 자체계획 및 외부전문가 종합안전진단 시행 결과에 따름, 설비의 노후 및 고장 등으로 계속 사용이 부적합하다고 판단(사장)될 경우

제14조(청소관리) 소장은 승강장안전문설비를 항상 청결하게 유지관리하여야 한다.

제15조(하자관리) ① 소장은 설비의 하자사항 관리를 공사 계약관련 규정에 따라 연 2회 이상 정기적으로 실시하여야 하며, 하자관리의 요령은 각 호에 따른다.

1. 검사시기: 매년 2회(상반기, 하반기)

2. 검사방법: 시설물 관리 책임부서에서 검사 분야별·하자 기간별 목록을 작성하여 검사한다.

3. 하자검사를 실시할 때에는 검사담당자를 지정·실시하여야 한다.

4. 하자검사 결과는 전용시스템 내 하자관리대장에 기록하여야 한다.

5. 하자담보책임기간의 최종검사(만료검사)는 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 실시하여야 한다.

② 소장은 하자검사 후 전용시스템 내 하자검사조서를 작성하여야 한다.

③ 소장은 하자검사 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제16조(보수자재) ① 소장은 승강장안전문설비 유지관리에 필요한 예비품에 대하여 항상 정상 기능을 발휘하도록 관리하여야 한다.

② 소장은 승강장안전문설비 주요 부품에 대하여 확보가 필요한 경우에는 물품수급 관리계획에 반영하여 구매할 수 있다.

제17조(보수기록 정리) ① 예비품 교체에 따른 중정비 입고 시에는 “별지 제9호 서식”을 작성하여 소장에게 제출한다.

② 정비기록은 고장종별·부품사용 현황파악·장비별 이력내역 정리 및 기능 보완 등의 자료로 활용할 수 있도록 상세히 기록하여야 한다.

③ 소장은 입고된 각종 장비의 수리 완료 후 정비기록을 유지하여 필요 시 부품 수급 등의 기초자료로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

제18조(비상복구용품 관리) 비상복구용품은 별표 3과 같으며, 소장은 항상 사용 가능토록 관리하여야 한다.

제19조(계측기 관리) 소장은 계측기류의 양·부를 검사하여 정정하거나 교정표를 첨부하여야 한다. 시행주기는 소장이 정한다.

제20조(현황 관리) 소장은 해당 시설물의 장치별 수량 및 사용 상태 등을 정확히 파악하여 효율적인 관리가 될 수 있게 하여야 하며, 시스템의 신설·이설·증설·개량이 있을 때에는 장치별 수량·사유 등을 파악하여 수정하고 관리하여야 한다.

제3장 장치별 정비기준

제1절 통칙

제21조(승강장안전문 제어범위) 승강장안전문설비의 승강장안전문 자동 제어범위는 다음 각 호와 같아야 한다.

1. 1·3·4호선은 정위치정차 지점으로부터 ±400[㎜] 이내이어야 한다.

2. 2호선은 정위치정차 지점으로부터 ±600[㎜] 이내이어야 한다.

3. 5,6,7,8호선은 정위치정차 지점으로부터 ±650[㎜] 이내이어야 한다.

제22조(바이패스 기능 유지) ① 승무원조작반에서 바이패스를 설정 시 기능 유지 시간은 30초를 원칙으로 한다.

② 종합제어반·승강장조작반에서 바이패스를 설정하였을 때에는 해제하기 전까지 기능이 유지되어야 한다.

제2절 승강장안전문 및 안전보호벽

제23조(구조체) 승강장안전문설비 구조체의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. 육안 확인 시 전체적인 외관상태(균열 및 뒤틀림, 도장상태)가 양호할 것

2. 승강장안전문 가이드레일 부분 발판 및 선로측 유니트(Unit)간 연결부 고정 상태가 견고할 것

제24조(승강장안전문) 승강장안전문의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. 승강장안전문 열림/닫힘 시간은 4.5초 이내로 한다.

2. 승강장안전문은 정전 등으로 축전지 저전압 시 개방상태를 유지하여야 한다.

제25조(비상문) 비상문의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. 개폐 작동에 걸림 현상이 없고, “비상탈출용 가로막대”(패닉바)에 의한 수동 열림이 양호할 것

2. 비상문 개방 시 종합제어반 경보음, 경보표시가 양호할 것

제3절 구동부

제26조(구동모터) 구동모터의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. 모터 작동 시 이상 소음 및 진동이 없고, 모터를 고정하는 볼트와 너트의 조임 상태가 견고할 것

2. 정/역회전시 작동상태에 이상이 없고, 모터의 회전력이 벨트 또는 스크류에 정상적으로 전달될 것

제27조(개별제어반) 개별제어반의 유지는 다음에 의한다.

1. 외관 손상 및 램프 상태·스위치 조작 등 자체 제어기능 및 연동작동에 이상이 없을 것

제4절 전원장치

제28조(전원절체기) 전원절체기는 절체 작동이 신속하고 확실하여야 한다.

제29조(접지저항) 탄소 접지저항은 5[Ω] 이하를 유지하여야 한다.

제30조(절연저항) 전원공급실 절연저항은 다음 각 호에 정한 값 이상으로 유지하여야 하며, 500[v] 이상의 절연저항측정기를 사용하여야 한다.

1. 정류기, DC-DC 컨버터: 도체부분과 외함 사이 5[㏁]

2. UPS : 도체부분과 외함 사이 5[㏁]

제31조(UPS 및 정류기) UPS 및 정류기의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. UPS 입력 전압: 380[V]±10%

2. UPS 출력 전압: AC 220[V]±2% 또는 380[V]±2%

3. 정류기 입력전압: AC 380[V]±10%

4. 정류기 출력전압: DC 51 ~ 54[V]

5. 부하를 연결한 상태에서 맥류 측정값이 3%를 초과하지 않아야 한다.

제32조(축전지) 축전지의 유지는 다음 각 호에 의한다.

1. 축전지는 충전상태를 유지하고, 필요시 균등충전을 하여야 한다.

2. 축전지의 셀당 전압은 균등하게 유지하고, 온도에 유의하여 과열되지 않도록 하여야 한다.

3. 증류수 보충이 필요한 축전지는 증류수를 보충하여 지정된 범위를 유지하고, 불순물을 혼입시켜서는 아니 된다.

4. 축전지관리장치(BMS)는 항상 정상 기능을 유지되도록 관리하여야 한다.

5. 축전지는 입력전원이 차단된 상태에서 승강장안전문을 30분 동안 10회 이상 개폐 작동이 가능하여야 한다.

부      칙

(시행일) 이 규정은 공사의 설립등기일로부터 시행한다.

부      칙(’22.  .  .)

제1조(시행일) 이 내규는      년     월    일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 내규 개정 이전에 이미 시행된 사항은 이 내규에 의해 시행된 것으로 본다.

[별표 1]

점 검 기 준 표 (제3조관련)

설비명	점검항목	점 검 주 기					비 고
		7D	1M	3M	6M	1Y
종합 제어반	○ 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보 확인	○
	○ 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 알람표시장치 기능 확인(설정 위치별) - 전원 및 인터폰 통화상태(승강장조작반,승무원조작반,선로 출입문제어장치) 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
경보 제어반	○ 경보제어반 표시상태 확인(1~4호선)	○
	○ 경보제어반 정상작동 여부(해당 역사) - 경보제어반 작동상태 확인 - 조작부 기능 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
승강장 조작반	○ 승강장조작반 전체 열림·닫힘 표시상태 확인 - 승강장조작반 표시상태 확인 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소			○
승무원 안내장치 및 CCTV	○ 승무원안내장치 및 CCTV, 전광판 정상작동 여부 - 표출정보 현시상태 확인 - 정보의 정확성 확인 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소 ※ CCTV: 1~4호선 민자PSD 24역 해당		○
승무원 조작반	○ 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소			○
개별 제어반	○ 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소				○
지상RF 장치 및 제어장치	○ 지상RF장치 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 각종 표시정보 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
	○ 주(보조)제어반(TIP) 작동상태 확인(1~4호선) - 전원 및 작동상태 확인 - 정위치검지제어장치 통신상태 확인 - 열차 출입문검지 제어장치 통신상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
센서부	○ 센서 고정상태, 작동상태 및 청소상태 - 장애물검지센서(더미부 포함, 운용기록 확인) - 정위치정차검지센서(진입, 진출 포함) - 열차출입문검지센서 - 레이저거리측정장치		○
	○ 열림/닫힘 확인센서 작동상태			○
구동부	○ 구동부 작동상태 및 고정상태 확인 - 행거롤러, 링크조립체 마모 및 고정상태 - 밸트/스크류 작동상태 - 잠금장치(전자정) 작동상태 - 개폐표시등 및 스피커 작동상태 - 구동모터 작동상태 - 전/후면 해지장치(수동개폐키 포함) 작동상태			○
	○ 구동부 내부 청소			○
	○ 승강장측 헤더박스 고정상태 확인				○
도어부	○ 승강장안전문 롤러, 가이드 슈 마모, 가이드레일 체결상태 확인		○
	○ 가동문 정상 개폐상태 확인 - 가동문 간섭 여부			○
	○ 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인 - 비상문 수동개방 및 패닉디바이스, 도어클로저 작동상태 확인 - 승무원출입문 수동개방 및 도어락(DOOR-LOCK), 도어 클로저 작동상태 확인 - 선로출입문 EM-LOCK 잠금상태 확인			○
	○ 도어턱 변형상태 확인				○
	○ 창호 깨짐 및 외관상태 확인			○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
골조부	○ 구조체 상태 확인 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태 - 선로측 거더판넬 상태					○
UPS 및 정류기	○ UPS 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 정류기 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 소공간 자동소화장치 작동상태 점검 - 가스압력 지시상태 확인 - 전원표시 현시상태 확인		○
	○ ATS 작동상태 및 1,2계 절체시험(수동) - 자동절체기능 정상 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)			○
	○ UPS 입,출력 전압측정(해당 역사)				○
	○ 정류기 입,출력 전압측정(해당 역사)				○
	○ 절연저항 측정					○
	○ 접지저항 측정					○
	○ 정류기 맥류 상태 측정(5~8호선)					○
축전지	○ 축전지 상태 확인 - 축전지 외관상태 점검 (전조별 극판, 전조균열, 파손, 연결단자 부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등) - BMS 작동상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
축전지	○ 축전지 작동시험 - 승강장안전문 30분 동안 10회 개폐 작동 시험 - 축전지 방전전압 측정					○
	○ 축전지 단자전압 측정				○
	○ 축전지 내부저항 측정(리튬-이온 제외)				○
	○ 부동 충전전압 및 전해액 액위 적정 여부				○
	○ 축전지 균등충전				○
IPMS 및 유지보수 전산기	○ 유지보수전산기 작동상태			○
	○ 장애물검지센서 모니터링시스템 전산기 작동상태(1~4호선)			○
	○ 청결상태 확인 및 필터 청소			○
	○ 전산기(모니터 포함) 작동상태(5~8호선)			○

[별표 2]

승강장안전문설비 안전수칙(제9조관련)

1. 작업의 목적과 작업사항(장소, 작업내용, 작업순서, 방법 등)을 충분히 숙지하고 작업에 임한다.

2. 작업공구 및 필요 계측기, 소요자재 등을 사전 확보하여 작업에 임한다.

3. 작업 시 작업용 안전보호구는 반드시 착용한다.

4. 열차운행 중 승강장 작업시는 열차 안전운행 및 승객 안전을 위하여 방호 조치를 취하여야 한다.(안전요원 배치, 안전띠, 표지판 등)

5. 선로측 작업은 열차운행 종료 후 시행하며, 열차 운행을 위해 부득이 작업을 시행할 경우 제1관제센터, 제2관제센터로부터 작업 승인 받은 다음 작업을 시행한다.

6. 선로측 작업은 2인 이상으로 조를 이뤄 작업하며, 열차 감시자를 배치해 열차가 직전 역사를 출발했을 경우 작업을 중지하고, 열차가 작업 역사를 완전히 통과한 다음 작업을 재개한다.

7. 열차 운행종료 후 선로작업은 제1관제센터장, 제2관제센터장의 승인을 득한 다음 작업을 시행하며, 작업 전 전차선 단전, 특수차 및 임시열차 운행여부를 확인 후 작업에 임한다.

8. 열차 운행종료 후 선로측에서 시행하는 청소용역 등 외주 작업 시 경광등을 승강장 양끝 100M 밖(4개소)에 설치하고 작업한다.

9. 작업 중 음주, 흡연, 잡담, 휴대폰 사용, 장난 등을 삼가며 작업에 집중한다.

10. 위험 잔재요소는 발견 즉시 제거한다.

11. 사다리 또는 발판을 이용한 작업 시는 낙상, 추락, 미끄러짐 사고방지를 위해 2인 이상으로 조를 이뤄 작업한다.

12. 작업 시 감전, 찰과상 등 사고예방을 위해 장갑(고무, 면등) 착용 후 작업한다.

13. 부품 및 부속 교체 시는 반드시 전원을 차단 후 시행한다.

14. UPS실 등 밀폐된 공간에서 작업을 시행할 경우에는 2인이 조를 이뤄 시행하며, 축전지 비중점검 및 증류수 보충 작업 시 안전보호구를 착용하고 작업한다.

15. 전차선 근접 작업시는 2m 이상의 안전거리를 유지하여야 하며, 단전 후 작업시 접지걸이를 체결하고 작업에 임한다.

16. 휘발성이 강한 세척제를 사용할 때에는 화재발생 요인을 사전에 제거한다.

17. 연단 및 승강장 종단에서 작업 시 승강장 추락·전도 등 안전 사고에 유의한다.

18. 중량물 작업(도어 교체작업 등) 시 충분한 운반인원 확보 후 작업하며, 작업 중 끼임, 눌림, 근골격계 질환 등 안전사고에 주의한다.

19. 상황발생 시 비상대응조직 업무지침의 “서울교통공사 상황보고 체계도”에 따라 신속히 보고한다.

20. 선로출입문, 승무원출입문, 비상문을 출입할 경우에는 선로측 작업으로 간주하여 선로측 작업 절차에 따라 작업을 시행하고 열차풍에 유의하고 점검 후 잠김상태를 확인한다.

21. 작업 종료 후 작동상태를 재확인하고 열차 운행에 지장을 초래할 물건을 선로측에 방치하지 않는다.

22. 공구 및 계측기는 작업을 목적으로 하는 용도 외 사용을 금하며 사용 후에는 잘 손질하여 지정된 위치에 보관한다.

[별표 3]

비상복구용품(제18조관련)

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
센 서	장애물검지센서	EA	2
DCU	개별제어반용	EA	2
구동모터	승강장안전문 용	EA	2
잠금장치	승강장안전문 용	EA	2

[별지 제1호 서식]

승강장안전문설비 7일 점검(제5조관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
종합 제어반	· 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보 현시 및 경보확인
경보 제어반	· 경보제어반 표시상태 확인(1~4호선)
승강장 조작반	· 승강장조작반 전체 열림·닫힘 표시상태 확인 - 승강장조작반 표시상태 확인 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인 - 청결상태 확인 및 청소
UPS 및 정류기	· UPS 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각 종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소
	· 정류기 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각 종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제2호 서식]

승강장안전문설비 1개월 점검(제5조관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
승무원 안내장치 및 CCTV	· 승무원안내장치 및 CCTV, 전광판 정상작동 여부 - 표출정보 현시상태 확인 - 정보의 정확성 확인 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소 ※ CCTV: 1~4호선 민자 PSD 24역 해당
센서부	· 센서 고정상태, 작동상태 및 청소상태 - 장애물검지센서(더미부 포함, 운용기록 확인) - 정위치정차검지센서(진입, 진출 포함) - 열차출입문검지센서 - 레이저거리측정장치
도어부	· 승강장안전문 롤러, 가이드 슈 마모, 가이드레일 체결 상태 확인
UPS 및 정류기	· 소공간 자동소화장치 작동상태 점검 - 가스압력 지시상태 확인 - 전원표시 현시상태 확인
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제3호 서식]

승강장안전문설비 3개월 점검(제5조관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
종합 제어반	· 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 알람표시장치 기능 확인(설정 위치별) - 전원 및 인터폰 통화상태(승강장조작반, 승무원조작반, 선로 출입문 제어장치) 확인 - 청결상태 확인 및 청소
경보 제어반	· 경보제어반 정상작동 여부(해당 역사) - 경보제어반 작동상태 확인 - 조작부 기능 확인 - 청결상태 확인 및 청소
승강장 조작반	· 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
승무원 조작반	· 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
지상RF장치 및 제어장치	· 지상RF장치 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 각종 표시정보 확인 - 청결상태 확인 및 청소
	· 주(보조)제어반(TIP) 작동상태 확인(1~4호선) - 전원 및 작동상태 확인 - 정위치검지제어장치 통신상태 확인 - 열차 출입문검지 제어장치 통신상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소
센서부	· 열림/닫힘 확인센서 작동상태
구동부	· 구동부 작동상태 및 고정상태 확인 - 행거롤러, 링크조립체 마모 및 고정상태 - 밸트/스크류 작동상태 - 잠금장치(전자정) 작동상태 - 개폐표시등 및 스피커 작동상태 - 구동모터 작동상태 - 전/후면 해지장치(수동개폐키 포함) 작동상태
	· 구동부 내부 청소
도어부	· 가동문 정상 개폐상태 확인 - 가동문 간섭 여부
	· 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인 - 비상문 수동개방 및 패닉디바이스, 도어클로저 작동상태 확인 - 승무원출입문 수동개방 및 도어락(Door-Lock), 도어클로저 작동상태 확인 - 선로출입문 EM-Lock 잠금상태 확인
	· 창호 깨짐 및 외관상태 확인

설비명	점 검 항 목	점 검 결 과				점검자
		상선	하선	중선
				상선	하선
UPS 및 정류기	· ATS 작동상태 및 1,2계 절체 시험(수동) - 자동절체기능 정상 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)
축전지	· 축전지 상태 확인 - 축전지 외관상태 점검(전조별 극판, 전조균열, 파손, 연결 단자 부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등) - BMS 작동상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소
IPMS 및 유지보수전산기	· 유지보수전산기 작동상태
	· 장애물검지센서 모니터링시스템 전산기 작동상태(1~4호선)
	· 청결상태 확인 및 필터 청소
	· 전산기(모니터 포함) 작동상태(5~8호선)
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제4호 서식]

승강장안전문설비 6개월 점검(제5조관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
개별 제어반	· 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
구동부	· 승강장측 헤더박스 고정상태 확인
도어부	· 도어턱 변형상태 확인
	· 청결상태 확인 및 청소
UPS 및 정류기	· UPS 입·출력 전압측정(해당 역사)
	· 정류기 입·출력 전압측정(해당 역사)
축전지	· 축전지 단자접압 측정	별지 제6호 서식 기록
	· 축전지 내부저항 측정(리튬-이온 제외)
	· 부동 충전전압 및 전해액 액위 적정 여부
	· 축전지 균등충전
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제5호 서식]

승강장안전문설비 1년 점검(제5조관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
골조부	· 구조체 상태 확인 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태 - 선로측 거더판넬 상태
UPS 및 정류기	· 절연저항 측정	아래 표에 측정치 기록
	· 접지저항 측정	측정치 기록
	· 정류기 맥류 상태 측정(5~8호선)	별지 제7호 서식 기록
축전지	· 축전지 작동시험 - 승강장안전문 30분 동안 10회 개폐작동 시험 - 축전지 방전전압 측정	별지 제6호 서식 기록

□ 절연저항 측정

항목 개소	도체-외함(UPS)	도체- 외함(정류기)	비 고

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제6호 서식]

축전지 기록부(제5조관련)

검사기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 방전시 부하전류 : A 점검역사 : 상/하선 : 검사방법 : - 셀별전압은 입력전원 차단 후 측정(6개월) - 방전전압은 입력전원 차단 · 승강장안전문 30분동안 및 10회 개폐 작동 후 측정(1년) 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									결재	담당		부관리소장			관리소장
CELL 번호	표면 온도 (℃)	내부 저항 (Ω)	셀별 전압	방전 전압	CELL 번호	표면온도 (℃)	내부저항 (Ω)	셀별전압	방전 전압	CELL 번호	표면 온도 (℃)		내부 저항 (Ω)	셀별 전압		방전 전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					∼
30					63					∼
31					64					∼
32					65					∼
33					66					271

❒ 정비 및 조치사항

축전지(CELL)	조 치 내 역	기 타

[별지 제7호 서식]

UPS, 정류기 입출력 전압 측정 기록부(제5조관련)

검사기간(일자): 점검역사: 검사방법: 입, 출력 전원 단자반에서 전류전압계 사용 측정				결재		담당		부관리소장		관리소장
UPS 입출력 전압 측정 기록부
입력 전압			출력 전압						비 고
R-S	S-T	T-R	R-S		S-T		T-R

정류기 입출력 전압 측정 기록부
정류기 번호	입 력	출 력		비 고
	입력 전압	출력 전압	맥류측정 (양,부)

※ 정류기 번호(상선일 경우) : 상부부터 상선 1번, 상선 2번 ···

[별지 제8호 서식]

연간 점검 계획(제12조관련)

점검 주기	설비명	시설량		년 간 점검량	월 별 점 검 계 획
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7일 점검	종합제어반	대
	경보제어반	대
	승강장조작반	대
	UPS 및 정류기	대
1개월 점검	승무원안내장치 및 CCTV	대
	센서부	대
	도어부	대
	UPS 및 정류기	대
3개월 점검	종합제어반	대
	경보제어반	대
	승강장조작반	대
	승무원조작반	대
	지상RF장치 및 제어장치	대
	센서부	대
	구동부	대
	도어부	대
	UPS 및 정류기	대
	축전지	대
	IPMS 및 유지보수전산기	대
6개월 점 검	개별제어반	대
	구동부	대
	도어부	대
	축전지	대
1년 점검	골조부	대
	UPS 및 정류기	대
	축전지	대

[별지 제9호 서식]

정비 의뢰서(제17조관련)

									결재		담당			부관리소장			관리소장
순번	요청일시	요청소속	시설구분	장비명	호선	설치역명	장비번호	물품 코드		물품명		물품 규격	Ser_No		정비 소속	팀		장애내용

승강장안전문설비운용관리규정시행내규 전부개정내규(안) 신·구조문대비표

현  행

개  정(안)

비 고

제3조(점검 기준) ① 규정 제13조에 의한 점검의 종류에 따라 시행하여야

하며 별표 1 및 별표 1의2와 같다. 다만, 승강장안전문설비 중앙관제

시스템은 관제업무처리내규에 의한다.

② 승강장안전문관리단장(이하 “단장”이라 한다)은 필요한 경우에 7일

범위 내에서 정기점검의 실시 시기를 조정할 수 있다. 단, 3개월 이상

검사는 해당 월 이내에서 검사의 실시 시기를 조정할 수 있다.

제3조(점검 기준) ① 규정 제17조에 의한 점검의 종류에 따라 시행하여야

하며 별표 1과 같다. 다만, 승강장안전문설비 중앙관제시스템은 관제

설비점검 및 검사예규에 의한다.

② 승강장안전문사업소장(이하 “소장”이라 한다)은 필요한 경우에 7일

범위 내에서 정기점검의 실시 시기를 조정할 수 있다. 단, 3개월 이상 검사는 해당 월 이내에서 검사의 실시 시기를 조정할 수 있다.

○ 1~8호선 승강장안

전문 점검항목 및 점검

주기 표준화에 따른

별표1 점검기준표

개정(변경)

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행]

제5조(점검결과의 기록 및 조치) ① 규정 제13조에 의한 점검을 하였을

때에는 별지 제1호서식부터 별지 제14호서식까지 각각 점검결과를

기록하여야 한다. 다만, 5~8호선의 경우 승강장안전문설비 중앙관제

시스템은 관제업무처리내규에 의한다.

② 단장은 점검결과 고장 발생의 우려가 있는 장치는 예방보수 조치하

여야 한다.

③ 승강장안전문설비 중앙관제시스템 유지관리 담당자는 업무수행 중

처리한 주요 사항을 ERP/UTIMS(이하 “전용시스템”이라 한다.)의

업무일지에 기록 유지(입력)하여야 하며 업무에 혼란이 발생되지 않

도록 근무 교대 시 다음 각 호의 사항을 인수인계하여야 한다.

1. ~ 6. (생  략)

제5조(점검결과의 기록 및 조치) ① 규정 제17조에 의한 점검을 하였을

때에는 별지 제1호서식부터 별지 제7호서식까지 각각 점검결과를 기록

하여야 한다. 다만, 5~8호선의 경우 승강장안전문설비 중앙관제시스템은

관제설비점검 및 검사예규에 의한다.

② 소장은 점검결과 고장 발생의 우려가 있는 장치는 예방보수 조치하

여야 한다.

③ 승강장안전문설비 중앙관제시스템 유지관리 담당자는 업무수행 중

처리한 주요 사항을 ERP(이하 “전용시스템”이라 한다.)의 업무일지에

기록 유지(입력)하여야 하며 업무에 혼란이 발생되지 않도록 근무

교대 시 다음 각 호의 사항을 인수인계하여야 한다.

1. ~ 6. (현행과 같음)

○ 1~8호선 승강장안

전문 점검항목 및 점검

주기 표준화에 따른

별지 제1호 ~ 7호서식 점검기준표 개정(변경)

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행]

○ 승강장안전문(PSD)

업무시스템 통합개선에

따른 UTIMS 용어 삭제

[승강장안전문관리단

-7225(2019.7.24.)]

제7조(보수작업전 협의) ① 단장은 승강장안전문설비 작업으로 열차

안전운행에 지장을 주거나, 우려가 있을 때에는 관련 부서와 협의

하여야 한다.

② 단장은 협의한 관련 부서에 작업일정 및 작업사항을 통보하여

작업시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

제7조(보수작업전 협의) ① 소장은 승강장안전문설비 작업으로 열차

안전운행에 지장을 주거나, 우려가 있을 때에는 관련 부서와 협의

하여야 한다.

② 소장은 협의한 관련 부서에 작업일정 및 작업사항을 통보하여

작업시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행]

제10조(보수작업의 시행방법) 단장은 보수작업을 시행할 경우 책임자를

지정하고, 안전수칙을 준수하여 시행하여야 한다.

1. ~ 2. (생  략)

3. 작업 전·종료 시에는 종합관제센터장과 역장에게 작업사항을 통보

하여야 한다.

제10조(보수작업의 시행방법) 소장은 보수작업을 시행할 경우 책임자를

지정하고, 안전수칙을 준수하여 시행하여야 한다.

1. ~ 2.  (현행과 같음)

3. 작업 전·종료 시에는 제1관제센터장, 제2관제센터장 및 역장에게

작업사항을 통보하여야 한다.

제11조(열차 운행 중 보수작업) ① 단장은 열차 운행 중 긴급한 보수작업

시에는 종합관제센터장의 승인을 받아 시행하여야 하며, 작업사항을

종합관제센터장 및 역장에게 통보하여야 한다. 단, 5~8호선의 경우 작업

전 종합관제센터장의 승인을 받아 바이패스 설정 후 작업을 시행하여야

한다.

② 단장은 제1항의 보수작업 시에는 해당 역장에게 승강장 안전요원

지원요청을 하여야 한다.

③ (생  략)

제11조(열차 운행 중 보수작업) ① 소장은 열차 운행 중 긴급한 보수작업

시에는 제1관제센터장, 제2관제센터장의 승인을 받아 시행하여야 하며,

작업사항을 제1관제센터장, 제2관제센터장 및 역장에게 통보하여야

한다. 단, 5~8호선의 경우 작업 전 제2관제센터장의 승인을 받아 바이

패스 설정 후 작업을 시행하여야 한다.

② 소장은 제1항의 보수작업 시에는 해당 역장에게 승강장 안전요원

지원요청을 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

제12조(유지관리 이행계획의 수립) 규정 제20조의 연간 유지관리 이행

계획은 별지 제15호 및 제16호서식에 따라 작성하되 다음 각 호의 사항을

포함하여야 한다.

1. ~ 3. (생  략)

제12조(유지관리 시행계획의 수립) 규정 제24조의 연간 유지관리 시행

계획은 별지 제8호 서식에 따라 작성하되 다음 각 호의 사항을 포함하

여야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

○ 철도안전관리체계

기술기준(시행 ‘19.1.10.)

12.4 “유지관리 시행

계획” 및 공사 철도

안전관리체계(‘19.12.27)

12.4 “유지관리 시행

계획”에 따른 용어 수정

제13조(유지관리 이행계획 선정기준) 설비의 점검, 보수, 교체, 개량 선정

기준은 다음 각 호와 같다.

1. (생  략)

2. 보수 : 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장 발생 우려가

있다고 단장이 판단될 때

3. 교체 : 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장 발생 우려가

있다고 단장이 판단될 때, 보수 시 경제적 수리 한계 초과 시, 부품

단종 등으로 보수불가 시, 설비의 노후 및 고장 등으로 계속 사용이

부적합하다고 판단될 경우

4. (생  략)

제13조(유지관리 시행계획 선정기준) 설비의 점검, 보수, 교체, 개량 선정

기준은 다음 각 호와 같다.

1. (현행과 같음)

2. 보수 : 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장 발생 우려가

있다고 소장이 판단될 때

3. 교체 : 점검결과(검사표) 검사기준 미달 시, 고장 또는 고장 발생 우려가

있다고 소장이 판단될 때, 보수 시 경제적 수리 한계 초과 시, 부품

단종 등으로 보수불가 시, 설비의 노후 및 고장 등으로 계속 사용이

부적합하다고 판단될 경우

4. (현행과 같음)

○ 철도안전관리체계

기술기준(시행 ‘19.1.10.)

12.4 “유지관리 시행

계획” 및 공사 철도

안전관리체계(‘19.12.27)

12.4 “유지관리 시행

계획”에 따른 용어 수정

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행]

제14조(청소관리) 단장은 승강장안전문설비를 항상 청결하게 유지관리

하여야 하며, 청소는 청결상태를 감안하여 탄력적으로 적용할 수 있다.

제14조(청소관리) 소장은 승강장안전문설비를 항상 청결하게 유지관리

하여야 한다.

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행]

제15조(하자관리) ① 단장은 설비의 하자사항 관리를 공사 계약관련 규정에

따라 연 2회 이상 정기적으로 실시하여야 하며, 하자관리의 요령은 각

호에 따른다.

1. ~ 5. (생  략)

② 단장은 하자검사 후 전용시스템 내 하자검사조서를 작성하여야 한다.

③ 단장은 하자검사 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제15조(하자관리) ① 소장은 설비의 하자사항 관리를 공사 계약관련 규정에

따라 연 2회 이상 정기적으로 실시하여야 하며, 하자관리의 요령은 각

호에 따른다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 소장은 하자검사 후 전용시스템 내 하자검사조서를 작성하여야 한다.

③ 소장은 하자검사 결과를 사장에게 보고하여야 한다.

제16조(보수자재) ① 단장은 승강장안전문설비 유지관리에 필요한 예비

품에 대하여 항상 정상 기능을 발휘하도록 관리하여야 한다.

② 단장은 승강장안전문설비 주요 부품에 대하여 확보가 필요할 경우

에는 물품수급관리계획에 반영하여 구매할 수 있다.

제16조(보수자재) ① 소장은 승강장안전문설비 유지관리에 필요한 예비

품에 대하여 항상 정상 기능을 발휘하도록 관리하여야 한다.

② 소장은 승강장안전문설비 주요 부품에 대하여 확보가 필요할 경우

에는 물품수급관리계획에 반영하여 구매할 수 있다.

제17조(보수기록 정리) ① 예비품 교체에 따른 중정비 입고 시에는 정비

의뢰서를 승강장안전문관리단장에게 제출한다.

② (생  략)

③ 승강장안전문관리단장은 입고된 각종 장비의 수리 완료 후 정비 기록을

유지하여 필요시 부품 수급 등의 기초자료로 활용할 수 있도록 하여야

한다.

제17조(보수기록 정리) ① 예비품 교체에 따른 중정비 입고 시에는 “별지

제9호 서식”을 작성하여 소장에게 제출한다.

② (현행과 같음)

③ 소장은 입고된 각종 장비의 수리 완료 후 정비 기록을 유지하여 필

요시 부품 수급 등의 기초자료로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행

제18조(비상복구용품 관리) 비상복구용품은 별표 3과 같으며, 단장은

항상 사용 가능토록 관리하여야 한다.

제18조(비상복구용품 관리) 비상복구용품은 별표 3과 같으며, 소장은

항상 사용 가능토록 관리하여야 한다.

제19조(계측기 관리) 단장은 계측기류의 양·부를 검사하여 정정하거나

교정표를 첨부하여야 한다. 시행주기는 단장이 정한다.

제19조(계측기 관리) 소장은 계측기류의 양·부를 검사하여 정정하거나

교정표를 첨부하여야 한다. 시행주기는 소장이 정한다.

제20조(현황 관리) 단장은 해당 시설물의 장치별 수량 및 사용 상태 등을

정확히 파악하여 효율적인 관리가 될 수 있게 하여야 하며, 시스템의

신설·이설·증설·개량이 있을 때에는 장치별 수량·사유 등을 파악하여

수정하고 관리하여야 한다.

제20조(현황 관리) 소장은 해당 시설물의 장치별 수량 및 사용 상태 등을

정확히 파악하여 효율적인 관리가 될 수 있게 하여야 하며, 시스템의

신설·이설·증설·개량이 있을 때에는 장치별 수량·사유 등을 파악하여

수정하고 관리하여야 한다.

제3장 장치별 정비기준

제3장 (현행과 같음)

-

제4절 전원장치

제4절 (현행과 같음)

-

제31조(UPS 및 정류기) (생  략)

1. UPS 입력 전압 : AC 220[V]±10% 또는 380[V]±10%

2. UPS 출력 전압 : AC 220[V]±2%

3. ~ 5. (생  략)

제31조(UPS 및 정류기)  (현행과 같음)

1. UPS 입력 전압 : AC 380[V]±10%

2. UPS 출력 전압 : AC 220[V]±2% 또는 380[V]±2%

3. ~ 5. (현행과 같음)

○ UPS 입력 전압 =>

김포공항역 재시공에

따른 AC 220[V]±10%

삭제

○ UPS 출력 전압 =>

일부역사에 설치된

제품은 출력전압이

380[V]±2%로 내용

추가

[별표 1]

점 검 기 준 표 (제3조 관련)

(1,2,3,4호선)

설비명	점검항목	점검주기				비고
		1일	1M	3M	6M
조작반	○ 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보 현시 및 경보 확인	○
	○ 종합제어반 작동상태 확인			○
	○ 경보제어반 표시상태 확인	○
	○ 경보제어반 작동상태 확인			○
	○ 승강장조작반 표시상태 확인	○
	○ 승강장조작반 작동상태 확인			○
	○ 승무원안내장치 - 모니터 및 조작반 청소 - 승강장안전문 개폐시 정보 현시상태 확인		○
	○ 승무원조작반 작동상태 확인			○
	○ 지상 RF장치 작동상태 확인			○
	○ 주(보조) 제어반(TIP) 작동상태 확인			○
	○ 기타 센서(레이저거리, 진출·입, 정위치정차, 출입문검지) - 센서청소 - 센서 고정상태 확인 - 센서 기능시험		○
구동부	○ 행거롤러 마모 및 고정상태 확인			○
	○ 구동부 내부 청소			○
창호 및 구조체	○ 가이드슈 마모, 체결상태 확인		○
	○ 장애물검지센서 - 센서청소 - 센서 고정상태 확인 - 장애물 검지 시 승강장안전문 작동상태 확인		○
	○ 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 걔페상태 확인			○
	○ 하부 점검창 개폐상태 확인			○
	○ 도어턱과 도어간격 점검(3~6mm)				○
전원 장치	○ 전원장치 작동상태 확인	○
	○ 자동식 소화장치 작동상태 확인	○
	○ 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손, 연결단자 부식 여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등			○
	○ ATS 작동상태 및 1,2계 절체시험 (3상 : 342~418VAC, 1호계 운전확인)			○
	○ 정류기 입,출력 전압측정			○
	○ 청결상태 확인 및 청소			○
	○ 절연저항 측정				○
	○ 접지저항 측정				○
	○ 작동시험(승강장안전문 10회 개폐 작동)				○
	○ 축전지 단자전압 측정상태				○
	○ 균등충전 실시상태				○

[별표 1]

점 검 기 준 표 (제3조 관련)

설비명	점검항목	점검주기					비고
		7D	1M	3M	6M	1Y
종합 제어반	○ 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보 확인	○
	○ 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 알람표시장치 기능 확인(설정 위치별) - 전원 및 인터폰 통화상태(승강장조작반, 승무원조작반,선로출입문제어장치) 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
경보 제어반	○ 경보제어반 표시상태 확인(1~4호선)	○
	○ 경보제어반 정상작동 여부(해당 역사) - 경보제어반 작동상태 확인 - 조작부 기능 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
승강장 조작반	○ 승강장조작반 전체 열림·닫힘 표시상태 확인 - 승강장조작반 표시상태 확인 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소			○
승무원 안내장치 및 CCTV	○ 승무원안내장치 및 CCTV, 전광판 정상작동 여부 - 표출정보 현시상태 확인 - 정보의 정확성 확인 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소 ※ CCTV: 1~4호선 민자PSD 24역 해당		○
승무원 조작반	○ 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소			○
개별 제어반	○ 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소				○
지상RF장치 및 제어장치	○ 지상RF장치 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 각종 표시정보 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
	○ 주(보조)제어반(TIP) 작동상태 확인(1~4호선) - 전원 및 작동상태 확인 - 정위치검지제어장치 통신상태 확인 - 열차 출입문검지 제어장치 통신상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
센서부	○ 센서 고정상태, 작동상태 및 청소상태 - 장애물검지센서(더미부 포함, 운용기록 확인) - 정위치정차검지센서(진입, 진출 포함) - 열차출입문검지센서 - 레이저거리측정장치		○
	○ 열림/닫힘 확인센서 작동상태			○
구동부	○ 구동부 작동상태 및 고정상태 확인 - 행거롤러, 링크조립체 마모 및 고정상태 - 밸트/스크류 작동상태 - 잠금장치(전자정) 작동상태 - 개폐표시등 및 스피커 작동상태 - 구동모터 작동상태 - 전/후면 해지장치(수동개폐키 포함) 작동상태			○
	○ 구동부 내부 청소			○
	○ 승강장측 헤더박스 고정상태 확인				○
도어부	○ 승강장안전문 롤러, 가이드 슈 마모, 가이드 레일 체결상태 확인		○
	○ 가동문 정상 개폐상태 확인 - 가동문 간섭 여부			○
	○ 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인 - 비상문 수동개방 및 패닉디바이스, 도어 클로저 작동상태 확인 - 승무원출입문 수동개방 및 도어락(DOOR-LOCK), 도어클로저 작동상태 확인 - 선로출입문 EM-LOCK 잠금상태 확인			○
	○ 도어턱 변형상태 확인				○
	○ 창호 깨짐 및 외관상태 확인			○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
골조부	○ 구조체 상태 확인 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태 - 선로측 거더판넬 상태					○
UPS 및 정류기	○ UPS 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 정류기 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 소공간 자동소화장치 작동상태 점검 - 가스압력 지시상태 확인 - 전원표시 현시상태 확인		○
	○ ATS 작동상태 및 1,2계 절체시험(수동) - 자동절체기능 정상 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)			○
	○ UPS 입,출력 전압측정(해당 역사)				○
	○ 정류기 입,출력 전압측정(해당 역사)				○
	○ 절연저항 측정					○
	○ 접지저항 측정					○
	○ 정류기 맥류 상태 측정(5~8호선)					○
축전지	○ 축전지 상태 확인 - 축전지 외관상태 점검 (전조별 극판, 전조균열, 파손, 연결단자 부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등) - BMS 작동상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소			○
	○ 축전지 작동시험 - 승강장안전문 30분 동안 10회 개폐 작동 시험 - 축전지 방전전압 측정					○
	○ 축전지 단자전압 측정				○
	○ 축전지 내부저항 측정(리튬-이온 제외)				○
축전지	○ 부동 충전전압 및 전해액 액위 적정 여부				○
	○ 축전지 균등충전				○
IPMS 및 유지보수전산기	○ 유지보수전산기 작동상태			○
	○ 장애물검지센서 모니터링시스템 전산기 작동상태(1~4호선)			○
	○ 청결상태 확인 및 필터 청소			○
	○ 전산기(모니터 포함) 작동상태(5~8호선)			○

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

※ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

① 1~4호선과 5~8호선

점검장치, 점검주기, 점검

항목 등 점검기준 재검토

② 1~4호선의 1일 점검은

실질적인 점검이 이루어질수 있도록 점검주기를 재검토 시행

③ 개별제어반, 구동모터 등

장애가 많이 발생하는 장치는 점검주기와 점검항목 적정하게 산정하여 규정 개정

[별표 1의2]

점 검 기 준 표 (제3조 관련)

(5,6,7,8호선)

설비명	점검항목	점검주기						비고
		7일	1M	3M	6M	1Y	3Y
조작반	○ 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보 확인	○
	○ 승강장조작반 전체 열림․닫힘 시험 - 도어별 소음, 간섭 여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인	○
	○ 승무원안내장치 정상 작동 여부 - 표출정보 현시상태 확인 - 정보의 정확성 확인	○
	○ 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)			○
	○ 승강장조작반 정상 작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)			○
	○ 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)			○
	○ 청결상태 확인 및 청소	○		○	○
	○ 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)				○
	○ 승무원안내장치 현시상태 - 정위치검지장치 정상작동 여부 (레이저거리측정장치, 진입센서, 정위치 정차검지센서, 진출센서)				○
	○ 지상 RF장치 정상작동 여부			○
창호 및 구조체	○ 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태			○
	○ 장애물검지센서 작동 상태 및 청소상태		○
	○ 패닉바, 스크류, 잠금장치 전/후면 해지 장치 레버 작동상태 및 청소			○
	○ 창호 및 구조체 상태 확인 - 승강장측 헤더박스 상태 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태				○		○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
전원 장치	○ 전원장치 정상작동 확인 - 정류기 입,출력 상태 확인 - 각종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소	○
	○ 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손, 연결 단자 부식 여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등				○
	○ ATS 1,2계 절체시험(수동)				○
	○ UPS·정류기 입,출력 전압측정				○
	○ 부동 충전전압 및 전조별 상태				○
	○ 작동시험 - 승강장안전문 10회 개폐 작동, 방전전압 측정, 충전전압(총전압) 적정성 여부, 저전압시 개방시험					○
	- 저전압시 개방시험						○
	○ 청결상태 확인 및 청소				○
	○ 접지저항 측정					○
	○ 절연저항 측정						○
유지 보수 전산기	○ 유지보수전산기 작동 여부			○
	○ 청결상태 확인 및 필터 청소			○
역사 승강장 안전문 설비감시시스템	○ 전산기(모니터 포함) 작동상태			○

[별표 2]

승강장안전문설비 안전수칙(제9조 관련)

1. ~ 4. (생  략)

5. 선로측 작업은 열차운행 종료 후 시행하며, 열차 운행을 위해 부득이

작업을 시행할 경우 종합관제센터로부터 작업 승인 받은 다음 작업을 시행한다.

6. (생  략)

7. 열차 운행종료 후 선로작업은 종합관제센터장의 승인을 득한 다음

작업을 시행하며, 작업 전 전차선 단전, 특수차 및 임시 열차 운행

여부를 확인 후 작업에 임한다.

8. ~ 18. (생  략)

19. 상황발생 시 사고보고 계통도에 따라 신속히 보고한다.

20. ~ 22. (생  략)

[별표 2]

승강장안전문설비 안전수칙(제9조 관련)

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 선로측 작업은 열차운행 종료 후 시행하며, 열차 운행을 위해 부득이

작업을 시행할 경우 제1관제센터, 제2관제센터로부터 작업 승인

받은 다음 작업을 시행한다.

6. (현행과 같음)

7. 열차 운행종료 후 선로작업은 제1관제센터장, 제2관제센터장의

승인을 득한 다음 작업을 시행하며, 작업 전 전차선 단전, 특수차

및 임시열차 운행여부를 확인 후 작업에 임한다.

8. ~ 18. (현행과 같음)

19. 상황발생 시 비상대응조직 업무지침의 “서울교통공사 상황 보고

체계도”에 따라 신속히 보고한다.

20. ~ 22. (현행과 같음)

○ 직제규정 개정(‘21.5.10)

에 따른 당연개정사항

반영으로 부서장 명칭

변경[법무실-1799

(‘21.5.4.)]서울교통   공사 정관 등 3건 시행

○ 기술본부 직종별 직무

사규 “보고(사고)체계

일원화 추진에 따른

보고(사고)체계 개정

[기술계획처-5431

2021.07.09.)]

[별표 3]

비상복구용품(제18조 관련)

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
센 서	장애물검지센서	Set	각 2
DCU	개별제어반용	EA	2
구동모터	승강장안전문 용	EA	2
잠금장치	승강장안전문 용	EA	2

[별표 3]

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
센 서	장애물검지센서	EA	2
DCU	개별제어반용	EA	2
구동모터	승강장안전문 용	EA	2
잠금장치	승강장안전문 용	EA	2

비상복구용품(제18조 관련)

○ 비상복구용품 중

센서는 “에어리어 센서

(송·수신 분리형)에서

“레이저스캐너(송·수신

일체형)”로 교체되어

단위 SET을 “EA로 변경

[승강장안전문관리단

-8491(2020.9.9.) “비상

복구용품 변경 요청”]

[별지 제1호 서식]

승강장안전문설비 일일 점검(제5조 관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당	부장	단장 (팀장)
승강장안전문설비 역명 :
점검주기: 일일점검 일자 : 점검자 :
구분	점 검 항 목		확 인 [○:양호 ×:불량]			비고
조작반	1. 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보현시 및 경보 확인
	2. 경보제어반 표시상태 확인
	3. 승강장제어반 표시상태 확인
UPS	1. 전원장치 작동상태 확인
	2. 자동식 소화장치 작동상태 확인
특기사항

[별지 제1호 서식]

승강장안전문설비 7일 점검(제5조 관련)

점검역사 : 검사결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
종합 제어반	· 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보 현시 및 경보확인
경보 제어반	· 경보제어반 표시상태 확인(1~4호선)
승강장 조작반	· 승강장조작반 전체 열림·닫힘 표시상태 확인 - 승강장조작반 표시상태 확인 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인 - 청결상태 확인 및 청소
UPS 및 정류기	· UPS 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각 종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소
	· 정류기 작동상태 점검(해당 역사) - 입,출력 표시상태 - 각 종 경보 및 램프 작동상태 - 청결상태 확인 및 청소
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

<삭  제>

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”로

1~4호선 점검주기 변경

(1D => 7D 변경)

○ 별지 제1호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제1호

서식”과 “별지 제6호

서식” 통합으로 표준화

○ 별지 제1호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제1호

서식”과 “별지 제6호

서식” 통합에 따른

“별지 제6호 서식” 삭제

[별지 제6호 서식]

승강장안전문설비 7일 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부장			단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
조작반	1. 종합제어반 경보 확인 - 승강장안전문설비 상태 정보 현시 및 경보확인
	2. 승강장조작반 전체 열림․닫힘 시험 - 도어별 소음, 간섭여부 및 개폐표시등 점등 확인 - 개폐 이상유무 확인
	3. 승무원 안내장치 정상작동 여부 - 표출정보 현시 상태 확인 - 정보의 정홖성 확인
	4. 청결상태 확인 및 청소
전원 장치	1. 전원장치 정상작동 확인 - 정류기 입, 출력 상태 확인 - 각 종 경보 및 램프작동상태 - 청결상태 확인 및 청소

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제2호 서식]

승강장안전문설비 1개월 점검(제5조 관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당		부장	단장 (팀장)
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 1개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]		비 고
승강장안전문	◦ 가이드슈 마모, 체결상태 확인
장애물검지센서	◦ 센서 청소 ◦ 센서 고정상태 확인 ◦ 장애물 검지 시 승강장안전문 작동상태 확인
기타 센서 (레이저거리측정장치,진출·입센서,정위치정차, 출입문검지)	◦ 센서 청소 ◦ 센서 고정상태 확인 ◦ 센서 기능시험
승무원 운영화면	◦ 모니터 및 조작반 청소 ◦ 승강장안전문 개폐시 정보현시 상태 확인
특기사항

[별지 제2호 서식]

승강장안전문설비 1개월 점검(제5조 관련)

점검역사: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
승무원안내장치 및 CCTV	· 승무원안내장치 및 CCTV, 전광판 정상작동 여부 - 표출정보 현시상태 확인 - 정보의 정확성 확인 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소 ※ CCTV: 1~4호선 민자 PSD 24역 해당
센서부	· 센서 고정상태, 작동상태 및 청소상태 - 장애물검지센서(더미부 포함, 운용기록 확인) - 정위치정차검지센서(진입, 진출 포함) - 열차출입문검지센서 - 레이저거리측정장치
도어부	· 승강장안전문 롤러, 가이드 슈 마모, 가이드레일 체결상태 확인
UPS 및 정류기	· 소공간 자동소화장치 작동상태 점검 - 가스압력 지시상태 확인 - 전원표시 현시상태 확인
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

<삭  제>

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 2호선 성수 지선 신답역

외선 더미부 승객 갇힘

[승강장안전문관리단-

6337(‘21.7.7)] 및 5호선

왕십리역 하선 열차내

승객 전도[승강장안전문

관리단-7525(’19.8.1)]

사례 관련 예방대책에

따른 점검항목(더미부

장애물검지센서 및 종합

제어반 운용기록(로그)

확인 및 분석) 보완

○ 별지 제2호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제2호

서식”과 “별지 제7호

서식” 통합으로 표준화

[별지 제7호 서식]

승강장안전문설비 1개월 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰)/ F(불량) 검사기간(일자) :			담당		부장		단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선		하선	중선
					상선	하선
구조체	장애물검지센서 작동상태 및 청소상태

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제3호 서식]

승강장안전문설비 3개월 점검(제5조 관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당	부장	단장 (팀장)
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 3개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]		비고
구동부	1. 행거롤러 마모 및 고정상태 확인
	2. 구동부 내부 청소
조작반	1. 종합제어반 작동상태 확인
	2. 승강장조작반 작동상태 확인
	3. 승무원조작반 작동상태 확인
	4. 경보제어반 작동상태 확인
	5. 지상 RF장치 작동상태 확인
	6. 주(보조)제어반 (TIP) 작동상태 확인
구조체	1. 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인
	2. 하부 점검창 개폐상태 확인
UPS	1. 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손, 연결단자 부식 여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등
	2. ATS 작동상태 및 1,2계 절체시험 (3상 : 342~418VAC, 1호계 운전확인)
	3. 정류기 입,출력 전압측정
	4. 청결상태 확인 및 청소
특기사항

[별지 제3호 서식]

승강장안전문설비 3개월 점검(제5조 관련)

점검역사: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
종합 제어반	· 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 알람표시장치 기능 확인(설정 위치별) - 전원 및 인터폰 통화상태(승강장조작반,승무원조작반, 선로출입문제어장치) 확인 - 청결상태 확인 및 청소
경보 제어반	· 경보제어반 정상작동 여부(해당 역사) - 경보제어반 작동상태 확인 - 조작부 기능 확인 - 청결상태 확인 및 청소
승강장 조작반	· 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
승무원 조작반	· 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 및 램프 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
지상RF 장치 및 제어장치	· 지상RF장치 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 각종 표시정보 확인 - 청결상태 확인 및 청소
	· 주(보조)제어반(TIP) 작동상태 확인(1~4호선) - 전원 및 작동상태 확인 - 정위치검지제어장치 통신상태 확인 - 열차 출입문검지 제어장치 통신상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소

센서부	· 열림/닫힘 확인센서 작동상태
구동부	· 구동부 작동상태 및 고정상태 확인 - 행거롤러, 링크조립체 마모 및 고정상태 - 밸트/스크류 작동상태 - 잠금장치(전자정) 작동상태 - 개폐표시등 및 스피커 작동상태 - 구동모터 작동상태 - 전/후면 해지장치(수동개폐키 포함) 작동상태
	· 구동부 내부 청소
도어부	· 가동문 정상 개폐상태 확인 - 가동문 간섭 여부
	· 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태 확인 - 비상문 수동개방 및 패닉디바이스, 도어클로저 작동상태 확인 - 승무원출입문 수동개방 및 도어락(Door-Lock), 도어클로저 작동상태 확인 - 선로출입문 EM-Lock 잠금상태 확인
	· 창호 깨짐 및 외관상태 확인
UPS 및 정류기	· ATS 작동상태 및 1,2계 절체 시험(수동) - 자동절체기능 정상 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)
축전지	· 축전지 상태 확인 - 축전지 외관상태 점검(전조별 극판, 전조균열, 파손, 연결단자 부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등) - BMS 작동상태 확인 - 청결상태 확인 및 청소
IPMS 및 유지보수전산기	· 유지보수전산기 작동상태
	· 장애물검지센서 모니터링시스템 전산기 작동상태 (1~4호선)
	· 청결상태 확인 및 필터 청소

	전산기(모니터 포함) 작동상태(5~8호선)
특기사항:

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제3호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제3호

서식”과 “별지 제8호

서식” 통합으로 표준화

[별지 제8호 서식]

승강장안전문설비 3개월 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰)F(불량) 검사기간(일자):		담당		부장		단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과					점검자
		상선	하선	중선
				상선	하선
창호 및 구조체	1. 비상문, 승무원출입문, 선로출입문 개폐상태
	2. 패닉바, 스크류, 잠금장치, 전/후면 해지 장치 레버 작동상태 및 청소
조작반	1. 종합제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)
	2. 승강장조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)
	3. 승무원조작반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정위치별)
	4. 지상 RF장치 정상작동 여부
	5. 청결상태 확인 및 청소
유지보수 전산기	1. 유지보수전산기 작동 여부
	2. 청결상태 확인 및 필터청소
역사승강장 안전문설비감시시스템	전산기(모니터 포함) 작동상태

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 4호선 총신대입구역

승객 선로 무단침입 조사

결과[안전조사처-4413

(‘19.11.27)] 예방 대책에

따른 점검항목(수동

개폐키) 추가

○ 1~4호선 “장애물검지

센서 모니터링시스템 전산기

작동상태 확인” 점검항목

추가

○ “열림/닫힘 확인센서

작동상태” 점검항목 추가

○ “창호 깨짐 및 외관상태

확인” 점검항목 추가

○ “축전지감시장치(BMS)

작동상태 확인” 점검항목

추가

[별지 제4호 서식]

승강장안전문설비 6개월 점검(제5조 관련)

(1,2,3,4호선)

		결재	담당	부장	단장 (팀장)
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 6개월 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]		비고
승강장안전문	1. 도어턱과 도어간격 점검(3~6mm)
UPS	1. 절연저항 측정
	2. 접지저항 측정
	3. 작동시험(승강장안전문 10회 개폐 작동)
	4. 축전지 단자전압 측정상태
	5. 균등충전 실시상태
특기사항

[별지 제4호 서식]

승강장안전문설비 6개월 점검(제5조 관련)

점검역사: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
개별 제어반	· 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별) - 청결상태 확인 및 청소
구동부	· 승강장측 헤더박스 고정상태 확인
도어부	· 도어턱 변형상태 확인
	· 청결상태 확인 및 청소
UPS 및 정류기	· UPS 입·출력 전압측정(해당 역사)
	· 정류기 입·출력 전압측정(해당 역사)
축전지	· 축전지 단자접압 측정	별지 제6호 서식 기록
	· 축전지 내부저항 측정(리튬-이온 제외)
	· 부동 충전전압 및 전해액 액위 적정 여부
	· 축전지 균등충전
특기사항:

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

❒ 정비 및 조치사항

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제4호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제4호

서식”과 “별지 제9호

서식” 통합으로 표준화

○ 리튬이온 축전지는

내부저항 측정불가로 제외

[별지 제9호 서식]

승강장안전문설비 6개월 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부장			단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
조작반	1. 개별제어반 정상작동 여부 - 커넥터 및 단자 접속상태 확인 - 조작부 기능 확인(설정 위치별)
	2. 청결상태 확인 및 청소
	3. 승무원안내장치 현시상태 - 정위치검지장치 정상작동 여부(레이저거리 측정장치,진입센서,정위치정차검지센서 진출센서)
창호 및 구조체	1. 창호 및 구조체 상태 확인 - 승강장측 헤더박스 상태
	2. 청결상태 확인 및 청소
전원 장치	1. 축전지 외관상태 이상유무 - 전조별 극판, 전조 균열, 파손, 연결단자 부식여부, 케이블 배선, 단자접속 상태 등
	2. ATS 1,2계 절체시험(수동)
	3. 부동 충전 전압 및 전조별 상태	별지 제13호 서식 기록
	4. UPS, 정류기 입,출력 전압측정	별지 제14호 서식 기록
	5. 청결상태 확인 및 청소

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

❒ 정비 및 조치사항

<삭  제>

○ 별지 제4호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제4호

서식”과 “별지 제9호

서식” 통합으로 삭제

[별지  제5호 서식]

승강장안전문설비 1년 점검(제5조 관련)

		결재	담당		부장		단장 (팀장)
승강장안전문설비 역명 :
점검주기 : 1년 일자 : 점검자 :
구 분	점검 내역			점검 결과 [○:양호 ×:불량]		비고
승강장안전문	1. 도어턱과 도어간격 점검
UPS	1. 절연저항 측정
	2. 접지저항 측정
	3. 작동시험 (승강장안전문 10회 개폐 작동)
특기사항

[별지 제5호 서식]

승강장안전문설비 1년 점검(제5조 관련)

점검역사: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :		담당		부관리소장			관리소장
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선	하선		중선
					상선	하선
골조부	· 구조체 상태 확인 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태 - 선로측 거더판넬 상태
UPS 및 정류기	· 절연저항 측정	아래 표에 측정치 기록
	· 접지저항 측정	측정치 기록
	· 정류기 맥류 상태 측정(5~8호선)	별지 제7호 서식 기록
축전지	· 축전지 작동시험 - 승강장안전문 30분 동안 10회 개폐작동 시험 - 축전지 방전전압 측정	별지 제6호 서식 기록

□ 절연저항 측정

항목 개소	도체-외함(UPS)	도체- 외함(정류기)	비 고

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제5호 서식

표준화

- 개정 전 “별지 제5호

서식”과 “별지 제10호

서식” 통합으로 표준화

○ 부서간 이견업무 조정

결과에 따른 업무조정

[승강장안전문관리단

-4597(‘17.10.13.)]

으로 “선로측 거더판넬

상태” 점검항목 추가

(점검:PSD, 보수:건축)

[별지 제10호 서식]

승강장안전문설비 1년 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :			담당		부장		단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과						점검자
		상선		하선	중선
					상선	하선
전원 장치	1. 작동시험 (승강장안전문 10회 개폐 작동)
	2. 방전전압 측정	별지 제13호 서식 기록
	3. 충전전압(총전압) 적정성 여부
	4. 접지저항 측정	측정치 기록

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

[별지 제11호서식]

승강장안전문설비 3년 점검(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검장소: 검사결과: A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량) 검사기간(일자) :			담당	부장		단장 (팀장)
설비명	점 검 항 목	점 검 결 과					점검자
		상선	하선	중선
				상선	하선
창호 및 구조체	1. 창호 및 구조체 상태확인 - 선로측 헤더박스 마감판넬 상태
전원장치	1. 작동시험(저전압시 개방 시험)
	2. 절연저항 측정	아래 측정치 기록

□ 절연저항 측정

항목 개소	도체-외함(UPS)	도체- 외함(정류기)	비 고

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

<삭  제>

○ 별지 제5호 서식

표준화

- “별지 제11호 서식”

승강장안전문설비 3년

점검표는 “별지 제5호

서식” 1~4호선 승강장

안전문설비 1년 점검항목

등과 표준화로 삭제

[별지 제12호 서식]

축전지 기록부(제5조 관련)

(1,2,3,4호선)

						결재		담당			부장			단장 (팀장)
:
점검역사: 점검일: 점검자:
연번	점검항목				비고		연번		점검항목						비고
	표면 온도 (℃)	내부 저항 (Ω)	CELL 전압	단자 이완 증류수 상태					표면 온도 (℃)	내부 저항 (Ω)		CELL 전압	단자 이완 증류수 상태
1							49
2							50
3							51
4							52
5							53
6							54
7							55
8							56
9							57
10							58
11							59
12							60
13							61
14							62
15							63
16							64
17							65
18							66
19							67
20							68
21							69
22							70
23							71
24							72
25							73
26							74
27							75
28							76
29							77
30							78
31							79
32							80
33							81
34							82
35							83
36							84
37							85
38							86
39							87
40							88
41							89
42							90
43							91
44							92
45							93
46							94
47							95
48							96

[별지 제6호 서식]

축전지 기록부(제5조 관련)

검사기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 방전시 부하전류 : A 점검역사 : 상/하선 : 검사방법 : - 셀별전압은 입력전원 차단 후 측정(6개월) - 방전전압은 입력전원 차단 · 승강장안전문 30분동안 및 10회 개폐 작동 후 측정(1년) 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)									결재	담당		부관리소장			관리소장
CELL 번호	표면온도 (℃)	내부저항 (Ω)	셀별전압	방전 전압	CELL 번호	표면온도 (℃)	내부저항 (Ω)	셀별전압	방전 전압	CELL 번호	표면 온도 (℃)		내부 저항 (Ω)	셀별 전압		방전 전압
1					34					67
2					35					68
3					36					69
4					37					70
5					38					71
6					39					72
7					40					73
8					41					74
9					42					75
10					43					76
11					44					77
12					45					78
13					46					79
14					47					80
15					48					81
16					49					82
17					50					83
18					51					84
19					52					85
20					53					86
21					54					87
22					55					88
23					56					89
24					57					90
25					58					91
26					59					92
27					60					93
28					61					94
29					62					∼
30					63					∼
31					64					∼
32					65					∼
33					66					271

❒ 정비 및 조치사항

축전지(CELL)	조 치 내 역	기 타

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제6호 서식

표준화

- “별지 제12호 서식”

1~4호선 축전지 기록부와

“별지 제13호 서식”

5~8호선 축전지 기록부

통합으로 개정 후 “별지

제6호 서식” 축전지

기록부로 개정(변경)

[별지 제13호 서식]

축전지 기록부(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

검사기간(일자) : 기능실온도 : ℃ 방전시 부하전류 : A 점검역사 : 상/하선 : 검사방법 : - 셀별전압은 입력전원 차단 후 측정(6개월) - 방전전압은 입력전원 차단 · 승강장안전문 10회 개폐 작동 후 측정(1년) 검사결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)										결재		담당		부장			단장 (팀장)
CELL 번호	셀별 전압	비중	방전 전압	검사 결과	CELL 번호	셀별 전압	비중	방전 전압	검사 결과		CELL 번호		셀별 전압		비중	방전 전압		검사 결과
총전압
1					34						67
2					35						68
3					36						69
4					37						70
5					38						71
6					39						72
7					40						73
8					41						74
9					42						75
10					43						76
11					44						77
12					45						78
13					46						79
14					47						80
15					48						81
16					49						82
17					50						83
18					51						84
19					52						85
20					53						86
21					54						87
22					55						88
23					56						89
24					57						90
25					58						91
26					59						92
27					60						93
28					61						94
29					62						∼
30					63						∼
31					64						∼
32					65						∼
33					66						271

❒ 정비 및 조치사항

구간(장비)명	조 치 내 역	기 타

<삭  제>

○ 별지 제6호 서식

표준화

- “별지 제12호 서식”

1~4호선 축전지 기록부와

“별지 제13호 서식”

5~8호선 축전지 기록부

통합으로 개정 후 “별지

제6호 서식” 표준화로

“별지 제13호 서식”

축전지 기록부 삭제

[별지 제14호 서식]

UPS, 정류기 입출력 전압 측정 기록부(제5조 관련)

(5,6,7,8호선)

검사기간(일자): 점검역사: 검사방법: 입, 출력 전원 단자반에서 전류전압계 사용 측정		결재	담당	부장		단장 (팀장)
UPS 입출력 전압 측정 기록부
입력 전압	출력 전압				비 고

정류기 입출력 전압 측정 기록부
정류기 번호	입 력	출 력		비 고
	입력 전압	출력 전압	맥류측정 (양,부)

※ 정류기 번호(상선일 경우) : 상부부터 상선 1번, 상선 2번 ···

[별지 제7호 서식]

UPS, 정류기 입출력 전압 측정 기록부(제5조 관련)

검사기간(일자): 점검역사: 검사방법: 입, 출력 전원 단자반에서 전류전압계 사용 측정				결재		담당		부관리소장		관리소장
UPS 입출력 전압 측정 기록부
입력 전압			출력 전압						비 고
R-S	S-T	T-R	R-S		S-T		T-R

정류기 입출력 전압 측정 기록부
정류기 번호	입 력	출 력		비 고
	입력 전압	출력 전압	맥류측정 (양,부)

※ 정류기 번호(상선일 경우) : 상부부터 상선 1번, 상선 2번 ···

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제7호 서식

표준화

- “별지 제14호 서식”을

“별지 제7호 서식으로

개정(변경)

○ 3상 4선 선간전압 측정에

따른 UPS 입출력 전압

측정 기록부 수정

[별지 제15호서식]

연간 점검 계획(제12조 관련)

(1,2,3,4호선)

점검 주기	설비명	시설량		년간 점검량	월 별 점 검 계 획
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
일일 점검	종합제어반	대
	경보제어반	대
	승강장조작반	대
	전원장치	대
	자동식소화장치	대
1개월 점검	승강장안전문	대
	장애물검지센서	대
	기타센서	대
	승무원안내장치	대
3개월 점검	구동부	대
	종합제어반	대
	승강장조작반	대
	승무원조작반	대
	경보제어반	대
	지상 RF장치	대
	주(보조)제어반(TIP)	대
	구조체	대
	전원장치	대
6개월 점 검	창호 및 구조체	대
	전원장치	대

[별지 제8호 서식]

연간 점검 계획(제12조 관련)

점검 주기	설비명	시설량		년 간 점검량	월 별 점 검 계 획
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7일 점검	종합제어반	대
	경보제어반	대
	승강장조작반	대
	UPS 및 정류기	대
1개월 점검	승무원안내장치 및 CCTV	대
	센서부	대
	도어부	대
	UPS 및 정류기	대
3개월 점검	종합제어반	대
	경보제어반	대
	승강장조작반	대
	승무원조작반	대
	지상RF장치 및 제어장치	대
	센서부	대
	구동부	대
	도어부	대
	UPS 및 정류기	대
	축전지	대
	IPMS 및 유지보수전산기	대
6개월 점 검	개별제어반	대
	구동부	대
	도어부	대
	축전지	대
1년 점검	골조부	대
	UPS 및 정류기	대
	축전지	대

○ 기술감사처 시설물 점검

이행실태 특정감사 결과

(‘21.11.26) 이행 및

국토교통부 “승강장안전문

유지관리 가이드라인

(‘20.3.23)” 및 ‘20년 11월

철도안전감독관 상시 점검

시 1~8호선 승강장안전문

점검항목 및 주기 개선

권고에 따른 “1~8호선

승강장안전문 점검항목

및 점검주기 표준화”

○ 별지 제8호 서식

표준화

- “별지 제15호 서식”

1~4호선 연간 점검 계획과

“별지 제16호 서식”

5~8호선 연간 점검 계획

통합으로 개정 후 “별지

제8호 서식” 연간 점검

계획으로 개정(변경)

[별지 제16호 서식]

연간 점검 계획(제12조 관련)

(5,6,7,8호선)

점검 주기	설비명	시설량		년 간 점검량	월 별 점 검 계 획
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7일 점검	종합제어반	대
	승강장조작반	대
	승무원안내장치	대
	전원장치	대
1개월 점검	구조체	대
3개월 점검	구조체	대
	선로출입문	대
	승무원출입문	대
	승강장조작반	대
	승무원조작반	대
	종합제어반	대
	지상 RF장치	대
	유지보수전산기	대
	역사승강장안전문설비감시시스템	대
6개월 점 검	개별제어반	대
	승무원안내장치	식
	창호 및 구조체	대
	전원장치	대
1년 점검	전원장치 (축전지)	대
3년 점검	창호 및 구조체	대
	전원장치	대

<삭  제>

○ 별지 제8호 서식

표준화

- “별지 제15호 서식”

1~4호선 연간 점검 계획과

“별지 제16호 서식”

5~8호선 연간 점검 계획

통합으로 개정 후 “별지

제8호 서식” 표준화로

별지 제16호 서식 삭제

< 신 설 >

[별지 제9호 서식]

정비 의뢰서(제17조 관련)

									결재		담당			부관리소장			관리소장
순번	요청일시	요청소속	시설구분	장비명	호선	설치역명	장비번호	물품코드		물품명		물품규격	Ser_No		정비소속	팀	장애내용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

○ 정비의뢰서 양식 신설

(제 17조 관련)