서울교통공사 철도차량 정비조직운영기준 변경 전·후 대비표

구분	변경 전(’20.8.27.)	변경 후(’21.4.19.)
A003	업무범위는 철도차량별, 공종별, 기타별로 구분한다. 각 업무범위의 등급은 고속/일반/도시철도차량, 경정비/중정비, 특정한 부품・기기・장치에 따라 제한사항으로 한정할 수 있다. 업무범위 및 제한사항은 철도차량 기술기준 별표1 철도차량의 분류, 정비별 세부내용 등으로 구분한다. 1. 차종별 : 도시철도차량(대형전동차) 2. 공종별 - 경정비 · 일상검사 : 1~4호선, 일산선(3일 또는 72시간), 5~8호선(7일) · 월상검사 : 1~4호선, 일산선(2개월, 30,000km ), 5~8호선(4개월, 40,000km) * 1~4호선 VVVF차량은 월상검사(3개월, 50,000km) - 중정비 · 중간검사 : 1~4호선, 일산선(2년 또는 300,000km) * 1~4호선 VVVF차량은 중간검사(3년, 500,000km) · 전반검사 : 1~4호선, 일산선(4년, 600,000km ), 5~8호선(4년, 400,000km) * 1~4호선 VVVF차량은 전반검사(6년, 1,000,000km) 3. 비정기검사 : 임시검사, 특별검사, 차륜교환검사, 인수검사 4. 기타점검 : 출고점검, 입고점검, 일제점검, 중점점검, 순회점검, 계절점검, 임시점검, 특별점검 5 주요장치 - 동력장치, 보조전원장치, 주행장치, 제동장치, 신호장치, 운전실 및 제어장치, 연결장치, 차체 및 설비 ※ 세부적인 방법 절차 등은 서울교통공사 철도차량 정비조직인증기준에 따른다.	업무범위는 철도차량별, 공종별, 기타별로 구분한다. 각 업무범위의 등급은 고속/일반/도시철도차량, 경정비/중정비, 특정한 부품・기기・장치에 따라 제한사항으로 한정할 수 있다. 업무범위 및 제한사항은 철도차량 기술기준 별표1 철도차량의 분류, 정비별 세부내용 등으로 구분한다. 1. 차종별 : 도시철도차량(대형전동차) 2. 공종별 - 경정비 · 일상검사 : 1~4호선(2021년 9월 이전: 3일 또는 72시간, 2021년 9월 이후: 5일), 5~8호선: 7일 · 월상검사 : 1~4호선(2021년 9월 이전: 3개월 또는 50,000km, 2021년 9월 이후: 4개월 또는 50,000km, 저항, 쵸파차량: 2개월 또는 30,000km), 5~8호선(4개월 또는 40,000km) - 중정비 · 중간검사 : 1~4호선(2021년 9월 이전: 3년 또는 500,000km, 2021년 9월 이후: 4년 또는 600,000km, 저항, 쵸파차량: 2년 또는 300,000km) · 전반검사 : 1~4호선(2021년 9월 이전: 6년 또는 1,000,000km, 2021년 9월 이후: 8년 또는 1,200,000km), 1~4호선(저항, 쵸파차량: 4년 또는 600,000km), 5~8호선(4년 또는 400,000km) 3. 비정기검사 : 임시검사, 특별검사, 차륜교환검사, 인수검사 4. 기타점검 : 출고점검, 입고점검, 임시점검, 특별점검 5 주요장치 - 동력장치, 보조전원장치, 주행장치, 제동장치, 신호장치, 운전실 및 제어장치, 연결장치, 차체 및 설비 ※ 세부적인 방법 절차 등은 서울교통공사 철도차량 정비조직인증기준에 따른다.
변경 사유	○ 업무범위 중 공종별 검사기준 변경: 철도안전관리체계 12.3.2. 유지관리 기준(전동차 검사주기) 및 전동차관리규정 제9조(점검의종류) 적용 ※ 증빙서류: 철도안전관리체계(제2022-115호), 전동차관리규정(규정 제359호)