운영(성과)평가 사전회의결과(’18.1.15.)

(평가지표 추가․제외 검토사항)

구분	평 가 지 표	적용여부 (○,×)	사 유
	’18.1.15.회의결과
하 수 처 리 시 설 (4)	2.1 강우시 하수처리율	×	제외사유 : 강우시 유입되는 양은 최대 1.2Q~1.3Q까지 밖에 처리를 할 수 없는 상황, 수질관리 및 유입시설의 침수우려 등으로 강우시 하수처리를 하는데 어려움이 있음
	2.5 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율	×	제외사유 : 설비의 교체는 시 예산편성대로 진행되는 사항으로 수탁사 노력과 무관한 지표임
	2.8 기술진단 지적사항 개선 완료율	×	제외사유 : 단순관리 대행의 특성 상 서울시 예산에 따라 개선하므로, 수탁사 노력과 무관한 지표임
	2.15 통합운영관리 정도	×	제외사유 : 서울시 4개 물재생센터는 각 중심하수처리시설 한곳에서 관리하므로 평가에서 제외
하 수 찌 꺼 기 및 재 이 용 (3)	3.1 공공하수처리시설 처리수 장내 재이용율	×	제외사유 : 모두 대규모 처리시설인 우리시 시설은 서남의 경우 연간 6억8백만톤에 이르는 유입량에 대해 최소 유효점수(40점) 범위인 2% 에 해당하는 1천200만톤을 재이용 하는 것 은 수탁사의 노력으로는 달성 불가한 사항으로 평가에서 제외함이 타당
	3.2 하수찌꺼기 재활용율	×	제외사유 : 건조한 슬러지는 전부 화력발전소로 판매하고 있음. 향후, 건조시설 확대 시 평가여부 검토
	3.4 재생에너지 이용율	×	제외사유 : 재생에너지관련 사업은 시 정책적으로 결정되는 사항으로 수탁사의 노력과 무관한 사항, 사업자 보유 신재생에너지 시설이 없음
서 비 스 질 (1)	4.4 하수도 월류수(CSOs) 관리	×	제외사유 : CSOs의 발생량 및 수질을 분석하는 것은 수탁사에서 관리하는 것이 실질적으로 어렵고, 시 차원에서 관리하는 것이 타당하여 제외
운 영 관 리 (1)	1. 타시도 유‧출입 유량계 관리실태 점검	○	추가사유 : 타시도 유출입 유량계 관리 철저 필요
하 수 관 로 (12)	하수관로관련 지표(12개) : 하수관로 진단 및 조사율, 하수도 준설 등	×	제외사유 : 하수관로관련 사항은 구청에 위임한 업무로서 하수처리시설 민간위탁업무와는 무관하여 평가에서 제외

1. 평가지표 검토항목 : 직영 및 전체위탁 ⇒ 추가 : 1개, 제외 : 20개

2. 평가지표 검토항목 : 부분위탁 ⇒ 추가 : 4개, 제외 : 4개

구분	평 가 지 표	적용여부 (○,×)	미적용 사유
	제외항목(’18.1.15.회의결과)
분 뇨 처 리 시 설 (3)	2.1 분뇨처리효율	×	제외사유 : 분뇨처리후 자연수계로 방류하지 않고 공공하수처리시설에서 연계처리하고 있으므로 제외
	2.2 방류수 수질기준 준수율	×
	2.3 노후화된 처리설비의 유지관리 개선율	×	제외사유 : 시에서 예산편성되는 대로 설비 교체하므로 수탁사 노력과 무관
	2.6 기술진단 지적사항 개선 완료율	×	제외사유 : 시에서 예산편성되는 대로 설비 교체하므로 수탁사 노력과 무관
운 영 관 리 (4)	1.찌꺼기 처리시설 사용약품비 절감율	○	추가사유 : 부분위탁사에서 탈수기동 운영
	2. 찌꺼기처리시설 및 분뇨처리시설 유지관리 개선율	○	추가사유 : 부분위탁사에서 탈수기동 운영
	3. 분뇨처리시설 에너지 절감	○	추가사유 : 에너지 절감을 위한 수탁사 노력이 필요
	4. 탈수기동 운영 에너지 절감	○	추가사유 : 부분위탁사에서 탈수기동 운영