【붙 임 2】

2016년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 양천소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
			[사진]
합 계	47	1	0	8	14	17	7
구조대	36	1		8	10	10	7
현장대응단	3				2	1
신정	2					2
목동	1					1
신월	4				2	2
신트리	1					1

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
합 계	72	6	4	54	3	3	1	1
구조대	8			6		1		1
현장대응단	16	1	1	11	1	1	1
신정	11	1	1	9
목동	11	1	1	9
신월	13	1	1	9	1	1
신트리	13	2		10	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	52
구조대	6	0.4	12	1	단상220v	150	40	50	13	구조대	구조버스
현장대응단	9	3	20	0.6	단상220v	150	40	40	15	양천	P, T
	2	14	35	1	삼상380v	150	40	65	30	양천	트럭
신정	1	1.75	20	0.6	단상220v	150	40	50	20	신정	P, T
	8	0.78	13	0.4	단상220v	150	40	50	20	신정	P, T
목동	8	0.4	8	0.18	단상220v	150	40	40	15	목동	P, T
	1	1.75	10	0.62	단상220v	150	40	40	15	목동	P, T
신월	9	3	20	0.5	단상220v	150	40	40	15	신월	P, T
신트리	8	0.4	13	0.18	단상220v	150	40	40	15	신트리	P

❹ 이동식 발전기

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	3
구조대	1	6.5			가솔린					창고	200
현장대응단	1	6.5			가솔린					펌프차	펌프차
신월	1	3			가솔린					펌프차	펌프차

❺ 엔진펌프

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	3
현장대응단	1	40	1	15	차고지	펌프차
신월	1	11	1	15	차고지	펌프차
신트리	1	11	1	15	차고지	펌프차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2
현장대응단	1		1	15
신월	1		1	15