하천수질기준

□ 하천등급 : 매우 좋음 ~매우 나쁨(7등급)

○ 매우좋음(Ia) : 용존산소 풍부하고 오염물질 없는 청정상태의 생태계로 여과․살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용

○ 약간좋음(Ⅱ) : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과 ·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.

□ 하천수질기준(생활환경기준)

※ 환경정책기본법시행령 제2조 [별표1] 환경기준

등 급		상 태 (캐릭터)	기 준
			pH	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	DO (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
									총대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5~8.5	5 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하	-	-
나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할 것	2.0 이상	0.5 이하	-	-
매우 나쁨	VI		-	10 초과	8 초과	-	2.0 미만	0.5 초과	-	-

※ 하천방류 유출지하수 목표수질 : 약간좋음(II)등급 이상

구 분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
					분원성 대장균군	총 대장균군
목표수질	3	4	25	0.1	200	1,000	0.6