도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (16차)

◉ 2016년도 승강편의시설 설치 공사(2차) : 조건부 시행

- 천호역 시공방법 및 장비배치 계획을 재검토하여 1∼3단계 공사에 대해 간소화(2단계) 할 수 있도록 보완하기 바람

- 지하철 출입구 통제에 대한 홍보 및 우회경로 안내체계를 보완하기 바람

- 수락산역 도로점용공사 단계는 본선 3개 차로를 확보할 수 있도록 보완하기 바라며, 버스전용차로 및 자전거도로에 대한 대책을 마련하기 바람

- 전단계 공사방법에 대해 재검토하여 차로점용이 불필요한 기간을 구분하기 바람

- 하계역 3단계 점용공간으로 인한 보행공간을 최소 2.5m 이상 확보할 수 있도록 검토하기 바라며, 2단계 교차로측 점용공간은 제거하기 바람

- 보행량이 많은 구간으로 보행안전을 확보할 수 있도록 통제수 교육을 철저히 하기 바람