사업소별 유수율 유공실적 제출내용 요약

(2019년 상반기)

기관

제 목

주 요 추 진 내 용

중부

가압장 내부배관개량에 의한 유량계 설치

○ 유량계 미설치 지역 9개소에 유량계를 신설하고, 공급량 관리에 철저를 기함으로 향후 모터펌프 용량절감에 기여하고, 유량계측 정밀도를 높은 수준으로 유지·관리함으로 유수율 향상에 기여.

○성북2-2(가), 동숭(증) 내부 배관 개량에 의한 유량계 설치로

유량계실 맨홀 조성 비용 절감(30,000천원, 15,000천원/1개소당)

○효자(가) 고양정과 저양정의 각각의 유량계측으로 모터펌프 용량절감

동부

「유수율 97.43% 달성」을 위한 재개발 재건축 지역 관리 강화

○ 추진 개요

- 원인자 누수 제로화 추진를 위한 재개발 재건축 주변 상시 순찰 점검

- 재개발 재건축 현장관리 강화

○ 주요 추진실적

- 원인자 누수 제로화 추진

․재개발 재건축 주변 상시 순찰점검 시행: 14개소

․현장조치요청: 제수밸브 임의조작 금지, 단지내 소화전을 통한 물청소 금지

․사업구역 내 분기 1회 이상 손괴예방 협조공문 발송

- 재개발 재건축 현장관리 강화 결과

․현장 내 상수도 표시 현수막 제작 설치: 7개소

북부

가압구역 유수율 단계별 시뮬레이션분석 및 맞춤형 관리

○ 추진배경 :적정 유수율 가압지역 저조(2018년)

총23개 증압장 중 5개 증압장 적정(약21%)

○ 추진개요

- 적정유수율 저조 증압장 향후 시뮬레이션 분석 및 맞춤형 관리

- 가압지역 관리 집중 TF팀 구성 : 유수율담당 외 5명

- 가압지역 분야별 담당자 지정 및 목표 관리제 실시

- 가압지역도 갱신 및 일정별 도면일체형 이력관리화 추진

- 가압지역 중 13개소 941수전 요금과 수정 통보

- 가압지역 유량계 교정검사 실시완료(월계1증압, 창동증압, 수락산증압)

○ ‘19년 6월말 적정 13개소(8개소 증)⇒ 가압장 적정 유수율 260% 향상

북부

유관공사 구간 상수도 안전표지판 설치

○ 추진배경

- 유관기관 굴착공사시 대형 상수도관 및 맨홀 손괴등으로 원인자 누수가 발생

- 매년 누수건수는 감소하나 원인자 누수건수 비율은 높아지는 추세

- 원인자누수 건수 : ‘14년 3건 → ’18년 23건(2.22% 증가)

○ 추진개요

- 유관공사 구간 내 상수도 안전표지판 설치로 누수 사전 예방

- 상수도 기본정보를 QR코드 방식으로 제공하여 공사시 안전관리활용

○ 추진실적

- 유관공사 동부간선도로 확장공사 구간 내 안전표지판 30개소 설치

⇒ 유관기관 공사구간 손괴로 인한 원인자 누수발생 없음

○ 기대효과

- 유관기관 굴착시 사전관리를 통한 상수도 누수 제로화 달성

- 손괴에 따른 수돗물 낭비요소 제거 및 효율적 유수율 관리

서부

기계식(만리3)구역유량계 교체

○ 현재 사용중인 기계식 구역유량계를 디지털 계량기로 교체하여 유량감시시스템에서 실시간 유량값을 확인할 수 있는 시스템을 구축하여 수동검침 중인 수도미터기의 정확성 및 불편성 개선

북부

건축물 철거 시 누수사고 예방 안내문 발송 의무화

○ 추진배경

- 유형별 발생 비율 분석결과 소규모 건축공사장에서 50%발생

- 소규모 건축공사장의 상수도 손괴 누수로 인한 수돗물 낭비요인 발생

○ 추진개요

- 건축물 철거 및 신축 공사장 상수도관 누수사고 예방 안내문 발송 의무화

- 건축물 신축(허가)에 따른 업무 흐름도(개선)

허가 승인전

급수협의

급수가능여부 및 누수사고예방 안내

건축물 신축

허가 승인

기존건축물 철거 신고 (민원인→자치구)

철거 신고내용 통보 (자치구→수도사업소)

누수예방 안내문 발송

(수도사업소 → 건축물철거 감리자)

신축건축물 급수공사 신청 및 완료(개전통보)

- 신축공사장의 터파기 공사시 순찰 및 손괴예방 활동 지도관리 강화

- 감리자와 대면 지도감독, 손괴예방 매뉴얼 지도 ⇒ 일지 기록 철저

○ 추진실적

- 누수사고 예방 안내문 발송 건수(5월부터 시행) : 28건

⇒ 전년대비 누수건수(5~6월) : ‘18년 7건, ’19년 4건(57%하락)

⇒ 손괴원인자 누수발생 부담금 감소 (5~6월) : ‘18년 대비 732,770원 감소

○ 기대효과

- 소규모 건축공사장 상수도 손괴로 인한 누수발생 저감

- 누수 제로화를 통한 수돗물 낭비요인 제거 및 효율적 유수율 관리

남부

아리수

인포시스템

공동사용량

집계 개선

○ 검침량입력 최소단위가 ｢1㎥｣임에도 아리수인포시스템 조정량

전산집계는 소수점 첫째자리까지 산출되는 오류사항을 발견

하였고 이를 분석한 결과,

○ “계량기구분”이 □공동주 / 공동자□인 공동주택에서 발생하는

공동사용량을 세대별로 요금 계산하는 단계에서 절사량이

조정량으로 환원되지 못하고 버려지는 현상 적출하여 본부

관련부서에 아리수인포시스템 집계개선 건의

(2개월 유실량 6,923㎥ ⇒ 연간 약 42천㎥)

○ 연간조정량 남부수도사업소 약 42천㎥, 서울시 약 332천㎥        확보 및 유수율 약 0.024% 향상에 기여

남부

한눈에 확인!

중블록

Cross Check

실시

○ 타 사업소에 비해 자원이 많고 복잡한 중블록자원의 효율적인      관리를 위하여 구별 ↔ 행정동별 ↔ 중블록별 Cross Check      추진으로 해당중블록 불일치수전 183건 적출후 전산입력 조치

- 중블록 분류 착오(해당 중불록과 행정동 불일치) : 99전

- 경계지번 중블록 재확정 : 14전

- 신개전시 중블록 착오입력건 바로잡음 : 70전

○ 연중 수시 유지관리로 중블록 편차해소 및 적정유수율 산정에 기여

강서

구로구 유수율 향상을 위한 공급량 감소계획 추진

○ 달성목표 : 구로구 유수율 94.70% 달성(’18년 실적 89.63%)

○ T.F구성 : 총괄 급수운영과장, 3개반 12명

(총괄반 2, 공급량점검반 6, 누수탐지반 4)

○ 목표달성시 까지 운영, 구로구 전체 7개 중블록 대상으로 추진

○ 중점추진사항

- 경계지역 제수변 점검 및 수전일치여부 조사, 퇴수변·배기변

등 각종 밸브 점검

- 유량감시시스템에 의한 일일공급량 분석 및 대책 추진

- 누수다발지역 집중누수탐지, 하수도박스 누수탐지 등

- 추진결과 평가보고회 개최(매월)

강서

구로구 조정량향상 특별대책 추진

○ 추진대상 : 구로구 중블록 7개소

○ 중점 추진사항

- 일반용 10㎥ 이하 급수전 사용량 일제 조사

- 장기간 미사용중인 공동주택 등 수용가 조사

- 개전통지 수전대상 조정누락여부 일제 정비

- 20%이상 증감수전 및 4%이상 증감지역 분석

○ 전체 조사대상에 대해 전수조사 및 결과보고

강남

일반용 사용량 0톤 수전 점검

○ 관내 지속적인 “0” 수전에 대한 현장 조사를 통해 계량기 이상 유무 확인 및 도수 등 조례 위반 사례등을 확인을 위해 현장 점검

- 강남구 및 서초구 1,273 수전에 대한 현장 조사 실시

점검 수전수	사용량 0톤 사유
	공실	급수중지	고지제외	불회	기타
1,273	548	81	189	14	441

- 불회 계량기 14건에 대해 계량기 교체 요청

- 추징 5건 410톤 796,380원 추징

강남

유수율 저조 중블록 퇴수밸브 점검

○ 사업소 전체 유수율 보다 저조한 중블록에 대하여 유수율 향상 및 중블록간 유수율 편차 해소를 위해 퇴수밸브의 개폐여부 점검 추진

- 점검조(과별2개조 16명)편성하여 퇴수밸브 개폐여부 및 누수여부 점검

- 퇴수밸브 286개소 점검결과 ‘완폐’상태로 이상없음

- 점검결과 GIS 속성자료 상이 10건에 대하여는 GIS 수정조치

- 누수복구공사나 개량공사 구간에 대하여는 공사완료 후에 시공관계자 퇴수밸브 합동점검 추진

강동

공급량 증가에 따른 원인분석 및 대책

○ 공급량 증가 원인 분석을 위한 시설물 특별 점검

- 특정블록에 대한 공급량이 급격히 증가함에 따라 원인을 찾아      분석 후 대책을 수립하고자 함

- 암사수계 시설물 점검 : 퇴수밸브, 경계밸브, 송수관로,

하수박스 등 집중 점검 실시

- 점검 실시 결과  D2000/600mm 매몰 퇴수밸브 확인 조치

강동

천호증압장유량계

계측 정확도 향상

○ 천호증압장 내부의 미사용 유량계 및 스트레이너 철거

- 천호증압장 유량계 공급량 계측 정확도 향상

- 천호증압장 가압 급수지역 유수율 제고에 기여