포장복구 품셈단가표 적용시 참고사항

번호	공 종	대 가 적 용	주의사항	비 고
1	지세별 할증	○ 지세별 할증률 ⇒ 건설공사 표준품셈에 따라 적용 ○ 할증의 중복계상요령 ⇒ W=기본품×(1+a1+a2+a3․․․․․․․․․․․+an) 단, 동일 성격의 품할증 요소의 이중 적용 불가 예시) 인력터파기(주택가,야간) ․ W = 기본품×(1 + 0.15 + 0.25) × 1.5 주택가 야간 근로기준법	할증 중복계상 주의
2	인력터파기 기준	○ 인력 터파기 기준 - 5㎡이하 시 적용원칙 - 누수복구 특정감사 감사과-1522(18.10.4)호와 관련하여 감사결과 지적사항으로 누수방지과-11879(18.12.26)호 관련하여 인력 ,기계 터파기 기준참고	일반지침서 명기 (인력 터파기 5㎡이하시 적용)
3	보조 기층재 운반 혼합 기층재 운반	○ 보조,혼합기층재 운반시 - 10㎥이상시 현장도착도를 원칙적용 (다만 현장여건상 15톤 덤프트럭이 통행 어려운 구간은 4.5톤,2.5톤 소운반적용)	운반 적용시 운반차종 주의
4	아스팔트포장 (소파보수)	○ 소파보수 포장 - A,B,C 타입별 구분 (1일당 포장시간 및 개소에 따른 산정기준을 활용 현장여건별로 적용) 소파보수 포장은 터파기,보조,혼합기층, 아스콘 포장이 포함되어 있음 아스팔트 운반 포함 잔토, 보조,혼합기층재 운반 별도 산정	터파기,보조, 혼합기층, 아스팔트포장 (중,표층 포함) 아스팔트 운반포함
5	소형공사 안내판	소형공사 안내판은 2개가 설치가 1개소임 (공사시 양쪽에 1개소씩 설치)	2개설치가 1개소임
6	안전시설 설치 철거	○ 공사안내표지판(대형) 설치 개소 변경 ⇒ 당초 3개소에서 5개소 설치로 조정	5개소 설치 현장감독 철저	18년도
7	싸인보드카 설치	싸인보드카는 2대가 1조임(시간당 적용)	2대가 1조임