<119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법(1)>

① 설치유형 / 설치구조: 일체형, 분리형 중 택1 / 호수릴, 수관적제 중 택1

② 설치지점건물명: 건물용도, 상호명 등 변경 시 수정 / 인접 소화전으로부터 거리(M) 입력

③ 건물주소: 비상소화장치 실제 위치 기입(도로명 주소)- 가급적 건물명(상세건물명)과 ②번 설치지점건물명을 일치토록

④ 사업구분(설치자): 소방서, 수도부서, 구청, 토지개발공사 등 택1

⑤ 사업소구분: 노원은 북부수도사업소 관할

⑥ 최초설치일: 신규 설치시

⑦ 개선설치일: 비상소화장치함 교체·호스릴 개선 등

⑧ 설치지역: 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역,

화재경계지역(없음),소방차진입곤란,소방차진입불가, ⇒

기타(가급적 선택 X) 중 택1

⑨ 소화전 연결방식 구분: 일체형, 분리형(지하식), 분리형(지상식) 중 택1

⑩ 소방호스 구분: 일반형, 릴 호스형(호수릴), 복합형 중 택1

⑪ 소화전 방수압력 및 가압펌프 설치여부: 0.2Mpa, 미설치로 통일

⑫ 각종 적재비품 및 기타물품: 비소함 내부에 적재된 비품 종류 및 수량 기입

* 사용가부: 양호, 고장(사용가), 고장(사용불), 도로공사, 임시폐전 중 택1

- 영구폐전 선택 금지 / 임시폐전 소화전을 임의로 ‘양호’로 변경 금지(정기조사 시)

<119행정정보시스템 비상소화장치 현행화 방법(2)>

① 위치도: 소방안전지도, 네이버, 카카오지도, 구글맵 가능합니다. (단, 빨간 원 등으로 비소함 표시)

② 전경사진: 사진만 보고도 비소함을 찾을 수 있도록 주변 건물, 지형이 나오게 촬영 (단, 너무 멀진 않도록)

- 제수변이 안보일시 별도 표시

③ 세부사진: 비소함 내부 적재비품 등 촬영

① 소화용수번호: 분리형은 최인접 소화전 번호 / 일체형은 비소함 내부 소화전 번호

② 소화용수거리(M): 분리형은 최인접 소화전과의 거리 / 일체형은 0.0 기입