2018년 사방시설 보수정비사업 대상지 선정 결과

연번	기 관	2018년 사업대상지 신청 현황			현장조사 및 검토의견		사업부서 협의 및 검토결과		비 고 (선정결과)
		위 치	사 업 내 용	사업비 (백만원)	현장조사 검토의견	협의내용	사업비 (백만원)	협의 및 검토결과
1	종로구 (2개소)	평창동 408-9 (녹지초소 부근)	기슭막이, 낙석방지책	42	-이면도로(구도) 경계부 우측사면으로 하단에는 기슭막이, 상단부는 안전휀스가 설치되어 있으며 지난 여름 우기시 월류되어 도로에 사면 유실된 흔적이 있어 정비 필요 -도로경계사면으로 관리주체 협의 필요(사유지)	보류 관리주체 협의	-	□ 협의결과 사업추진 보류	제외
		삼청로9길 65-2(북악산)	비탈면고르기, 낙석방지망	32	-주택가 뒤 사면에 낙석방지망이 노후되어 기능을 상실하여 정비 필요(북한산국립공원으로 공단협의, 국유림)	보류 관리주체 협의	-	□ 협의결과 관리주체 이관	제외
		삼청로9길 55-14(북악산)	옹벽헐기, 기슭막이	20	-기존 건축물 철거지 석축 및 담장 일부 파손이 심하여 정비 필요(북한산국립공원으로 공단협의, 국유림)	보류 관리주체 협의	-	□ 협의결과 관리주체 이관	제외
		옥인동 산3-1	석축보수 120㎡, 위험수목 제거 등	44	-사면보호 기슭막이가 붕괴, 유실되어 우기시 주택가 피해 우려(시유지)	선정(1순위)	44	□ 선정 의견없음	선정
		무악동 48	기슭막이, 배수로	81	-기존 계류시설이 노후(일부 붕괴)되어 정비 필요 -산사태 예방사업으로 추진 검토(사유지)	선정(1순위) 사업비 조정	50	□ 협의결과 사업규모 축소 추진	선정
2	성동구	옥수동 428-6(매봉산)	기슭막이, 게비온, 식생토	87	-2000년에 설치된 기슭막이 일부구간이 파손되어 우기시 토석류 유실 우려되어 정비 필요(사유지)	선정(1순위) 사업비 조정	50	□ 협의결과 사업규모 축소 추진	선정
3	동대문구	답십리동 2-299	배수로, 기슭막이 계류정비	85	-기존 사방시설(목재골막이) 일부 노후되어 파손이 진행되고 있으며, 중상류부는 토사침식이 진행되고 있어 정비 필요(시유지)	선정(2순위) 사업비 조정	50	□ 협의결과 사업규모 축소 추진	선정
4	성북구	정릉동 산87-374번지	기슭막이, 침사지	10	-집중호우시 집수정 용량부족으로 월류우려 및 기능 미흡(침사지 주변 정비) -산사태예방사업 신청 전환지(구유지)	선정(2순위)	10	□ 선정 의견없음	선정
5	강북구	번동 산27-115 북서울꿈의숲 건너편	석축배수로, 기슭막이	20	‘17년 정비완료 지역임	제외	-	□ 정비완료	제외
6	도봉구	도봉구 도봉동 산98-14 (무수교 건너편)	흙막이, 배수로, 비탈면고르기	33	-방범초소 뒤편 배수로 노후 및 사면 일부 유실, 위험수목, 사면정비 등 정비가 필요한 지역임 -산사태예방사업 신청 전환지 -북한산국립공원으로 관리주체 협의(국유림) -도로경계부 사면으로 도로관리부서 협의	보류 관리주체 협의	33	□ 협의결과 국립공원내 국유지(국방부)로 토사유출 및 위험수목 정비 등 사업부서 의견 반영	선정
		도봉동 산77-15 (메이다이닝 뒤편)	기슭막이, 바닥막이, 골막이	29	-주택가 뒤 사면에 기슭막이 등 사방시설이 노후되어 정비필요(북한산국립공원, 사유지) -산사태예방사업 신청 전환지	보류 관리주체 협의	-	□ 협의결과 사업추진 보류	제외
7	서대문구	북아현동 1-1766(제일빌라 뒤)	플륨관, 식물메트	18	-제일빌라 옹벽 뒤 사면배수처리시설 보강 필요 (사유지)	선정(1순위)	18	□ 선정 의견없음	선정
		연희동706-21	석축, 스크린	16	-주택가 뒤 기슭막이 정비 및 배수시설 설치 필요 (시유지)	선정(1순위)	16	□ 선정 의견없음	선정
		영천동 163-304(산복도로)	목재휀스, 스크린	18	-파손된 목재휀스 정비, 공원산책로 입구로 기존 침사지에 스크린을 설치하여 안전성 확보(시유지)	선정(3순위)	18	□ 선정 의견없음	선정
		홍은동 산11-68(정원단지 상부)	스크린	6	-우기시 월류지역으로 배수로 확장 및 집수정 확장 필요(백련산근린공원, 사유지)	선정(3순위)	6	□ 선정 의견없음	선정
		홍제동 318-49(고은초 후문)	석축	24	-학교 주변으로 하단에는 석축, 상단에는 노후담장이 기울어져 학생들 통행위험 초래(구유지) -도로경계부로 도로관리부서 협의	보류 관리주체 협의	24	□ 협의결과 도로부서와 협의결과 푸른도시과 정비토록 결정되었으며 안전과 관련된 사항으로 사업부서 의견 반영	선정
		홍제동 산33-88(통일로19길 위)	스크린	17	-침사지가 오픈되어 침사지 뚜껑 및 스크린 설치 및 주변정비 필요 -산림청 협의 필요(국유림)	보류 관리주체 협의	17	□ 협의결과 산림청 협의완료 및 안전과 관련된 사항으로 사업부서 의견 반영	선정
		연희동 산2-13(만남의광장)	스크린	7	-안산 만남의 광장 입구로 침사지 하부 스크린 등 안전장치 설치 필요 -산림청 협의 필요(국유림)	보류 관리주체 협의	7	□ 협의결과 산림청 협의완료 및 안전과 관련된 사항으로 사업부서 의견 반영	선정
		영천동 5-387 (전환-추가)	사면정비, 배수로 정비	30	-기존 배수시설이 설치되어 있으며 옹벽 단끊기로 사면 보강시설이 설치된 지역으로 배수연결부 용량부족은 지속관찰 필요(시급성 부족) -산사태예방사업 신청 전환지(사유지)	제외 시급성 부족	-	□ 제외 의견없음	제외
8	양천구	목동 946-1(달마을공원) 553-31 목2동 치안센터 뒤	배수로, 위험수목 정비 등	27	-주택가 뒤 사면은 기존 콘크리트 블록 사면보호공이 설치되어 있으나 수목전도 및 배수불량 지역으로 정비 필요(구유지)	선정(1순위)	27	□ 선정 의견없음	선정
		신월동 331-5(온수공원)	기슭막이 보수 등	10	-기슭막이 일부 흔적이 남아 있으나 노후, 침식되어 정비 필요(시유지)	선정(2순위)	10	□ 선정 의견없음	선정
9	강서구	화곡동 산60-1(우장산)	석축, 배수로	40	-우장산 축구장 주변 배수로 정비건으로 대상에서 제외 -공원관리 예산 추진 검토	비대상	-	□ 제외 의견없음	제외
		개화동 산169지(개화산)	골막이	40	-17년 추경사업 추진	비대상	-	□ 제외 의견없음	제외
		방화동 855 (개화산) 추가	사면보호블럭, 배수로	21	-개화산 자락으로 측구 퓰륨관 파손, 교체 필요(시급성 부족, 구유지)	제외 시급성 부족	21	□ 협의결과 사업부서 의견 반영	선정
		방화동 463-13 (개화산)	골막이, 기슭막이, 집수정	32	-기존 설치된 기슭막이가 노후되어 부분적으로 유실되고 파손이 심한 지역으로 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	32	□ 선정 의견없음	선정
10	구로구	궁동 산1-42 (SK 충전소뒤)	기슭막이, 바닥막이, 집수정 등	30	-기존 계류 상류부에 토사가 유실되어 모래주머니로 기슭막이 임시조치한 지역으로 기존계류시설과 연계하여 연장설치 필요(사유지)	선정(2순위)	30	□ 선정 의견없음	선정
		개봉동 산2-49 (미소들병원 뒤)	석축보수, 유목방지시설 등	22	-기존 계류시설이 부분적으로 파손되고 계류 상류측에 일부구간이 토사유실이 심하여 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	22	□ 선정 의견없음	선정
11	금천구	시흥5동 산83-39	골막이, 수목식재	21	-기존 계류시설이 일부 유실되어 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	21	□ 선정 의견없음	선정
12	관악구	삼성동 산68-4(미림하이츠빌라 뒤)	집수정, 배수로	13	-빌라뒤 사면부에 낙석방지망을 설치하여 사면을 보호하였으나 배수로가 설치되지 않아 옹벽 및 주택가에 피해우려(사유지)	선정(1순위)	13	□ 선정 의견없음	선정
		삼성동 산156-1(주택가 주변)	석축보수	20	-바닥막이 파손, 일부 자체정비 필요(사유지)	재외 시급성 부족	20	□ 협의결과 지속적 민원발생으로 정비 필요하다는 사업부서 의견 반영	선정
		삼성동 산156-1(우정하이비전엎)	흙막이, 배수로, 집수정	20	-기존 목재 흙막이가 노후파손되어 정비 필요 (사유지)	선정(2순위)	-	□ ’17년 하반기 정비완료	제외
		대학동 산63-43(샘밀공원 계곡)	석축보수, 스크린	6	-기슭막이 파손(사유지)	선정(2순위)	6	□ 선정 의견없음	선정
		인헌동 산24-14(주택가)	기슭막이, 토낭	20	-기슭막이 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	20	□ 선정 의견없음	선정
		인헌동 산17-3(군인아파트 계곡)	소음방지 낙차공	5	-시급성 부족으로 추후 검토(사유지)	제외 시급성 부족	5	□ 협의결과 지속적 민원이 발생되어 정비가 시급하다는 사업부서 의견을 반영	선정
		서원동 산169-49(장군봉공원)	석축보수	16	-계류 기슭막이 노후로 향후 전구간 재설치 검토 -산사태예방사업 검토 -시급성 부족(사유지)	제외 시급성 부족	-	□ 제외 의견없음	제외
13	서초구	우면산 공군부대주변(우면동 산40-2,41-2)	토낭쌓기, 관목식재	24	-공군부대 주변 일부 토사유실되어 정비 필요 -산림청 협의 필요(국유림)	보류 관리주체 협의	-	□ 자체 에산활용 정비 예정	제외
		방배근린공원(방배동 산44)	배수로, 줄파종	16	-사방사업 미실행지 -우기시 토사일부 유실되어 정비 필요 -공원관리예산으로 정비(시유지)	제외 공원관리	-	□ 제외 의견없음	제외
		서리풀공원(반포동 산28)	배수로, 줄파종	21	-기존집수정에 연결되는 배수로 주변 정비 필요(시유지)	선정(2순위)	21	□ 선정 의견없음	선정
		동덕여고 뒤편(방배동 산28)	배수로, 위험수목제거	12	-기존 플륨관 파손 및 위험수목 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	12	□ 선정 의견없음	선정
		인능산(내곡동 1-1754)	배수로	17	-기존 계류시설과 연결하여 배수로 연장 설치건으로 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	17	□ 선정 의견없음	선정
14	강동구	명일동 산68-3 일대	골막이, 배수로	22	-기존 배수로가 파손되어 정비 필요(사유지)	선정(2순위)	22	□ 선정 의견없음	선정
15	중부사업소 사업소	필동 8-179(조지훈시비 옆 계곡)	석축, 관목	80	-사방사업 미시행 지역으로 산사태예방사업으로 추진 검토(국유림)	제외 예방사업 검토	-	□ 기슭막이, 석축이 노후되어 사면붕괴 가 우려되어 정비가 필요하다는 의견이나 □ 예산 및 시급성 부족 등을 고려하여 추후 별도 예산 확보 추진 검토 필요	제외
		동숭동50-14 (낙산공원관리사무소 주변)	낙석방지망, 관목	65	-사방사업 미시행 지역으로 산사태예방사업으로 추진 검토(시유지)	제외 예방사업 검토	-	□ 협의결과 낙석 민원 발생 지역으로 정비 시급하다는 사업부서 의견이나 □ 위험절개지 정비 사업으로 추진 검토	제외
		용산구 이태원동259-14 (외인아파트 철거부지 위)	석축쌓기	30	-기슭막이 배부름으로 정비 필요 -산사태예방사업 신청 전환지(시유지)	선정(1순위)	30	□ 선정 의견없음	선정
		중랑구 망우동 산 33번지(중랑캠핑숲)	배수로 정비	20	-배수로 바닥부 침식 및 바닥돌 들뜸으로 정비 필요 -산사태예방사업 신청 전환지, 공원관리예산으로 정비 검토	제외 공원관리	20	□ 기존 계류시설의 바닥막이 파손이 심하여 사업대상에 포함	선정
		중구 남산동 2가 52번지 일대(목멱산방 아래)	석축쌓기, 배수로 정비	113	-북측순환로 도로경계부 계류 상단 연결부 일부 파손 정비 필요하나, 배수로 등 전반적 검토가 필요 -사방사업 추진 검토 필요(사업비 과다, 국유림)	보류 관리주체 협의	-	□ 협의결과 배수관 노후 및 노출되어 정비가 필요하다는 의견을 제출하였으나, 사업예산 부족 및 사업의 시급성 등을 고려하여 면밀한 검토 필요	제외
		중구 장충동2가 산 5-5 (SK주유소 맞은 편)	석축쌓기, 집수정	16	-기존 계류(기슭막이 및 집수정) 정비 필요(시유지)	선정(2순위)	16	□ 선정 의견없음	선정
		중구 예장동 5-6 (와룡묘 주변)	낙석방지망	31	-와룡묘 뒤 낙석발생지역으로 조속한 정비가 필요 -사방사업 미시행 지역으로 산사태 예방사업 추진 검토(국유림)	제외 예방사업 검토	-	□ 제외 의견없음	제외
		중구 예장동 5-6 (목멱산방~잠두봉)	토낭쌓기, 관목식재	33	-사방사업 미시행 지역으로 사면 전반적 정비 필요 -산사태 예방사업으로 추진 검토(국유림)	제외 예방사업 검토	-	□ 협의결과 지속적으로 사면토사가 유출된다는 의견을 제출하였으나, 보수정비사업 대상 부적정하여 대상에서 제외 □ 산사태 예방사업으로 추진 검토 필요	제외
		중구 장충동2가 산 5-5 (반얀트리아파트 앞)	석축쌓기	23	-테니스장 경계면 목재데크 하부에 토사가 유실이 진행되고 있어 배수로 및 계류시설 설치 등 전반적 검토 필요(중구청 협의) -산사태예방사업 추진 검토(사유지)	제외 예방사업 검토	-	□ 협의결과 긴급정비가 필요하다는 의견을 제출하였으나, 테니스장 주변에 전반적인 사면상태가 불량하여 테니스장 내외 우수처리 등 종합적인 사면정비 계획 수립 후 추진 필요 □ 반얀트리, 중구청 등 사전협의 필요	제외
계	대 상	50개소		1,485			708		32개소