지표명	3-3 위기대응 능력 정도

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A(5점)	생산관리과	유동수	3146-1315

□ 평가 기준

평가항목	평가방법	판정기준
위기 대응 능력 (5점)	- 위기대응 매뉴얼에 따른 위기대응 훈련 실시여부 - SCADA 시스템 보안점검 등 - 비상연락체계 구축여부 - 응급복구인력 및 장비확보정도 (대행업체 포함) - 배수지 체류시간 12시간 이상 확보 - 생물 감시장치 설치 여부	A : 6가지를 양호하게 만족한 경우 B : 5가지를 양호하게 만족한 경우 C : 4가지를 양호하게 만족한 경우 D : 3가지를 양호하게 만족한 경우 E : 위에 해당하지 않는 경우 * 위기대응훈련은 평가대상연도 내 1회 이상 * 배수지체류시간은 평가대상연도 내 일 최대 배수량 기준으로 평가

□ 판정결과 : A

1. 위기대응 매뉴얼에 따른 위기대응 훈련 실시 여부

▢ 위기대응 훈련 현황(2014년도)

정수장	훈련명	관련근거	비고
구의 (3건)	염소가스 누출대비 합동 방재훈련	정수과-1085(‘14.5.15)
	정수장 정전대비 위기대응 훈련	정수시설과-938(‘14.5.28)
	사이버침해 대비 교육 및 모의훈련 결과 보고	정수시설과-2401(‘14.10.8)

2. SDADA 시스템 보안점검 등

▢ SCADA 시스템 보안점검 현황

정수장	시스템	보안조치 사항	계획 수립	점검 및 훈련
구의	정수제어 시스템	폐쇄망 사용 -방화벽, 백신, 보안USB사용	1회	-점검 : 2회 -모의훈련 : 1회

3. 비상연락체계 구축 여부

□ 아리수정수센터

기관명	명 단	근무부서	직 책	직 급		성 명	연락전화
	임 무
구의	총괄책임관	정수시설과	과 장	5급	정인화		************* 3146-5471
	수방담당	정수시설과	담 당	7급	박광수		************* 3146-5480

4. 응급복구인력 및 장비확보(대행업체 포함)

○ 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
구의	양수기	1	5	20	1.4	3상 380	100	50	기계보수반	트럭 (1톤)	3146-5474	강석윤
〃	양수기	1	7.5	42	1.1	3상 380	80	50	〃	〃	〃	〃
〃	엔진	3	5	10	1.1	휘발유	75	60	〃	〃	〃	〃

○ 작업차량 보유현황 : 1톤 트럭 1대

○ 대행업체 현황(3개사)

2014. 12. 31일 기준

사업소	분야별	업 체 명	연 락 처	대표자	업무담당자	비 고
구의	수배전반	㈜남동인덱스	032)822-1990 *************	김성삼	김호영
	모타펌프	효성굿스프링스	02)3279-8293 *************	임우섭	조상묵
	염소가스	㈜동방수기	02)423-3053 *************	김태호	서호경
		홍인화학(주)	02)2269-6390 *************	이범용	정은영

5. 배수지 체류시간 12시간 이상 확보

○ 배수지별 체류시간 현황

공급 정수장	시설용량 (㎥)	배수지명	일최대수요량 (㎥/일)	배수지용량 (㎥)	체류시간 (hr)
구의	100,000	아차산	190,000	100,000	12.63
	80,000	용 마	160,000	80,000	12.00