아스팔트콘크리트 자재구매 설명서

1. 건 명 : [긴급] 2017년 자동차전용도로 강북시설물 일상유지보수공사(연간단가)아스팔트콘크리트 구매

2. 목 적

서울시 자동차전용도로 구간 내 노후 된 아스팔트 포장개량을 목적으로 발주되는 포장 개량공사에 대하여 향상된 품질의 개질아스팔트 콘크리트 (SMA-10mm) 및 일반아스팔트콘크리트(WC-2)를 원활하게 공급받을 수 있도록 하기 위함.

3. 참가자격 및 입찰방법

발주기관에서 요구하는 1등급 골재(편장석 비율 10%이내)를 사용한 개질아스콘(PG 76-22, 인장강도비 0.8이상, 소석회포함) 및 내유동성 저소음 자재인 SMA-10mm를 서울지역에 납품할 수 있는  중소기업

제품구매촉진 및 판로지원에관한법률 제8조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산증명서(제품명:아스팔트콘크리트)를 소지한 업체 또는 동법 시행령 제9조 제2항에 의한 중소기업협동조합

※ 지방계약법 시행령 제88조에 따라 공동계약(공동이행방식) 가능

4. 구매 규격 및 예정량

아스콘종류	규 격	구매예정량 (TON)	비 고
개질 SMA	10mm, 1등급골재	1,581	동일업체
WC-2	#78,1등급골재	40

※ 1등급골재 : 편장석비율 최대:최소(3:1) 10% 이하인 골재로

편장석 함유량 품질시험에 따른 일체 비용은 계약상대자가 부담한다.

※ 상기 구매예정량은 추정물량으로 계약기관 단위공사 현장여건 변동 등

사정에 의하여 규격별 구매량에 현저한 차이가 있을 수 있다.

5. 납품 공급할 장소

∘서울시 자동차전용도로(강북지역)내 교면포장 공사현장

6. 납품조건

① 본 계약은 발주기관에서 계약상대자에서 계약기간 중 납품요구 물량을 납품요구 일시에 해당 현장에 납품 완료하는 분할납품조건입니다.

② 계약상대자는 개질아스팔트콘크리트의 경우 『교면포장 개량공사 공사시방서』에 규정된 모든 재료, 시설기준을 준수하고 특히,개질 아스팔트 바인더 선정·수급 및 1등급골재 수급 및 관리에 최선을 다한다.

② 계약상대자는 SMA의 경우『SMA 시방서』에 규정된 모든 재료, 시설기준을 준수하여야 한다.

③ 자동차전용도로상 교통통제 후 제한된 시간에 시행되는 공사에 투입되는 자재로 연속적인 시공이 가능토록 납품하여야 한다.

④ 야간공사이므로 품질을 확보하기 위해 아스팔트 혼합물의 최적 온도를

유지한 상태로 현장 도착 납품되도록 하여야 한다.

7. 납품기간 : 계약일로부터 2017년 12월 31일까지 (분할납품 조건)

8. 계약금액조정에 관한 사항

납품기간 중 단가조정 사유 발생시(± 3%) 계약금액 조정 가능

9. 하자보증보험 의무가입

하자보수 보증기간은 납품검사 완료일로부터 3년간으로 하고, 이에 따른

하자보증보험을 반드시 가입하여 납품 완료 시 이를 제출한다.

- 보험가입금액(요구담보 금액) : 납품검사금액(조달수수료 제외)의 3%

10. 제재조치

① 발주기관은 계약상대자가가 계약의 불이행, 이행지체, 품질불량, 공사당일 납품시간지연 등 물의를 야기시킬 경우 납품 중지, 납품단가 조정 및 정산 등 제재 조치를 취할 수 있다.

② 1항에 의해 제재조치를 취할 경우 발주기관은 사유 및 제재사항을 계약상대자에 통보 후 조치하여야 한다.

③ 품질검사 불합격 시 조치사항

전문기관(서울시 품질시험소 또는 한국건설기술연구원 등)의 포장 평가결과  포장공용성에 막대한 지장을 초래한다고 인정된 경우 향후 3년간 납품배정  대상 제외 및 해체․복구에 소요되는 비용 부담

④ 납품 시간 지연

가. 약속된 시간 보다 30분 이상 지연 시 : 주의

나. 약속된 시간 보다 1시간 이상 지연 시 : 경고

※ 경고 2회 이상 누적 시 계약 불이행 통보