문서번호	공원녹지정책과-3910
결재일자	2018.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
협조

4단계 창의어린놀이터 실시설계 추가자문(서면) 결과 보고

푸른도시국

(공원녹지정책과)

4단계 창의어린놀이터 실시설계 추가자문(서면) 결과 보고

4단계 창의어린이놀이터 재조성사업 실시설계 추가자문(서면)을 실시하고 결과를 보고드림

□ 자문개요

○ 대    상 : 광진구 중곡어린이공원 외 3개소

○ 자문내용 : 실시설계자문 후 추가 보완 자문

○ 자문방법 : 어린이놀이터 자문단이 서면으로 검토(e-mail)

○ 검 토 자 : 총 2명(자문단 8명중 4명 회신) ※ 2명 별도의견 없음

이 름	현 직	이 름	현 직
안영애	안스디자인 기술사사무소	유송영	현대건설(주) 건축기술지원실

□ 자문내용

대상지	주요내용
미소 어린이공원 (성동구)	○ (L-014) 하드우드는 명칭보다 목재등급 품질로 상향하여 제시 ○ (L-014) 자연석 쌓기에 사이목 추가 ○ (L-019) A-A’단면도 상부 보도(W800)에 표면배수 구배 확보 필요 ○ 그물놀이대 및 반구조합놀대, 놀이가벽 등 주요 구조물 안전성 구조 검토 필요
중곡 어린이공원 (광진구)	○ 데크부분이 기성품이 아닌 현장제작으로 시공성이 우려됨. 시공 전 철재와 목재를 취급하는 전문업체로부터 시공도를 반드시 제출받아 시공할 것 예로 철판 2.3㎜ 두께는 얇고 경사진 구조로 중량이 무거운 하드우드가 상부에 설치 가능한지 우려됨 ○ 데크시설의 2D를 입체적으로 보기 위해 스케치업 작성요망 전체가 철판인지 아니면 부분적으로 하는지 검토하고 부분적으로 할 경우 탄성포장 시공부분 체크 요망 ○ 색채마감은 먼셀기호로 색채번호 명기 ○ 하드우드는 목재품질 등급 기준 표시 요망 ○ 화강석 판석 T30 → T50으로 내구성 보완 ○ 콘크리트 경계석(A, B)은 기초부위 상세도 보완 ○ 집수정(A, B)는 낙엽거름망 설치 또는 디자인그레이팅 뚜껑 Type으로 적용 검토 ○ 조합놀이대 및 주요 구조물 안전성 구조 검토 필요
늘봄 어린이공원 (동대문구)	○ 곡선형 앉음벽 시공의 깔끔한 마감을 위해 앞쪽과 뒤쪽의 목재 칫수가 동일하기보다(직사각형) 목재를 가공하여 동일 간격으로(마름로꼴) 시공되도록 가공비, 재료비의 할증을 반영할 것 ○ 포장패턴을 주지 말고 연한 그레이 하나로 변경하고 굳이 패턴을 주고자 하면 소량, 랜덤, 동일계열로 할 것 ○ (L-08) 놀이기구는 상세한 칼라 색상번호 명기 ○ 하드우드 종류 지정 방식보다 하드우드 목재품질 등급 기준으로 표기 요망 (ex, 하드우드 목재품질 1등급) ○ (L-15) 놀이벽 석재뿜칠의 안정성을 고려해 마감정도 명기(거친 입자 지양) ○ 집수정 뚜껑의 낙엽검토망 또는 디자인그레이팅 뚜껑 Type 검토 요망 ○ 조합놀이대 및 주요구조물 안정성을 고려한 구조검토 필요
벌집 어린이공원 (성북구)	○ 원형 목재데크 간격을 수축과 팽창을 고려하여 시공이 가능하도록 동일한 간격으로 띄우고 재료 칫수를 상세히 기술할 것. - 원형 형태는 디자인은 좋으나 시공성이 낮으므로 완성도 높은 시공을 위해서 공장에서 가공토록 큰 스케일로 시공도면을 작성할 것. (현장가공은 장비 등의 한계로 어려움) - 2016년 SH공사가 내곡지구 내 설치한 원형데크가 재료의 수축과 팽창으로 뒤틀리거나 뒤쪽이 벌어지게 시공한 예가 있으므로 목재간격을 고려할 것 ○ (L-015) 포장문양 상세도 1, 상세 색상번호 제시 요망 ○ (L-016) 집수정 뚜껑, 낙엽거름망 추가 또는 디자인그레이팅 뚜껑 Type으로 적용 검토 ○ (L-019) 목재데크 집수정 점검구 추가 요망 ○ (L-020) 고무칩 마운딩 A, 표면 구배율 재검토 요망 ○ 조합놀이대 안전성 고려한 구조검토 요망

□ 소요예산

○ 외부자문단 자문비 : 100천원

- e-mail 자문: 50,000원 × 2명 = 100,000원

○ 예산과목 : 공원이용 고객만족도 서비스수준 향상, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ 해당 자치구에 자문결과 반영토록 통보

붙임: 자문위원별 자문내용 1부.