배  연  차

1. 조명장치의 구조 및 기능에 대한 설명이다. 주요 구성품에 해당되지 않는 것은?

① 조명붐               ② 제논등               ③ 스윙기어         ④ 윈치

정답 : ④

해설 : 윈치는 구조공작차 또는 펌프차에 설치한다.

2. 배연차 사용 후 점검 조치 사항으로 알맞지 않은 것은?

① 엔진 회전수 점검

② 송풍장치 이물질 제거

③ 진공테스트 (30초 안에 대기압의 84%이상)

④ 폼 방수후 각 드레인 밸브를 열어 충분히 세척

정답 : ①

해설 : 미 분무장치 노즐 점검 등을 해야 한다.

3. 포제너레이터의 구성요소 중 포 스크린과 포 스크린 보강판의 간격으로 알맞은 것은?

① 간격 8㎜ - 10㎜                          ② 간격 10㎜ - 12㎜

③ 간격 12㎜ - 14㎜                         ④ 간격 14㎜ - 16㎜

정답 : ①

4. 배연차의 폼 사용 시 고발포 사용 시와 워터미스트 사용 시의 엔진 회전수로 알맞은 것은?

① 고발포 600-900 rpm , 워터미스트 1,700 - 1,800 rpm

② 고발포 600-900 rpm , 워터미스트 1,800 - 2,000 rpm

③ 고발포 400-900 rpm , 워터미스트 1,700 - 1,800 rpm

④ 고발포 400-900 rpm , 워터미스트 1,800 - 2,800 rpm

정답 : ①

해설 : 고발포 600-900 rpm , 워터미스트 1,700 - 1,800 rpm

5. 고발포 작동 시 적정한 송풍기의 회전수와 펌프의 압력은?

① 송풍기 : 1000~1300rpm        펌프압력 : 5㎏/㎠

② 송풍기 : 2000~2200rpm        펌프압력 : 1㎏/㎠

③ 송풍기 : 600~900rpm          펌프압력 : 3㎏/㎠

④ 송풍기 : 200~500rpm          펌프압력 : 4㎏/㎠

정답 : ③

해설 : 송풍기 : 600~900rpm, 펌프압력 : 3㎏/㎠ 일때 가장 효과적으로 고발포가 형성됨

6. 미 분무 작동 시 적정한 송풍기의 회전수 와 펌프의 압력은?

① 송풍기 : 1000~1000rpm        펌프압력 : 10㎏/㎠

② 송풍기 : 500~600rpm          펌프압력 : 2㎏/㎠

③ 송풍기 : 600~900rpm          펌프압력 : 3㎏/㎠

④ 송풍기 : 1700~1800rpm        펌프압력 : 5㎏/㎠

정답 : ④

해설 : 송풍기 : 1700~1800rpm 펌프압력 : 5㎏/㎠ 일 때 가장 효과적으로 미분무가 형성됨

7. 송풍기용 미 분무 장치에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 분무노즐의 분무 입자는 500 - 1,000㎛ ,   토출량은 10kg/㎠

② 분무노즐의 분무 입자는 1,000 - 2,000㎛ , 토출량은 20kg/㎠

③ 분무노즐의 분무 입자는 500 - 1,000㎛ ,   토출량은 30kg/㎠

④ 분무노즐의 분무 입자는 1,000 - 2,000㎛ , 토출량은 40kg/㎠

정답 : ①

해설 : 미분무장치는 국가 공인기관 시험 성적서 내용이다.

8. 미 분무(워터미스트)의 사용 설명 중 옳은 것은?

① 미 분무를 이용하여 화재를 직접 진압 할 수 있다.

② 미 분무 사용은 화재현장 주변과 화점의 습도를 높여 인명과 재산을 보호하기 위한  보조기능으로 직접적인 화재진압은 할 수 없다.

③ 미 분무 사용 시 송풍관(자바라)을 연결하는 것이 최적의 조건이다.

④ 유류 화재 시 미분무의 사용이 가장 효과적이다.

정답 : ②

해설 : 미 분무 사용은 화재현장 주변과 화점의 습도를 높여 인명과 재산을 보호하기 위한 보조기능으로 직접적인 화재진압은 할 수 없다.

9. 다음 중 송풍기용 미 분무(Water Mist)장치의 설명 중 틀린 것은?

① 배관은 고무재질의 고압호스 또는 KS D 3705의(STS 316이상), GRP 및 동등이상의 성능으로 설치되어 있다.

② 미 분무 송풍장치 보수구의 접합부는 나사식으로 탈․부착이 용이하여야 하며, 결합금속구형식승인 및 검정기술기준 제5조 제1항의 규격에 적합한 것 이어야 한다.

③ 미 분무장치는 국가가 인정한 공인기관의 시험성적서로 갈음한다.

④ 미 분무장치는 일반배관을 설치하여야 한다.

정답 : ④

해설 : 미분무장치의 전용배관(이하“배관”이라 한다)을 설치하여야 한다.

10. 고발포 사용법 중 틀린 것은?

① 전면부 자바라의 록(lock)장치를 제거 자바라를 길게 편다.

② 자바라와 자바라를 연결한다(최대 25M)

③ 시동을 걸고 회전수를 600~900rpm으로 맞춘다.

④ 이때 고발포는 1700~1800rpm 회전수에서 효율이 좋다

정답 : ④

11. 송풍관의 고발포 장치에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 홈 3%적용                              ② 혼합액량 400ℓ/min

③ 스프레이 헤드 압력 약 1㎏/㎠            ④ 발포배율 200배 이상

정답 : ④

해설 : 발포배율은 500배 이상이어야 한다.

12. 다음 중  배연차 고발포 작동 방법 중 틀린 것은?

① 배연차 후면에 장착되어진 송풍관 송풍기와 연결한다.

② 배연차 P․T․O를 작동 시킨 후 송풍기 컨트롤박스의 스위치를 이용하여 송풍기를 작동시킨다.

③ 메인밸브를 닫힘 상태로 한다.

④ 홈 조절 밸브를 조정하고 폼 메인밸브와 고발포 밸브를 열면 물과 폼이 혼합되어 송풍기를 통   해 고발포가 방사된다.

정답 : ③

해설 : 고발포시 매인 밸브는 개방해야 한다.

13. 다음 중 송풍관의 재질의 설명 중 틀린 것은?

① 내면이 매끄럽고 마찰손실이 적어야 한다.

② 전개와 수납이 쉬워야 하며 내구성이 있어야 한다.

③ 송풍장치와 연결된 송풍관의 내경은 송풍기 토출구와 틀려야 하며, 길이 5m 이상이어야 한다.

④ 송풍관의 양쪽 끝 부분은 탈․부착이 용이한 원터치방식의 연결 금속 구를 사용해야하며, 총 연장한 송풍관의 자중이 직접 걸려도 견딜 수 있어야 한다.

정답 : ③

해설 : 송풍기와 토출구는 서로 같아야 한다.

14. 이동식 배연장치의 용도로 틀린 것은?

① 화재확산 등에 사용 할 수 있다.           ② 유독가스를 밖으로 배출 시킨다.

③ 구조대의 안전한 작업을 돕는다.           ④ 분진제거, 공기정화, 통로확인 등에 사용한다.

정답 : ①

15. 이동식 엔진 배연기구의 작동방법으로 맞는 것은?

① 화기근처에서도 작동이 가능하다.

② 소음기 없이 엔진을 작동한다.

③ 지하화재시 이동식 엔진 배연기구의 활용도가 훨씬 높다.

④ 엔진식 배연기는 밀폐된 장소에서 사용하지 않는다.

정답 : ④

해설 : 밀폐된 장소나 지하화재의 경우 이동식 엔진 배연기를 사용하다보면 어느 순간부터 주위의   산소농도가 떨어져서 엔진시동이 꺼질 수가 있다.

16. 엔진오일 휠터를 규정된 시간 내에 교환하지 않았을 시 발생되는 것이다. 틀린 것은?

① 오일의 공급이 순조롭지 않다.             ② 엔진내부 각 부위에 심한 마모가 발생한다.

③ 엔진 냉각 효과가 떨어진다.               ④ 엔진의 출력이 높아진다.

정답 : ④

해설 : 엔진 오일 속에 불순물이 걸러지지 않아 오일순환장치가 고장 날 수 있다.

17. 화재현장에서 배연차 의 부서위치로 맞는 것은?

① 다른 차량의 작업에 방해가 되는 곳에 부서한다.

② 진압대원들의 행동에 방해가 되는 곳에 부서한다.

③ 낙하물이 떨어지는 곳에 부서한다.

④ 배연 차의 기능을 최대한 발휘할 수 있는 곳에 부서한다.

정답 : ④

해설 : 지하실 및 구획, 밀폐된 공간 등에 화재진압

18. 배연차 주송풍기(NOKSAN-1000)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 송풍기능, 지하화재, 고발포기능, 워터미스트로 구성 되어있다.

② 초크밸브는 봄, 가을은 반 정도, 겨울에는 전부 열고 여름에는 안 열어도 무방하다.

③ 노킹 현상 시 점화플러그를 제거하고 노즐을 건조하게 청소한다.

④ 고발포 사용 시 고발포 효율은 고속회전수에서 효율이 우수하다.

정답 : ④

해설 : 고발포 사용 시 고발포 효율은 저속회전수에서 효율이 우수하다.

19. 주 송풍기의 메인 밧데리 방전 시 차량 전원을 이용한 설명이다. 옳은 것은?

① 차량의 시동을 건 후 컨트롤박스의 스위치를 송풍기 쪽으로 한다.

② 차량의 시동을 끈 후 컨트롤박스의 스위치를 차량 쪽으로 한다.

③ 차량의 시동을 건 후 컨트롤박스의 스위치를 차량 쪽으로 한다.

④ 차량의 시동을 끈 후 컨트롤박스의 스위치를 송풍기 쪽으로 한다.

정답 : ②

해설 : 차량시동을 끄지 않을시 24V가 발생돼 시동장치의 고장의 원인이 됨

20. 주 송풍기의 시동걸기에 대한 사항이다. 틀린 것은?

① 시동이 걸리지 않을 경우 1분 후에 다시 시도한다.

② 엔진스타트 시 5초 이상 크랭킹 하지 않는다.

③ 시동이 걸리면 바로 회전수를 올린다.

④ 시동이 걸리면 2분 동안 예열을 한다.

정답 : ③

해설 : 예열이 된 뒤에 사용하여야 기관의 마모 및 고장을 줄일 수 있다.

21. 배연차 조명붐이 작동 되지 않을 경우 원인과 조치사항 중 틀린 것은?

① 오일 누유가 있을 때                     ② 전기 배선이 단락 되었을 때

③ 드레인하여 지시계 눈금을 점검           ④ 전기배선을 확실하게 연결

정답 : ①

해설 : 오일이 누유와는 상관이 없다.

22. 엔진 송배풍기 작동 전 점검사항으로 옳은 것은?

① 오일량을 점검하고 오일을 상․하선까지 보충한다.

② 스로틀 레버를 완전히 오른쪽으로 이동한다.

③ 연료 밸브를 “OFF" 위치로 이동한다.

④ 쵸크 레버를 “ON”상태로 이동한다.

정답 : ①

해설 : 매뉴얼을 숙지하고 ②는 스포틀레버를 조금만 열고, ③연료밸브 on위치로 이동하며, ④   쵸크 레버를 “OFF"상태로 이동한다.

23. 이동식 송풍기를 사용할 경우 필요한 장비가 아닌 것은?

① 이동식 전선릴                           ② 발전기

③ 이동식송풍기용 송풍관                   ④ 전원용 배터리

정답 : ④

24. 배연차 송풍기 시동 시 올바른 설명이 아닌 것은?

① 차량 엔진 정지 상태로 사용 시 차량키는 ON 상태에 있어야 한다.

② 밧데리 선택 스위치는 송풍기 밧데리 사용을 원칙으로 한다.

③ 차량용 밧데리 사용 시 시동이 걸려 있어도 무방하다.

④ 송풍기 및 차량용 밧데리 마그네틱스위치 작동 상태를 확인한다.

정답 : ③

해설 : 송풍기 밧데리 방전으로 인해 부득이 차량용 밧데리를 사용 할 때에는 반드시 엔진 정지   후 사용해야함. 동시사용 시 송풍기 밧데리 충전장치 고장의 원인임.

25. 포 제너레이터의 설명으로 틀린 것은 무엇인가?

① 송출식 방식을 사용한다.

② 포 스크린은 가는 눈의 철망을 사용 한다

③ 포 스크린과 포 스크린 보강판은 간격 8mm ~ 10mm 사이를 두고 일체형으로 제작 한다

④ 포를 사용하지 않을 때에는 쉽게 탈착되지 않도록 고정하는 구조로 되어야 한다.

정답 : ④

해설 : 포를 사용하지 않을 때에는 쉽게 탈착 되어 송․배풍에 장애를 주지 않는 구조로 되어야 한    다.

27. 배연차의 조명장치에 대한 설명이다. 알맞지 않은 것은?

① 조명등은 350˚이상 회전하게 하여야 한다.

② 완전 전개 시 30초 이내 작동 되어야 한다.

③ 제논라이트 좌우 5구씩 나열

④ 주파수 및 전압변동이 ±2%이내 여야 한다.

정답 : ③

해설 : 제논라이트 좌우 3구씩 나열 되며 형태는 원형 또는 사각형이어야 한다.

28. 송풍관의 재질은 ?

① 염화비닐, 비닐론, 테프론, 폴리에스틸론 등으로 되어 있다.

② 방염처리가 되어있다.

③ 내면이 매끄럽고 마찰 손실이 적어야 한다.

④ 송풍관은 국가가 인정한 공인기관의 시험 성적를 제출 하지 않아도 된다.

정답 : ④

해설 : 시험성적서를 제출해야 한다.

주관식

1. 폼액 방수요령의 순서를 나열하시오.

① 송수밸브를 개방한다.

② 약액 탱크 흡액 밸브를 개방한다.

③ 송수밸브를 닫는다.

④ 약액조정밸브를 조절하여 혼합비를 적절하게 조성한다.

☞ 정답 : ②-①-④-③.

2. 송풍장치 토출구 내경은?

☞ 정답 : 1000mm이상

3. 송풍관 1개의 길이는?

☞ 정답 : 5,000mm이상

4. 고발포 송풍장치 발포배율은 얼마인가?

☞ 정답 :  500배이상

4. 고발포 송풍장치 스프레이 해드압력은 얼마이상인가?

☞ 정답 : 1㎏/㎠

5. 고발포 송풍장치 엔진구동 방식은?

☞ 정답 : 별도엔진이나 차대엔진

6. 고발포 송풍장치 엔진회전수 2,200rpm에서 최대풍량은 얼마이상인가?

☞ 정답 : 1,000㎥/min이상

7. 발전기의 전격 전압은?

☞ 정답 :  220V~380V

8. 이동식 송․배풍기 무게는 몇 kg 이하인가?

☞ 정답 : 30kg 이하

9. 조명탑 전개시 풍속 몇 m/sec에 견디어야 하나?

☞ 정답 : 20m/sec

10. 이동식 송풍관의 내경은?

☞ 정답 : 400mm이상

11. 포소화약제 주입구 크기는?

☞ 정답 : 지름 200mm이상

12. 교류발전기 요량은 몇 A이상인가?

☞ 정답 : 90A이상

13. 이동식 송,배풍기의 유량은?

☞정답 : 150㎥/min이상

14. 배연차량의 권양장치(전동윈치)의견인력은 ?

☞ 정답 : 최대 5400킬로